		Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Тип позиции
	Единица измерения
	Цена за единицу
		Заказчик
	Количество (объем работы, услуги)



	Стоимость позиции

	Баллон металлокомпозитный с вентилем
Идентификатор: 220288533
	25.29.12.190
	Товар
	Штука
	61696.00
		ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА"
	32



	1974272.00




		Характеристики товара, работы, услуги ( Баллон металлокомпозитный с вентилем )

	Наименование характеристики
	[bookmark: _GoBack]Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Назначение баллона
	Для применения в составе дыхательных аппаратов пожарных Dräger PSS 4000 2022-2025 года выпуска, имеющихся у Заказчика.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочее давление баллона
	29.4
	Мегапаскаль
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комплектность баллона
	С запорным вентилем, накрученным на баллон с уплотнительным кольцом
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материал баллона
	Состоит из внутренней оболочки (лейнера) из алюминиевого сплава и внешнего армирующего слоя композиционного материала
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Горловина баллона
	В горловине баллона выполнена внутренняя метрическая резьба М18х1,5.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лейнеры баллонов
	Изготавливаются из алюминиевого сплавов АД33, АД31.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подвергаются термической обработке, обеспечивающей требуемые механические свойства и удовлетворительную коррозионную стойкость под напряжением.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид климатического исполнения баллона
	О5
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Температурный диапазон эксплуатации баллона
	от минус 50 Градусов Цельсия до плюс 60 Градусов Цельсия
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Относительная влажность эксплуатации баллона
	до 95% (при температуре 25 Градусов Цельсия)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Работоспособность баллона
	Баллон сохраняет работоспособность после пребывания в среде с температурой (200±20) Градусов Цельсия в течение 60 с и после воздействия на баллон открытого пламени с температурой (800±50) Градусов Цельсия в течение 15 с.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вместимость баллона
	≥ 6.8 и ≤ 7
	Литр; кубический дециметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Масса баллона, без вентиля
	≥ 3.2 и ≤ 4.6
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Размер резьбы в горловине баллона
	М 18×1,5 по ГОСТ 9150-2002
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Длина без учета вентиля
	≤ 578
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Диаметр
	≤ 155
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочая среда
	Сжатый воздух
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Совместимость вентиля
	Вентиль совместим с металлокомпозиным баллоном и допущен к применению в составе дыхательных аппаратов пожарных Dräger PSS 4000 2022-2025 года выпуска, имеющихся у Заказчика.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Описание вентиля
	Корпус вентиля должен иметь маркировку.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вентиль должен быть оборудован клапаном безопасности исключающим травмирование работников при разрушении вентиля и резком открытии вентиля.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вентиль накручен на баллон через прокладку.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Присоединительная резьба вентиля к редуктору давления дыхательного аппарата – G5/8”.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Маховик вентиля должен быть расположен по оси присоединительной резьбы к баллону и иметь тройной выступ для удобства захвата пальцами.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочее давление вентиля
	≥ 300
	Бар
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




		




	Итого: 1974272.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



