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на поставку самоспасателей фильтрующих

1. Общие сведения
1.1. Наименование объекта закупки: Самоспасатель фильтрующий (далее — Товар), предназначенный для индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы человека от токсичных продуктов горения (паров, газов и аэрозолей аварийно химически опасных веществ ингаляционного действия), а также радиоактивной пыли при эвакуации из задымлённых помещений во время пожара и при других чрезвычайных ситуациях.
1.2. Объём поставки: 200 штук.
1.3. Место поставки: Камчатский край, Петропавловск - Камчатский ул. Орджоникидзе д.7.
1.4. Срок поставки: в течение 60 календарных дней со дня, следующего за днем подписания контракта.
1.5. Год выпуска Товара: не ранее 2026 года (не более 6 месяцев с даты изготовления на момент поставки).
2. Нормативно-правовая база
Товар должен соответствовать требованиям следующих документов:
2.1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (утверждён Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878, с изменениями).
2.2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.3. ГОСТ Р 53261-2009 (или ГОСТ Р 53261-2019) «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымлённых помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний».
2.4. ГОСТ Р 22.9.09-2014 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования».
3. Требования к назначению и конструкции
3.1. Назначение. Товар предназначен для использования взрослыми людьми, в том числе имеющими длинные волосы, высокие причёски и очки.
3.2. Тип самоспасателя. Фильтрующий, одноразового применения, неразборной конструкции.
3.3. Состав рабочей части. Товар должен состоять из:
— огнестойкого капюшона со смотровым окном, внешним регулируемым оголовьем и эластичным шейным обтюратором;
— полумаски с клапаном выдоха;
— комбинированного фильтра (или фильтров).
3.4. Смотровое окно. Не должно искажать видимость и не должно запотевать в течение всего времени защитного действия. Площадь поля зрения — не менее 70% от площади поля зрения без капюшона.
3.5. Шейный обтюратор. Эластичный, обеспечивающий плотное прилегание к шее пользователя и предотвращающий попадание продуктов горения в зону смотрового окна.
3.6. Оголовье. Внутренняя система самонатяжения, обеспечивающая плотное прилегание полумаски к лицу независимо от степени натяжения внешнего оголовья.
4. Технические характеристики
	Наименование показателя
	Требуемое значение

	Масса рабочей части , создающая нагрузку на голову
	не более 0,8 кг

	Время защитного действия при воздействии тест-веществ*
	не менее 30 мин

	Время приведения в рабочее состояние
	не более 60 сек

	Площадь поля зрения рабочей части
	не менее 70%

	Разборчивость речи
	не менее 50%

	Сопротивление дыханию на вдохе при расходе 95 дм³/мин
	не более 800 Па

	Сопротивление дыханию на выдохе при расходе 95 дм³/мин
	не более 300 Па

	Коэффициент проницаемости масляного тумана
	не более 0,01%

	Коэффициент подсоса в подмасочное пространство
	не более 0,1%

	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе
	не более 1% (объёмный)

	Ограничение поля зрения
	не более 30%

	Температурный диапазон эксплуатации
	от 0 до +60 °C

	Габаритные размеры в сумке (футляре)
	Габаритные размеры должны обеспечивать возможность быстрого извлечения из сумки  

	Гарантийный срок хранения
	не менее 5 лет

	Климатическое исполнение
	УХЛ 5 по ГОСТ 15150-69



* Перечень тест-веществ для определения времени защитного действия:
— монооксид углерода при концентрации 4375 мг/м³;
— водорода хлорид при концентрации 1000 мг/м³;
— водорода цианид при концентрации 400 мг/м³;
— акролеин при концентрации 100 мг/м³;
— циклогексан при концентрации 1000 мг/м³;
— хлор при концентрации 40 мг/м³;
— сероводород при концентрации 700 мг/м³;
— аммиак при концентрации 1400 мг/м³.
5. Требования безопасности согласно ТР ТС 019/2011
5.1. Товар должен обеспечивать возможность надевания (приведения в рабочее состояние) или снятия в течение времени, указанного на упаковке и в эксплуатационной документации изготовителя (ст. 4, п. 11 ТР ТС 019/2011).
5.2. Не допускается использование фильтрующего самоспасателя при содержании во вдыхаемом воздухе кислорода менее 17% (ст. 4, п. 4.4.7 ТР ТС 019/2011).
5.3. Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе не должно превышать 1% (объёмный) (ст. 4, п. 4.4.7 ТР ТС 019/2011).
5.4. Товар должен сохранять работоспособность после механического и температурного воздействия (ст. 4, п. 4.4.7 ТР ТС 019/2011).
5.5. Компоненты рабочей части, которые могут быть подвержены воздействию пламени, после воздействия открытого пламени с температурой 800 °C (поворот над открытым пламенем на 180° в течение 5 секунд) не должны легко воспламеняться и гореть после извлечения из пламени (ст. 4, п. 4.4.7 ТР ТС 019/2011).
5.6. Не допускается применение чистых алюминия, магния и титана или сплавов, содержащих эти материалы в пропорциях, которые могут привести к искрообразованию (ст. 4, п. 4.4.7 ТР ТС 019/2011).
5.7. Масса фильтра, присоединяемого непосредственно к лицевой части, не должна превышать 300 г для полумасок; фильтры с большей массой должны присоединяться с помощью соединительной трубки (ст. 4, п. 4.4.7 ТР ТС 019/2011).
5.8. Материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха из фильтра, не должны наносить вред пользователю и вызывать дискомфорт (ст. 4, п. 4.4.7 ТР ТС 019/2011).
5.9. Материалы Товара не должны выделять вредные для здоровья вещества в процессе использования (ст. 4, п. 4.2 ТР ТС 019/2011).
5.10. Товар должен обладать минимальной массой без снижения требований к прочности конструкции и эффективности защитных свойств (ст. 4, п. 10 ТР ТС 019/2011).
6. Требования к комплектности
В комплект каждой единицы Товара должны входить:
6.1. Рабочая часть (лицевая часть) — 1 шт.
6.2. Герметичная упаковка — 1 шт.
6.3. Сумка (футляр) — 1 шт.
6.4. Руководство по эксплуатации на русском языке — 1 шт.
6.5. Паспорт на Товар или партию Товара — 1 шт.
7. Требования к эксплуатационной документации
В соответствии с п. 12 ст. 4 ТР ТС 019/2011, эксплуатационная документация должна содержать:
7.1. Комплектность изделия.
7.2. Срок хранения или годности.
7.3. Гарантийный срок (для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения и/или эксплуатации).
7.4. Правила безопасного хранения, использования (эксплуатации и ухода), транспортировки и утилизации.
7.5. Климатическое исполнение (при необходимости).
7.6. Правила дегазации, дезактивации, дезинфекции (при необходимости).
7.7. Способы подтверждения защитных свойств.
7.8. Защитные свойства и условия эксплуатации с указанием перечня и уровней воздействия вредных и опасных факторов, от которых обеспечивается защита.
7.9. Время надевания (приведения в рабочее состояние) или снятия.
7.10. Все тексты эксплуатационной документации должны быть на русском языке.
8. Требования к маркировке
8.1. Маркировка герметичной упаковки или сумки (футляра) должна содержать:
— наименование изделия и его назначение;
— наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
— страну-изготовитель;
— номер заводской партии;
— дату изготовления (месяц и год);
— номер технических условий;
— сведения о климатическом исполнении;
— защитные свойства;
— знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
— информацию о недопущении несанкционированного применения;
— сведения о наличии сертификата соответствия;
— инструкцию (пиктограммы) по приведению в рабочее состояние.
8.2. Маркировка должна быть чёткой, читаемой, выполненной на русском языке.
9. Требования к упаковке
9.1. Каждая единица Товара должна быть герметично упакована в индивидуальный футляр (сумку).
9.2. Каждый футляр (сумка) должен быть опечатан пломбами предприятия-изготовителя.
9.3. Рабочая часть самоспасателя должна быть уложена в герметичный полимерный пакет с заваренным верхом.
9.4. Для безопасной перевозки партии продукции самоспасатели должны быть уложены в картонные ящики, обеспечивающие сохранность при транспортировке на любом виде транспорта.
9.5. Упаковка должна исключать повреждение, порчу Товара при отгрузке, перевозке и хранении.
10. Требования к подтверждению соответствия
10.1. Безопасность, функциональные и технические характеристики Товара должны подтверждаться:
— сертификатом соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
— сертификатом соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (на соответствие ГОСТ Р 53261-2009/2019).
10.2. Товар должен иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС).
10.3. Сертификаты соответствия должны действовать на момент поставки Товара.
10.4. Копии сертификатов соответствия предоставляются Поставщиком вместе с Товаром.
11. Гарантийные обязательства
11.1. Гарантийный срок хранения Товара — не менее 5 лет с даты изготовления.
11.2. Допускается пролонгация гарантийного срока хранения на срок не менее 5 лет, осуществляемая заводом-изготовителем (при наличии соответствующего подтверждения в руководстве по эксплуатации).
11.3. Поставщик гарантирует бесплатную замену Товара, использованного при пожаре или в чрезвычайной ситуации в период гарантийного срока хранения, при условии документального подтверждения.
12. Требования к транспортировке и хранению
12.1. Транспортировка Товара может осуществляться любым видом транспорта при условии защиты от прямых атмосферных осадков.
12.2. Товар должен храниться в сухих, проветриваемых помещениях при температуре от 0 до +40 °C и относительной влажности не более 80%.
12.3. Не допускается хранение Товара совместно с горючими, легковоспламеняющимися и химически активными веществами.
13. Приёмка Товара
13.1. При приёмке Заказчик проводит визуальную проверку:
— отсутствия повреждений футляров (сумок, коробок);
— отсутствия нарушения пломбировки футляров;
— наличия маркировки и пиктограмм на футляре;
— наличия сопроводительной документации (сертификаты соответствия, руководства по эксплуатации, паспорта).
13.2. При обнаружении несоответствия Товара требованиям настоящего технического задания Поставщик обязан заменить некачественный Товар за свой счёт в течение 30 рабочих дней.
14. Дополнительные условия
14.1. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, без замены составных частей).
14.2. Весь Товар должен быть произведён не ранее  2026 года.
14.3. Поставка Товара осуществляется в невозвратной упаковке.
14.4. Все виды погрузочных и разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными средствами или за свой счёт.


