	



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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на поставку огнетушителей и средств индивидуальной защиты

		[bookmark: __bookmark_3][bookmark: __bookmark_4]Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Огнетушитель - 20 шт (Штука)


	Вид (по типу огнетушащего вещества)
	Порошковый (ОП)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Возможность перезарядки
	Перезаряжаемый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Назначение по классу пожара
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Назначение по классу пожара
	С
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Назначение по классу пожара
	А
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Назначение по классу пожара
	E
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса A)
	2А
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B)
	55В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Тип
	Переносной
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Тип по принципу создания избыточного давления газа
	Закачной (з)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Фильтрующий универсальный самоспасатель  - 15 шт (Штука)


	Время защитного действия
	≥ 20 ≤ 30 мин (Минута)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Назначение
	для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и головы от паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ, включая продукты горения, при эвакуации из зданий, сооружений и объектов различного назначения, из зон химического заражения в случае техногенных аварий и террористических актов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки






Упаковка и маркировка. Условия перевозки
	Качество товара и условия транспортировки должны соответствовать техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
	Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. 
	Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), дату выпуска и срок годности товара, если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
Качество Товара. Гарантия Поставщика. Срок гарантийного хранения товара
	Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Поставщик вместе с товаром (за исключением товара, в отношении которого производителем установлен срок годности товара) предоставляет Заказчику гарантию Поставщика сроком действия не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке. 
В случае выхода из строя (в том числе обнаружения недостатков в процессе эксплуатации) товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется самостоятельно или силами и средствами других лиц, но за счет Поставщика, произвести ремонт или замену такого товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего письменного уведомления от Заказчика.
Доставка товара к месту осуществления ремонта и обратно или его замена осуществляется за счет средств Поставщика.
Срок службы (гарантийный срок хранения) в соответствии с технической документацией производителя на товар составляет:
- на огнетушители - не менее 10 (десяти) лет;
- на фильтрующий универсальный самоспасатель – не менее 5 (пяти) лет. 

	


	


