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КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий для проектирования 
реконструкции кабельных линий 6-10 кВ

Цель: получение топографо-геодезических данных о ситуации, рельефе местности и существующих подземных/надземных сооружениях, необходимых для разработки проектной документации.
1. [bookmark: _Ref242104796]Перечень объектов
	№ п/п
	Наименование объекта:
	Местоположение объекта:

	1.1. 
	Реконструкция КЛ 10 кВ РП-19–ТП-1002 
г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001457
	г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск, 
от северо-западной стороны АЗС 
по ул. 2-я Красносельская, 1А 
до северной стороны ул. 2-я Красносельская,1 
(согласно прилагаемому плану трассы объекта)

	1.2. 
	Реконструкция КЛ 10 кВ РП-19–ТП-1004 
г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001458
	г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск, 
от северо-западной стороны АЗС 
по ул. 2-я Красносельская, 1А 
до северной стороны ул. 2-я Красносельская,12 
(согласно прилагаемому плану трассы объекта)

	1.3. 
	Реконструкция КЛ 6 кВ 
ТП-130–ТП-240 
г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001360
	г. Южно-Сахалинск, 
от южной стороны ул. Хабаровская, 49 до северной стороны пр. Коммунистический, 70 
(согласно прилагаемому плану трассы объекта)

	1.4. 
	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-1001–ТП-1009 
г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001460
	г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск, 
от южной стороны ул. 2-я Красносельская, 5 А/1 до восточной стороны ул. 2-я Красносельская,36 
(согласно прилагаемому плану трассы объекта)

	1.5. 
	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-1004–ТП-1001 
г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001462
	г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск, 
от северной стороны ул. 2-я Красносельская,12 
до южной стороны ул. 2-я Красносельская, 5 А/1 
(согласно прилагаемому плану трассы объекта)

	1.6. 
	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-1002-ТП-1008 
г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001461
	г. Южно-Сахалинск, 
пл. р-он Ново-Александровск, 
от северной стороны ул. 2-я Красносельская,1 
до юго-восточной стороны ул. 2-я Красносельская, 3Г стр.1 
(согласно прилагаемому плану трассы объекта)

	1.7. 
	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-1008–ТП-1001 
г. Южно-Сахалинск, инв. № 100000001463
	г. Южно-Сахалинск, 
пл. р-он Ново-Александровск, 
от юго-восточной стороны ул. 2-я Красносельская,3Г стр.1 до южной стороны ул. 2-я Красносельская, 5 А/1
(согласно прилагаемому плану трассы объекта)



	№ п/п
	Параметр
	Значение

	1. Общие сведения

	1.1. 
	Вид объекта
	Линейный

	1.2. 
	Вид строительства
	Реконструкция

	1.3. 
	Этап выполнения изысканий
	Для подготовки проектной документации

	2. Техническая характеристика объекта

	2.1. 
	Протяжённость трассы, м
	требуется

	2.2. 
	Глубина заложения, м
	требуется

	2.3. 
	Сейсмичность района
	8–9 баллов по шкале MSK-64 (для г. Южно-Сахалинска — по картам ОСР-2015)

	2.4. 
	Сейсмическое микрорайонирование с уточнением балльности по фактическим грунтовым условиям
	требуется

	2.5. 
	Глубина сезонного промерзания грунтов 
	требуется

	3. Состав инженерных изысканий

	3.1. 
	Инженерно-геодезические изыскания
	требуется

	3.2. 
	Инженерно-геологические изыскания
	требуется

	4. Состав работ

	4.1. 
	Сбор и анализ материалов инженерно-геодезических изысканий прошлых лет
	при необходимости

	4.2. 
	Создание (развитие) планово-высотной съёмочной геодезической сети с привязкой к пунктам государственной / опорной геодезической основы.
	требуется

	4.3. 
	Топографическая съёмка (с данными о:
· масштабе;
· высоте сечения рельефа; 
· площади съёмки, 
· полосе съёмки вдоль трассы линейного объекта не менее 2 м в каждую сторону от оси).
	требуется 
(система координат: МСК-65, 
система высот: Балтийская 1977 г.)

	4.4. 
	Съёмка подземных инженерных коммуникаций с определением планового положения, глубины заложения, материала, диаметра, принадлежности
	требуется

	4.5. 
	Съёмка пересечений трассы с автомобильными и железными дорогами, водотоками, ЛЭП, подземными коммуникациями
	требуется

	4.6. 
	Согласование полноты и правильности нанесения коммуникаций с эксплуатирующими организациями
	требуется

	4.7. 
	Составление продольного и поперечного профилей
	требуется

	4.8. 
	Вынос оси трассы в натуру с закреплением точек поворота
	требуется

	4.9. 
	Съёмка площадок существующих объектов в местах подключения - масштаб 1:500
	требуется

	4.10. 
	Средняя квадратическая погрешность планового положения 
	не более 0,10 мм в масштабе плана.

	4.11. 
	Средняя квадратическая погрешность определения высот
	не более 0,05 м


5. Требования к составу и оформлению отчетной документации
	5.1. [bookmark: _Ref242106376]
	Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям (выполняется индивидуально по каждому объекту, приведенному в п.1 настоящего технического задания)
	· Пояснительная записка; 
· Каталоги координат и высот в МСК-65; 
· Инженерно-топографические планы М 1:500; 
· Профили; 
· План-схема коммуникаций; 
· Рекомендации к прохождению трассы методом горизонтально-направленного бурения согласно профилям грунтов и трассам смежных коммуникаций.

	5.2. 
	Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям (выполняется индивидуально по каждому объекту из раздела 1)
	· Пояснительная записка; 
· Геологические разрезы по глубинам залегания трасс инженерных и иных коммуникаций, пересекаемых при реконструкции/строительстве линейного объекта; 
· Рекомендации к прохождению трассы методом горизонтально-направленного бурения согласно профилей грунтов и трасс смежных коммуникаций



6. [bookmark: _Ref242105972]Общие требования к отчётной документации:
6.1. Технические отчёты должны содержать ссылки на ТЗ, программу изысканий и используемые нормативы с указанием актуальных редакций СП и ГОСТ. 
6.2. Статистическая обработка результатов лабораторных определений – по ГОСТ 20522-2012 с выделением ИГЭ и их нормативных/расчётных характеристик.
6.3. Заключение должно содержать конкретные рекомендации по типам грунтов, по глубинам бурения ГНБ, в том числе по оптимальному высотному положению (профиля) бурения для прохождения трассы, по инженерной защите, дренажу, – формулировка «условия благоприятные» недостаточно. 
6.4. В технический отчёт включить фотоматериалы, подтверждающие выполнение полевых работ.
6.5. Все листы каждого тома – со сквозной нумерацией.
6.6. Графический материал – с указанием масштаба, или в координатной сетке.
6.7. Форматы электронных документов:
· Текстовые материалы (MS Word (*.docx) + PDF);
· Таблицы и ведомости (MS Excel (*.xlsx));
· Графические материалы (AutoCAD DWG/DXF (версия 2018+));
· Не редактируемая версия (PDF, цветное сканирование, разрешение не хуже 600 dpi); 
· Данные по скважинам (AGS или CSV (по согласованию));
6.8. Количество экземпляров:
· на бумажном носителе: 3 экз.;
· на электронном носителе (USB/CD-DVD) - 1 экз.
7. Нормативно-техническая документация
7.1. Работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
· СП 47.13330.2016 (с изменениями) Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;
· СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
· СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства;
· СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;
· СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;
· ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний;
· ГОСТ 27751-2014	Надёжность строительных конструкций и оснований;
· СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах;
· СП 25.13330.2020 Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах;
· СП 22.13330.2016	Основания зданий и сооружений;
· СП 116.13330.2012	Инженерная защита территорий от опасных геологических процессов
7.2. Исполнитель обязан использовать редакции нормативных документов, действующие на дату выполнения работ.
8. Требования к Исполнителю
8.1. Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (ч. 2 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ) - выписка из реестра членов СРО.
8.2. Исполнитель должен иметь:
· аттестованные средства измерений с действующей поверкой/калибровкой;
· сертифицированное, прошедшее метрологический контроль оборудование;
· лицензионное программное обеспечение;
· опыт выполнения изысканий для аналогичных объектов.
Действующие свидетельства о поверке СИ, сертификаты, технические паспорта оборудования, аттестаты испытательного оборудования, предоставляются совместно с техническими отчетами.
8.3. Исполнитель несёт ответственность за достоверность и достаточность результатов инженерных изысканий в соответствии со ст. 47 Градостроительного кодекса РФ. 
8.4. По окончании полевых работ земельные участки должны быть приведены в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; инженерно-геологические выработки (скважины) подлежат ликвидации (тампонированию), если программой не предусмотрено их дальнейшее использование для стационарных наблюдений. 
9. Порядок выполнения, контроля и приёмки работ
9.1. Программа инженерных изысканий:
· Исполнитель разрабатывает программу инженерных изысканий с расчётным обоснованием числа и глубины горных выработок, перечня лабораторных определений с привязкой к конкретным ИГЭ. Состав, объёмы и методы работ определяются программой с учётом сложности природных условий, а также с учётом работ по устройству безопасных закрытых переходов кабельных линий, выполняемых методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) в соответствии со стандартами СП 47.13330.2016, СП 341.1325800.2017 (раздел 6 «Инженерные изыскания при ГНБ») и СП 446.1325800.2019. Срок представления программы на согласование - 3 рабочих дня с даты подписания договора. 
10.2.Промежуточный контроль:
· Заказчик вправе запрашивать промежуточные результаты.
· Исполнитель уведомляет Заказчика о сроках начала полевых работ не менее чем за 3 рабочих дня.
10.3. Приёмка работ:
· Осуществляется по акту сдачи-приёмки отдельно для каждого объекта приведенного в п.1 настоящего технического задания при наличии полного комплекта документации, указанного в п.7 настоящего технического задания.
· Замечания Заказчика устраняются Исполнителем в течение 5 рабочих дней.
10.4. Выполнение работ включает:
· Сбор и анализ фондовых материалов; разработка и согласование программы изысканий. 
· Полевые работы.
· Лабораторные исследования.
· Камеральная обработка; составление технических отчётов.
· Согласование полноты и правильности нанесения коммуникаций с эксплуатирующими организациями.
· Передача результатов Заказчику.
11. Особые условия
11.4. При обнаружении в ходе изысканий археологических объектов, объектов культурного наследия или признаков их наличия Исполнитель обязан незамедлительно приостановить работы на данном участке и уведомить Заказчика.
11.5. При обнаружении опасных геологических процессов, не учтённых в программе, Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 1 рабочего дня и скорректировать программу работ.
11.6. Доступ на территорию действующих предприятий, охранных зон и режимных объектов осуществляется Исполнителем самостоятельно по согласованию с их эксплуатирующими организациями.
11.7. Работы выполняются с соблюдением требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности.
12. Приложения к техническому заданию:
1) План трассы КЛ 10 кВ РП-19 – ТП-1002.
2) План трассы КЛ 10 кВ РП-19 – ТП-1004.
3) План трассы КЛ 6 кВ ТП-130 – ТП-240.
4) План трассы КЛ 10 кВ ТП-1001 – ТП-1009.
5) План трассы КЛ 10 кВ ТП-1002 – ТП-1008.
6) План трассы КЛ 10 кВ ТП-1004 – ТП-1001.
7) План трассы КЛ 10 кВ ТП-1008 – ТП-1001.
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