Респиратор с клапаном выдоха 3 класс
	3 класс: FFP3, до 50 ПДК

	Кимрская фабрика им.Горького ОАО
	Спиро-113
	Для защиты от аэрозолей (пыли, туманов).Полумаска из фильтрующего негорючего материала должна: иметь мягкий гипоаллергенный внутренний слой, надежно фиксироваться на голове четырёхточечным креплением резинок или тесемок, изготовленных из резины или ткани; иметь маркировку фильтрующей эффективности FFP3 (высокая);обеспечивать защиту от нетоксичной пыли и туманов до до 50 ПДК (FFP3);оставаться работоспособным в температурном интервале от минус 30 оС до 60 оС. Снабжена клапаном выдоха.   Назначение: любые работы в атмосфере повышенной  запыленности воздуха рабочей зоны.ТР ТС 019.

	3 класс: FFP3, до 50 ПДК
	Кимрская фабрика им.Горького ОАО
	Спиро-313
	Для защиты от аэрозолей (пыли, туманов).Полумаска из фильтрующего негорючего материала должна: иметь мягкий гипоаллергенный внутренний слой, надежно фиксироваться на голове четырёхточечным креплением резинок или тесемок, изготовленных из резины или ткани; иметь маркировку фильтрующей эффективности FFP3 (высокая);обеспечивать защиту от нетоксичной пыли и туманов до до 50 ПДК (FFP3);оставаться работоспособным в температурном интервале от минус 30 оС до 60 оС. Снабжена клапаном выдоха.   Назначение: любые работы в атмосфере повышенной  запыленности воздуха рабочей зоны.ТР ТС 019.

	3 класс: FFP3, до 50 ПДК
	ВОЛЛ ООО
	WALL AIR 99HK FFP3 NR D
	Для защиты от аэрозолей (пыли, туманов).Полумаска из фильтрующего негорючего материала должна: иметь мягкий гипоаллергенный внутренний слой, надежно фиксироваться на голове четырёхточечным креплением резинок или тесемок, изготовленных из резины или ткани; иметь маркировку фильтрующей эффективности FFP3 (высокая);обеспечивать защиту от нетоксичной пыли и туманов до до 50 ПДК (FFP3);оставаться работоспособным в температурном интервале от минус 30 оС до 60 оС. Снабжена клапаном выдоха.   Назначение: любые работы в атмосфере повышенной  запыленности воздуха рабочей зоны.ТР ТС 019.

	3 класс: FFP3, до 50 ПДК
	ВОЛЛ ООО
	WALL CUP 99HK FFP3 R D
	Для защиты от аэрозолей (пыли, туманов).Полумаска из фильтрующего негорючего материала должна: иметь мягкий гипоаллергенный внутренний слой, надежно фиксироваться на голове четырёхточечным креплением резинок или тесемок, изготовленных из резины или ткани; иметь маркировку фильтрующей эффективности FFP3 (высокая);обеспечивать защиту от нетоксичной пыли и туманов до до 50 ПДК (FFP3);оставаться работоспособным в температурном интервале от минус 30 оС до 60 оС. Снабжена клапаном выдоха.   Назначение: любые работы в атмосфере повышенной  запыленности воздуха рабочей зоны.ТР ТС 019.

	3 класс: FFP3, до 50 ПДК
	Диагональ ООО
	 V-2735 SLOV FFP3 NR D
	Для защиты от аэрозолей (пыли, туманов).Полумаска из фильтрующего негорючего материала должна: иметь мягкий гипоаллергенный внутренний слой, надежно фиксироваться на голове четырёхточечным креплением резинок или тесемок, изготовленных из резины или ткани; иметь маркировку фильтрующей эффективности FFP3 (высокая);обеспечивать защиту от нетоксичной пыли и туманов до до 50 ПДК (FFP3);оставаться работоспособным в температурном интервале от минус 30 оС до 60 оС. Снабжена клапаном выдоха.   Назначение: любые работы в атмосфере повышенной  запыленности воздуха рабочей зоны.ТР ТС 019.
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