

Приложение №1 к Техническому заданию на   
                                                                                                                                                                поставку средств индивидуальной защиты для нужд МП г. Пскова «Горводоканал»

Спецификация и основные характеристики поставляемого товара

	Номер пп
	Наименование
	Характеристика
	Количество, штук

	1
	Очки защитные 
	Очки закрытые панорамные, плотно прилегающей конструкции, с непрямой вентиляцией, с широкой полосой обтюрации, а также с широкой регулируемой наголовной лентой. Корпус выполнен из материала ПВХ. Очки имеют прочную поликарбонатную линзу, которая защищает от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом. Очки обеспечивают защиту от УФ-излучения и соответствуют 1 оптическому классу.
Линза прозрачная, ударопрочная с двусторонним незапотевающим покрытием, защищающим от истирания и царапин.
Очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.
ТР ТС 019/2011
	29

	2
	Очки защитные от ультрафиолетового излучения
	Практичные, многофункциональные открытые защитные очки с панорамной монолинзой, выполненной из ударопрочного поликарбоната с увеличенным панорамным обзором и надежной защитой глаз от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар 45 м/с), капель жидкостей обеспечивают трехуровневую защиту: фронтальную, верхнюю и боковую.
Регулируемые по длине и углу наклона двухцветные удобные дужки с мягкими заушниками, созданные с применением инновационного материала ТЭП и соединенные с монолинзой встроенными винтами, обеспечивают универсальную настройку для любого типа головы и лица, что гарантирует защиту от оптических искажений, а также позволяет использование данной модели с корригирующими очками. Защитное панорамное стекло отличается высокими оптическими характеристиками, эргономика дужек обеспечивает комфортную посадку без точек давления и создает возможность адаптировать очки под индивидуальные требования пользователя в различных отраслях и видах деятельности. 
Защитные свойства:
- защита от УФ-излучения и слепящей яркости видимого света (желтый, коричневый,) — 5-3,1
- оптический класс — 1
- устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар 45 м/с с энергией 0,84 Дж) — F
ТР ТС 019/2011
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	Очки для газосварщика комбинированные





	Для защиты глаз спереди, снизу, сверху и с боков от светового излучения при газовой сварке, а также брызг жидкостей, ударов летящих твердых частиц с высоким уровнем кинетической энергии.
Область применения: кислородная резка
Тип: двойные защитные очки.
Модель: SE-1150 или эквивалент
Конструкция: закрытые очки с непрямой вентиляцией
Материал очков: негорючий пластик
Оптический класс:1
Цвет линз: 
- внешняя -зеленый
- внутренняя поликарбонатная -прозрачный
Защитные свойства внешней линзы: 
поликарбонатная линза толщиной не менее 2,1 мм 
затемнение Г5, для защиты от летящих частиц (120 м/с), брызг расплавленного металла и раскаленных частиц. 
защита от УФ-излучения – 99%
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.013-97
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	4
	 Респиратор РПГ-67 
	Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от вредных паров и газов, присутствующих в воздухе рабочих зон производственных помещений при объемной доле свободного кислорода не менее 18% и суммарной концентрации вредных веществ, не превышающих предельно допустимые нормы более чем в 15 раз. Изолирующая полумаска изготовлена из термопластичного изолирующего материала, снабжена эластичным оголовьем. Полоса обтюрации полумаски закрыта трикотажной лентой. В боковых отверстиях полумаски закреплены манжеты из полиэтилена с клапанами вдоха, в которые вставляются сменные противогазовые фильтры различных марок,а в нижнем отверстии полумаски закреплен клапан выдоха, закрытый предохранительным экраном.
Марка сменного патрона для полумаски:  А1В1Е1
Сопротивление респиратора постоянному воздушному потоку при объемном расходе 30 дм куб./мин: не более 88 Па на вдохе и не более 59 па на выдохе.
Рабочий диапозон температур: от 20 - 40 градусов до +50.
Комплектность респиратора:
- респиратор в сборе (полумаска с оголовьем, клапаном выдоха и трикотажным обтюратором, пластмассовые манжеты с клапанами вдоха, фильтрующие патроны в количестве 4 шт.)
- запасной трикотажный обтюратор
- сумка (или полиэтиленовый пакет)
-памятка
ТР/ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.235-2012
	10

	5
	Подшлемник под каску
	Подшлемник состоит из головки и пелерины. Головка выполнена из средней и двух боковых частей, на утепленной подкладке (ткань верха + не менее 2 слоя ватина + подкладка). 
Для хорошего прилегания предусмотрена шнуровка при помощи тесьмы и петелек из тесьмы, втаченных в швы притачивания средней части (не менее 7 петелек по каждому шву), для регулирования обхвата головы. Вверху боковых частей не менее 5 петелек из тесьмы длиной в диапазоне от 3,5 до 4,0 см для крепления каски. 
Спереди подшлемник завязывается при помощи хлопчатобумажной тесьмы.
Ткань основная: 100% хлопок, плотность не менее 220 г/кв.м
Утеплитель: ватин хлопчатобумажный, плотность не менее 280 г/ кв.м
Подкладочная ткань: 100 % хлопок, плотность не менее 140 г/ кв.м
Цвет: темно-синий, черный.
Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой.
	23

	6
	Каска защитная
	Ударопрочный корпус каски выполнен из материала Termotrek. 
Каска оснащена козырьком, водосточным желобком, внутренней оснасткой «Эталон», наголовным креплением STANDART и подбородочным ремнем. 
Конструкция предполагает применение дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Регулировка по размеру головы.
Температурный режим в диапазоне от −50 до +50 °С.
Цвет: оранжевый.
ТР ТС 019/2011
	12

	7
	Наушники противошумные
	Уровень шумоподавления не менее 27 дБ
Оголовье: полиамид
Шумопоглатитель -  пенополиуретан
Чашки -  АВС пластик, околоушный валик.  Ступенчатая регулировка размера.
ТР ТС 019/2011
	8

	8
	Щиток защитный
	Экран из ударопрочного и термостойкого материала, ступенчатая регулировка размера, с лентами крепления на голову.
ТР ТС 019/2011
	1
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	Привязь страховочная УСП-2Ж или эквивалент









	Назначение – для страховки при проведении высотных работ, работ в замкнутых пространствах, люках, колодцах и т.д. 
Комплектация : 
Плечевые и набедренные лямки (обхваты)
Пряжки для регулировки длины плечевых лямок, высоты спинной точки, объема набедренных обхватов
Пояс с кушаком
Материал привязи -полиамид
Регулировка по фигуре - да
Нагрузка не менее 100 кг
Статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс) 
Обхват пояса в диапазоне от 740-1440 мм
Точки крепления одна на спине и две боковые на поясном ремне (Количество точек крепления – 3)
ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р58208-2018
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	10
	Строп огнеупорный (к привязи страховочной)
	Материал - арамидная веревка
Диаметр не менее 10 мм
Минимальная  длина стропа не менее 10 м 
Количество карабинов - 2
Раскрытие карабинов:
1-й  не менее 18 мм
2-й не менее 50 мм
Статистическая нагрузка не менее 2 200 кгс
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
[bookmark: _GoBack]ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р58208-2018
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	11
	Костюм защитный 
Л-1
	Куртка, брюки, перчатки. Брюки с припаянными бахиллами.
Материал: 780.115 УНКЛ.  Защитные свойства Вн К50 Рз Щ50 Яа Яж
Костюм применяется в химической промышленности, на местности зараженной отравляющими и аварийно-химическими опасными веществами, а также при проведении гидротехнических работ в интервале температур -40 С до +40 С.
Костюм должен изготавливаться из прорезиненных материалов Т-15 или УНКЛ, серого или зеленого цвета соответственно. Костюм должен изготавливаться на типовые фигуры мужчин, предусмотренные ГОСТ 31399-2009. Костюм не должен ограничивать подвижность пользователя. Костюм должен представлять собой куртку и брюки.
Костюм Л-1 применяется совместно со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Ткань Костюма должна быть изготовлена каландровым методом путем нанесения резиновой смеси на текстильную ткань-основу по каландровой технологии, при этом толщина наносимого резинового слоя должна быть не менее 0,3 мм. Швы должны свариваться на специальном оборудовании током высокой частоты (ТВЧ).
Куртка должна быть с притачным капюшоном прямого покроя с эластичной стяжкой внизу по ширине. Сзади к нижнему обрезу куртки должен быть пришит промежуточный хлястик, который пропускается между ног и застегивается на шпенёк в нижней части спереди. Хлястик предназначен для фиксации длины брюк. На рукавах куртки должны быть напульсники, которые надежно облегают запястье руки, как в перчатках, так и без них. Рукава куртки должны заканчиваться петлями, которые надеваются на большой палец после надевания перчаток. Рукава должны быть усилены налокотниками.
Полукомбинезон должен иметь регулируемые бретели, ширина брюк внизу должна регулироваться хлястиками. Брюки полукомбинезона должны быть усилены наколенниками и оканчиваться галошами ПВХ. Брюки должны оканчиваться осоюзками. Швы и места притачивания деталей должны быть герметизированы специальной защитной лентой.
Перчатки костюма должны заменяться без использования инструментов. Костюм должен быть маркирован изнутри штампом, на котором должен быть указан изготовитель костюма, год изготовления, материал и размер костюма, а также защитные свойства К80Щ50Вн (К80- от кислот с концентрацией от 50 до 80%;
 Щ50 - От щелочей концентрации выше 20% ВН- водонепроницаемый)
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ КОМПЛЕКТА КОСТЮМА Л-1:
Куртка с капюшоном прямого покроя -1 шт.;
Брюки на бретелях, с осоюзками - 1 шт.;
Пятипалые перчатки-1пара;
Сумка для хранения и переноски - 1шт.;
 Пукля пластмассовая-6шт.
Материал Костюма должен иметь паспорт качества завода производителя. Качество изделия подтверждается приемкой ОТК производителя.завода производителя. Качество изделия подтверждается приемкой ОТК производителя.
	96-100/170-176 — 1 шт
104-108/170-176 — 2 шт
104-108/182-188 – 1 шт
         112-116/182-188 — 3 шт	




	12
	Маска защитная сварщика
	Корпус маски выполнен из термостойкого материала, устойчивого к высоким и низким температурам, искрам и брызгам расплавленного металла, УФ- и ИК-излучению.
· Маска имеет светофильтр системы «Хамелеон»
· Размер экрана не менее 100х93 мм
· Размер смотрового окна не менее 100 x 93 мм
· Размер картриджа не менее  114х133х9 мм 
· Количество сенсоров не менее 4
· Защита от УФ/ИК-излучения, DIN не менее 16
· Световой режим, DIN не менее 4
· Диапазон светопропускания, не менее 5 - 9 / 9 — 1 3DIN 
· Вкл/Выкл питания - автомат
· Регулировка степени затемнения -внешняя
· Регулировка чувствительности -   внутренняя
· Питание -солнечные элементы + 1 батарея. Батарею можно легко заменить.
· Время переключения в светлое состояние не менее 0,15 - 0,8сек 
· Время переключения в тёмное состояние не менее 1 / 25000сек
ТР ТС 019/2011
	1

	13
	Подшлемник термостойкий
	Подшлемник состоит из цельнокроеной детали лицевой и затылочной части, вверху имеет закругленную форму. Швы плоские, обеспечивают комфорт применения и плотное анатомическое прилегание. Применяется совместно с летними костюмами для защиты от электрической дуги. Надевается под каску. 
Материал: термостойкое двуслойное трикотажное полотно “WORKER jersey 220 FR” (100 % х/б)
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.234-2012
	12

	14
	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла
	Фартук спилковый с нагрудником. 
Для защиты от искр и брызг расплавленного металла.
Материал: спилок КРС толщина не менее 0,9 не более 1,2 мм.
ГОСТ 12.4.250-2019
	3

	15
	Перчатки диэлектрические 
	Перчатки изготовлены из 100% натурального латекса, толщиной не менее 1,3мм.
Перчатки защищают в качестве основного изолирующего способа при работе с электроустановками мощностью 1000В, а также в качестве дополнительного способа электроизоляции при работе с электроустановками мощностью более 1000В.
Длина перчаток не менее 350мм. 
Перчатки бесшовные, и имеют анатомическую форму.
ТР ТС 019/2011
ТУ 38.305-05-257-89
	4

	16
	Фартук прорезиненный
	Для защиты от растворов кислот концентрации до 80% и щелочей до 50%, от воды, масел, жиров.
ГОСТ 12.4.029-76
ТР ТС 019/2011
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	Противогаз шланговый
	Назначение: средство индивидуальной защиты органов дыхания и лица, снабжающее пользователя чистым воздухом для дыхания через шланг подачи воздуха за счет дыхания (вдоха) человека, с последующим  выдохом воздуха в окружающую атмосферу для использования в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах, отсеках и других изолированных помещениях подобного типа.
Требования к техническим характеристикам:
- Класс по ГОСТ 12.4.236-2012: класс 2 (для эксплуатации в качестве тяжелого снаряжения по ГОСТ ЕН 132-2009).
- Длина шланга воздухоподводящего не менее 10 метров.
- Лицевая часть: панорамная маска МАГ или эквивалент
- Категория лицевой части по ГОСТ 12.4.293-2015: не менее категории 2.
- Сопротивление вдоху шлангового противогаза (в сборе с лицевой частью) в соответствии с ГОСТ 12.4.236-2012: не более 1000 Па.
- Сопротивление выдоху шлангового противогаза (в сборе с лицевой частью) в соответствии с ГОСТ 12.4.236-2012: не более 300 Па.
- Конструкция воздухоподводящего шланга должна обеспечивать эластичность шланга, сопротивление сплющиванию и перегибу в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.236-2012.
- Соединение комплектующих аппарата (фильтрующий элемент, воздухоподводящий шланг, соединительная трубка, лицевая часть) должно осуществляться с помощью круглой резьбы 40х4 мм в соответствии с ГОСТ 8762-75.
- Масса противогаза: не более 13 кг
- Маркировка изделия должна содержать информацию согласно ГОСТ 12.4.236-2012.
В комплект каждой единицы шлангового противогаза должны входить:
- Шланг воздухоподводящий в сборе с присоединительной арматурой и скобой  свернутый в бухту. 
- Амуниция (хлопчатобумажная или лавсановая) с сигнально-спасательной веревкой (канатом).
- Лицевая часть (маска)
- Фильтрующий элемент (противоаэрозольный фильтр)
- Трубка соединительная.
- Штырь металлический.
- Многоразовая стяжка монтажная (не менее 3 шт.).
- Чехол.
- Руководство по эксплуатации.
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