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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование – Противогаз фильтрующий 
1.2. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки согласно условиям, определенных в Заявке, силами и средствами Поставщика до места проведения работ.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Противогаз должен обеспечивать защиту органов дыхания, зрения и лица от воздействия паро- и газообразных вредных примесей, аэрозолей, присутствующих в воздухе рабочей зоны при объемной доле свободного кислорода в воздухе не менее 17% и при суммарном объемном содержании вредных веществ не более 0,5%.
2. Обеспечение защиты от:

- органических газов и паров с температурой кипения свыше 65°С;

- неорганических газов и паров;

- диоксида серы и других кислых газов и паров;

- аммиака и его органических производных;
- пыли, дыма, тумана;

3. Эксплуатация в различных климатических зонах при температуре окружающей среды от - 40  до + 40ºС.

3. ОБЪЁМ ПОСТАВКИ 

	№ п/п
	Наименование предприятия
	Наименование структурного подразделения
	Объём, шт.

	1
	Филиал ООО

"РН-Сервис" в г. Уфа
	
	 


4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

 4.1 Технические требования на противогазы, фильтрующие должны соответствовать ГОСТ 12.4.121-2015
- Коэффициент подсоса под маску противогаза с комбинированным или противоаэрозольным фильтром должен быть не более 0,05% при испытании по гексафториду серы.

- Стандартная резьба должна соответствовать требованиям ГОСТ 8762-75 резьба круглая 40х4 мм.
- Соединение между фильтром и маской, а также соединения между фильтром и шлангом и между маской и шлангом должны быть прочными. Противогаз должен быть герметичным при испытании в соответствии с п. 9.6 ГОСТ  12.4.121-2015.

- Противогаз должен обеспечивать площадь поля зрения не менее 70 % по отношению к площади зрения без противогаза.

 - Сопротивление противогаза воздушному потоку на вдохе не должно превышать значений, указанных в таблице № 1 ГОСТ 12.4.121-2015. Начальное сопротивление противогаза на выдохе должно определятся начальным сопротивлением маски на входе.
    4.1.2 Маска со сменными фильтрующими элементами должна быть   категории 3 - Маска специального назначения, предназначенная для применения в качестве лицевой части в условиях аварий.
   4.1.3 Маска по своим техническим требованиям должна соответствовать ГОСТ Р 12.4.189-99.
   4.1.4   Маски должны быть единого универсального размера.
4.2. Универсальный комбинированный фильтр по своим техническим требованиям должен соответствовать ГОСТ 12.4.235-2012. Фильтр марки   А2В2Е2К2Р3D в искробезопасном корпусе должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др.), неорганических газов и паров (кроме оксида углерода: хлор, фтор, бром, сероводород, хлорциан; кислых газов и паров (диоксид серы, кислоты муравьиная, уксусная, азотная, серная и др.), аммиака и его органических производных и аэрозолей (пыль, дым, туман).

Соединительная часть (горловина): резьба должна удовлетворять ГОСТ 8762-75 резьба круглая 40х4 мм.
- Класс защиты по вредным веществам 2 - средней эффективности 
- Класс защиты по аэрозолям 3 – высокой эффективности
4.3.   Соединительная трубка- резьбовые соединения должна соответствовать ГОСТ Р 12.4.214-99 
4.4. Сумка для хранения и ношения противогаза из тканевого материала 
Маркировка сменных фильтров по ГОСТ 12.4.235-2012
	МАРКА ФИЛЬТРА
	ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА
	ОТ КАКИХ ВЕЩЕСТВ ЗАЩИЩАЕТ

	А
	коричневый
	Органические соединения

	В
	серый
	Неорганические газы и пары (исключая СО)

	Е
	желтый
	Кислые газы (диоксид серы)

	К
	зеленый
	Аммиак и его органические производные

	P
	белый
	Аэрозоли (пыль, дым, туман).


4.5 Комплектность противогаза:

1. Маска единого универсального размера -1 шт.

2. Универсальный комбинированный фильтр- 1 шт.

3. Соединительная трубка – 1 шт.

4. Сумка для переноски противогаза – 1 шт.

5. Паспорт на противогаз – 1 шт.

Гарантийный срок хранения не менее 5 лет.
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1. Порядок сдачи и приемки
Доставка СИЗОД осуществляется одной партией (по согласованной Заявке).
Периоды доставки: обеспечение осуществляется на основании Заявки Покупателя в течение срока действия Договора и должна составлять не более 1 месяца после подачи заявки.
«Поставщик» гарантирует, что передаваемая «Покупателю» Продукция не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора.
Приемка Продукции производится уполномоченным представителем «Покупателя» при получении Продукции от «Поставщика». Продукция передается от «Поставщика» к «Покупателю».
Приемка продукции осуществляется с 08:00 до 16:00 в будние дни.
   Возможные адреса поставки будут сообщены в Заявке.
Поставщик обязан за сутки до поставки сообщить следующие сведения для оформления пропусков:
- Фамилия Имя Отчество водителя;
- Фамилия Имя Отчество ответственного лица, сопровождающего груз (если есть);
- Марка и государственный регистрационный номер машины.

Поставщик также должен сообщить номер сотового телефона ответственного лица, сопровождающего груз.

Пропуск на предприятие – по паспорту.

Водители должны быть гражданами Российской Федерации, имеющими регистрацию, а также должны свободно общаться на русском языке.

5.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров.

С товаром должны передаваться следующие документы: товарная накладная, счет-фактура, документ о качестве. Документ о качестве должен содержать:

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование продукта;
- номер партии;

- массу (нетто), вес партии;

- результаты химического анализа.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

СИЗОД транспортируется всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от атмосферных осадков.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Гарантийный срок хранения: не менее 5 лет. 

Срок годности и дата выпуска должна быть нанесены на фильтр несмываемой краской.

Дата изготовления: не ранее 6 месяцев до даты планируемой поставки.
8. ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность должны соответствовать назначению СИЗОД, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам СИЗОД в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям, нормам и правилам. Поставляемые СИЗОД должны быть сертифицированы и иметь Сертификацию изделия на соответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ Р 12.4.189-99 (3 категория) ГОСТ 8762-75. Не находиться ранее в эксплуатации (новое). Не находиться в процессе эксплуатации.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.
10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Период поставки товара в соответствии с Разделом 5.
Аванс не предусмотрен. Расчет, за фактически поставленный Товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки Товара, предусмотренной Заявкой, не ранее 60 календарных дней, но не позднее 90 календарных дней с момента утверждения первичных учетных документов Покупателем.
11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

При поставке Товара Поставщик обязан передать оригиналы документов, перечисленных в Разделе 5, подраздел 5.2. Копии действующих сертификатов должны быть надлежащим образом заверены.
12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Содержание
	Расшифровка сокращения

	1
	ГОСТ
	государственный стандарт


