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	[bookmark: ТекстовоеПоле76][bookmark: ТекстовоеПоле77][bookmark: ТекстовоеПоле78]     », именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице   действующего на основании            , с одной стороны, 
и    , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице         действующего на основании       от  , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение  № 5 (далее – Приложение) к долгосрочному договору поставки №      от _____________(далее - Договор)  о нижеследующем:

	
	

	1.
	Дополнительные требования к упаковке и маркировке:


	1.1.
	Маркировка Товара должна соответствовать ГОСТу 14192-96 и содержать схему строповки.

	1.2. 
	Упаковка поставляемых МТР должна соответствовать ГОСТу 15846-2002

	1.3.
	[bookmark: ТекстовоеПоле167][bookmark: ТекстовоеПоле168][bookmark: ТекстовоеПоле170][bookmark: ТекстовоеПоле169]Транспортное место Товара без получения письменного согласования от Покупателя не должно превышать по габаритам: длина - 15 метров; ширина  - 3,5 метра;  высота - 3,5 метра; вес - 16 тонн.

	1.4.
	Трубы, увязаны в связки не более 4 - 4,5 тонн, со строповочной увязкой и отторцованы с одной стороны, иметь бирку с указанием наименование трубной продукции, марки метала, массы связки.

	1.5
	Вагон-дома, емкости, оборудование, блок-боксы, должны иметь бирку (с указанием следующей информации: наименование в соответствии с накладной ТОРГ-12, поставщик, № и дата договора поставки, грузоотправитель, грузополучатель, особые отметки, контактный телефон Поставщика) и схему строповки;

	1.6.
	[bookmark: ТекстовоеПоле172]Масса контейнера с Товаром не должна превышать 16 тонн, вместе с контейнером.

	1.7.
	Георешетка должна идти в 2О-тонных не возвратных контейнерах.

	1.7.
	Штучный Товар должен быть упакован в ящики либо размещен на поддонах с местами застроповки груза.

	1.9.
	Бентомат: каждый рулон в двух местах перетянут мягкими стропами.

	1.10.
	Прокладочный пило материал: длина не более 8 метров увязан в пачки не более 2 тн.

	1.11.
	Металлопрокат должен быть увязан в пачки не более 4 - 4,5 тонн, со строповочной увязкой, иметь бирку с указанием наименование метало проката, марки метала, массы пачки.

	1.12.
	Для обеспечения гарантийного срока хранения цемента, поставка должна осуществляться в МКР VC(2)-1,0 ППР(2)/2, в соответствии с                                               ТУ 2297-008-21701787-2006, что означает:
-количество строп-2;
-допустимая рабочая нагрузка- 1,0 т;
-материал и количество слоев оболочки - двухслойная полипропиленовая рукавная ткань;
-тип дна - двойное «втачное»

	1.13.
	Поставка химреагентов должна отвечать:
- требованиям ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упаковка»;
- требованиям ГОСТ 21650-76 «Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах;
- требованиям ГОСТ 24597-81 «Пакеты тарно-штучных грузов»;
- требованиям ГОСТ 26663-85 «Пакеты транспортные. Формирование на плоских поддонах (паллетах). Общие технические требования».

	1.14.
	Металлические барабаны или пластиковые бочки должны быть сформированы в транспортные пакеты по 4 штуки на поддонах (паллетах) согласно требованиям ГОСТ 21650-76 п.1, приложение № 1 схема «Ж» и ГОСТ 24597-81, с габаритными размерами согласно требованиям ГОСТ 24597-81 п.2.
Конструкция поддонов (паллет) должна обеспечивать возможность применения вилочных погрузчиков, а также обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных операциях и хранении. Средства скрепления и герметизации металлических барабанов и пластиковых бочек на поддонах (паллетах) должны обеспечивать сохранность сформированных пакетов и перевозимого Товара при перевозке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
Материал пластиковой бочка-тары должен допускать транспортные и погрузо-разгрузочные операции в климатических условиях от -50 до +50 градусов Цельсия и не влиять на свойства перевозимого Товара. Горловина тары (крышка/пробка) должны быть за пломбой Изготовителя.

	1.15.
	Запорная арматура (задвижки, клапаны, краны) должны поставляться в прочной упаковке, защищающей от коррозии и повреждений во время транспортировки речным, железнодорожным и автомобильным транспортом, а также быть приспособленной к крановым перегрузкам. Крупномерный товар должен поставляться в поддонах с увязкой, позволяющей производить многократные погрузо-разгрузочные работы.

	1.16.
	Поставщик в срок не позднее, чем за один месяц до момента поступления Товара, обязан информировать Покупателя и Заказчика об особых условиях, технологии перегрузки Товара, для обеспечения его сохранности. В случае нарушения данного пункта Поставщик возмещает Покупателю затраты на соблюдение дополнительных условий при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу Товара вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки и возмещает Заказчику дополнительные затраты, связанные с формированием пакетов в случае повреждения пакета во время транспортировки Товара до пункта назначения, увязкой Товара в случае нарушения во время транспортировки до пункта назначения, а также возмещает затраты на ремонт или обеспечивает замену поврежденного Товара самостоятельно и за свой счет.

	2. 
	Настоящее Приложение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора. 




	
Покупатель  
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Поставщик
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