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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование – Портативное дыхательное устройство ПДУ-5П (далее – ПДУ-5П). 
1.2. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки согласно условиям, определенных в Заявке, силами и средствами Поставщика до места проведения работ.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. ПДУ-5П предназначен для экстренной защиты органов дыхания, зрения и кожного покрова головы и лица человека при самоспасении (эвакуации) из непригодной для дыхания атмосферы или при недостаточной для дыхания объемной доли кислорода менее 16 % в окружающей среде, в том числе при наличии в воздухе сероводорода (свыше 6 %), аммиака, а также для проведения первичных мероприятий по предотвращению аварий на транспорте, в химической, металлургической, газовой промышленности.
2. Обеспечение защиты органов дыхания и защиту головы, кожи лица и зрения человека, изолируя от окружающей среды с недостатком или полным отсутствием кислорода, а также с высоким содержанием опасных химических веществ, обеспечивая дыхание работника в автономном режиме.

3. ПДУ-5П рассчитано на применение при температуре окружающей среды от минус 35 до плюс 60 °С и относительной влажностью до 100 % (при температуре плюс 35 °С).
3. ОБЪЁМ ПОСТАВКИ 

	№ п/п
	Наименование предприятия
	Наименование структурного подразделения
	Объём, шт.

	1
	Филиал ООО

"РН-Сервис" в г. Уфа
	
	 


4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

 4.1 ПДУ-5П в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» относится к средствам индивидуальной защиты от химических факторов и является изолирующим средством индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде. В соответствии с ГОСТ 12.4.292-2015 относится к самоспасателям типа ХК, класс1.

Время защитного действия ПДУ-5П должно быть не менее:

· 20 минут при средней физической нагрузке (выполнении работ, соответствующих нагрузке средней тяжести, или эвакуации (шаг));

· 7 минут при тяжелой физической нагрузке (выполнении тяжелых работ или быстрой эвакуации (бег));

· 70 минут в состоянии относительного покоя (при ожидании помощи).

ПДУ- 5П должен иметь коэффициент защиты (кратность снижения уровня воздействия вредных или опасных факторов на пользователя) - не менее 2*103.

ПДУ - 5П должен состоять из рабочей части, уложенной в футляр. Рабочая часть ПДУ-5П в должна включать в себя: лицевую часть (капюшон) со смотровым окном (с очковым узлом для обеспечения видимости), соединенную с регенеративным патроном, имеющим защитный кожух, с помощью трубки гофрированной. К регенеративному патрону крепится шейный ремень и дыхательный мешок с клапаном избыточного давления. В верхней части регенеративного патрона должна располагаться ампула пусковая.

Очковый узел (смотровое окно) лицевой части должен быть оснащен смотровыми стеклами, препятствующими запотеванию, для сохранения видимости в условиях повышенной влажности и низких отрицательных температур. Для защиты тела пользователя использовать корпус футляра или защитный кожух на патрон рабочей части, исполняющего роль теплоизолирующего экрана, а для охлаждения вдыхаемой газовой воздушной смеси используется теплообменник.

Для постоянного ношения должна применяться система крепления, состоящая из плечевого и поясного ремней, а также демпфера с карманом. Поясной ремень должен фиксировать ПДУ-5П на теле пользователя с помощью пряжки и застежки. Перевод ПДУ-5П в положение «наготове» должен осуществляться с помощью пряжек самозатягивающихся, экстренно регулирующих длину ремня.

Для запуска ПДУ-5П необходимо предусмотреть ремень и кольцо, служащие для срыва стяжной ленты. ПДУ-5П в футляре должен быть оснащенным индикатором герметичности, предназначенным для визуального контроля герметичности. Индикатор герметичности, имеющий синий цвет, означает, что ПДУ-5П герметичен. Индикатор герметичности, имеющий красный цвет, означает, что ПДУ-5П негерметичен.

Устройство и комплектность ПДУ -5П:

1. Лицевая часть (капюшон) -1 шт.

2. Смотровое окно (очковый узел) - 1 шт.

3. Теплообменник – 1 шт.

4. Регенеративный патрон – 1 шт.

5. Клапан избыточного давления – 1шт.

6. Дыхательный мешок – 1 шт.

7. Ампула пусковая – 1 шт.

8. Гофрированная трубка – 1 шт.

9. Плечевой ремень.

10. Поясной ремень.

11. Ремни оголовья на лицевой части (капюшон).

12. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

13. Паспорт на противогаз – 1 шт.

14. Футляр – 1 шт.

Все виды лицевых частей являются одноростовочными.

Гарантийный срок хранения не менее 5 лет.
