


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 на поставку СИЗОД для нужд ООО «Башнефть-Строй»

Лот № 1: Противогаз фильтрующий ДОТ 600 А2В2Е2К2Р3D
Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман).
Технические характеристики соответствуют минимальным требованиям, указанным ниже:
	п/п№
	Параметры требований
	Конкретные требования к товарам (установленные Обществом)

	1.
	Противогаз фильтрующий ДОТ600 А2В2Е2К2Р3D
	Техническое описание: 
В комплект противогаза промышленного фильтрующего должно входит:
-  панорамная полнолицевая маска;
- фильтрующе-поглощающая коробка А2В2Е2К2Р3D (объем не менее 600 куб. см);
- трубка соединительная – гофротрубка;
- сумка для ношения и хранения противогаза;
- руководство по эксплуатации.
Маска панорамная (категория 3 (ГОСТ 12.4.293-2015) со сменными фильтрующими элементами должна быть:
- Оснащена клапаном выдоха, снижающим накопление тепла и влаги в подмасочном пространстве;
- Оставаться работоспособной в температурном интервале от -30 оС до +70 оС.
- Коэффициент подсоса под маску: не более 0,0001%; 
- Устойчивость к тепловому излучению после 20-ти минутного воздействия, отсутствие деформации после нагрева до 70 градусов и охлаждения до 30 градусов.
Универсальный комбинированный фильтр ГОСТ 12.4.235-2019 в искробезопасном металлическом корпусе А2В2Е2К2Р3D (объем 600 куб. см) должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др.), неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, сероводород, (кроме кроме оксида углерода и циана водорода); кислых газов и паров (диоксид серы, кислоты муравьиная, уксусная, азотная, серная и др.), аммиака и его органических производных и аэрозолей (пыль, дым, туман).
Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75)
Класс защиты по вредным веществам 2 - средней эффективности (0,5% объемного – концентрация вредных веществ в воздухе).
Класс защиты по аэрозолям 3 – высокой эффективности.
Время защитного действия фильтра по контрольному веществу, мин не менее:
- циклогексан при конц. 17.5 мг/дм = 35
- циановодород при конц. 5,6 мг/дм = 25
- гидрид серы при конц 7,1 мг/дм = 40
- хлор при конц 15.0 мг/дм = 20
- диоксид серы при конц 13,3 мг/дм = 20
- аммиак при конц 3,5 мн/дм = 40

Маркировка сменных фильтров по ГОСТ 12.4.235-2019
	МАРКА ФИЛЬТРА
	ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА
	ОТ КАКИХ ВЕЩЕСТВ ЗАЩИЩАЕТ

	А
	коричневый
	Органические соединения с температурой кипения выше 65ºС

	В
	серый
	Неорганические газы и пары (исключая СО)

	Е
	желтый
	Кислые газы (диоксид серы)

	К
	зеленый
	Аммиак и его органические производные

	P
	белый
	Аэрозоли (пыль, дым, туман).



Соединительная трубка с резьбой круглой 40х4 (ГОСТ 8762-75) с металлическими соединительными деталями (верхний конец состоит из прижима ввинтного, нижний - из накидной гайки, жестко соединенной поясом монтажным с ниппелем, снабженным резиновым ниппельным кольцом для герметичного присоединения к фильтру).

Сумка для хранения и ношения противогаза. Сумка имеет два отделения, которые закрываются клапанами, одно отделение с отверстием на дне сумки. В сумке предусмотрен карман для хранения паспорта на противогаз. Сумка имеет плечевой ремень с передвижными пряжками, а также поясной ремень. На сумке следующие обозначения: предприятие-изготовитель, дата выпуска, обозначение технических условий.
Сумка вмещает в себя одновременно все виды лицевых частей (панорамные, шлем-маски), гофротрубку, фильтр противогазовый или
 комбинированный с размерами не более 12 см в высоту и не более 11 см по диаметру.
Материал сумки: винилискожа.
Размер сумки см. ДхШхВ: не менее 31х13х21 и не более 31х13х22.
Цвет материала: красный.



Противогаз фильтрующий должен соответствовать ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015:
- Коэффициент подсоса под маску противогаза с комбинированным фильтром – не более 0.05%;
- Площадь поля зрения противогаза по отношению к площади поля зрения без противогаза - не менее 70%;
- Герметичность противогаза – 100%;
- Сопротивление противогаза постоянному воздушному потоку на вдохе в состоянии после поставки, температурного воздействия, моделирования регламента носки – при расходе воздуха 95 кубометров в минуту – не более 1160 Па.

            Сертификация изделия на соответствие: предоставить сертификаты на противогаз, на комплектующие с указанием ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ" и профильных стандартов ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2019, ГОСТ 12.4.293-2015 (3 категория).
            Гарантийный срок хранения: не менее 5 лет. Срок годности и дата выпуска должна быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
           Дата изготовления: не ранее 6 месяцев до даты планируемой поставки.
Противогазы фильтрующие, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. 

Лот № 2 Сумка для хранения и ношения противогаза

Сумка для хранения и ношения противогаза. Сумка имеет два отделения, которые закрываются клапанами, одно отделение с отверстием на дне сумки. В сумке предусмотрен карман для хранения паспорта на противогаз. Сумка имеет плечевой ремень с передвижными пряжками, а также поясной ремень. На сумке следующие обозначения: предприятие-изготовитель, дата выпуска, обозначение технических условий.
Сумка вмещает в себя одновременно все виды лицевых частей (панорамные, шлем-маски), гофротрубку, фильтр противогазовый или
 комбинированный с размерами не более 12 см в высоту и не более 11 см по диаметру.
Материал сумки: винилискожа.
Размер сумки см. ДхШхВ: не менее 31х13х21 и не более 31х13х22.
Цвет материала: красный.

Лот № 3: Фильтр для противогаза, фильтрующего ДОТ 600 А2В2Е2К2Р3RD

  Техническое описание: 
В комплект фильтра должно входит:
- фильтрующе-поглощающая коробка А2В2Е2К2Р3RD (объем не менее 600 куб. см);
- паспорт;
- руководство по эксплуатации.

  Универсальный комбинированный фильтр ГОСТ 12.4.235-2019 в искробезопасном металлическом корпусе А2В2Е2К2Р3RD (объем 600 куб. см) должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др.), неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, сероводород, (кроме кроме оксида углерода и циана водорода); кислых газов и паров (диоксид серы, кислоты муравьиная, уксусная, азотная, серная и др.), аммиака и его органических производных и аэрозолей (пыль, дым, туман).
Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75)
Класс защиты по вредным веществам 2 - средней эффективности (0,5% объемного –концентрация вредных веществ в воздухе).
Класс защиты по аэрозолям 3 – высокой эффективности.
Время защитного действия фильтра по контрольному веществу, мин не менее:
- циклогексан при конц. 17.5 мг/дм = 35
- циановодород при конц. 5,6 мг/дм = 25
- гидрид серы при конц 7,1 мг/дм = 40
- хлор при конц 15.0 мг/дм = 20
- диоксид серы при конц 13,3 мг/дм = 20
- аммиак при конц 3,5 мн/дм = 40

Маркировка сменных фильтров по ГОСТ 12.4.235-2019
	МАРКА ФИЛЬТРА
	ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА
	ОТ КАКИХ ВЕЩЕСТВ ЗАЩИЩАЕТ

	А
	коричневый
	Органические соединения с температурой кипения выше 65ºС

	В
	серый
	Неорганические газы и пары (исключая СО)

	Е
	желтый
	Кислые газы (диоксид серы)

	К
	зеленый
	Аммиак и его органические производные

	P
	белый
	Аэрозоли (пыль, дым, туман).



Фильтр ДОТ 600 должен соответствовать ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019:

Сертификация изделия на соответствие: предоставить в составе заявки сертификаты как на противогазовый фильтр с указанием (отражением) ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ" и профильных стандартов ГОСТ 12.4.235-2019.
Гарантийный срок хранения: не менее 5 лет. Срок годности и дата выпуска должна быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
Дата изготовления: не ранее 6 месяцев до даты планируемой поставки.


Лот № 4: Аппарат шланговый бесприводный противогаз ПШ-1-155

	№ п/п
	Наименование МТР
	Тех. Требования

	
	
	

	1
	Аппарат шланговый бесприводный противогаз ПШ-1-155 с искробезопасной амуницией воздухоподводящим шлангом, свернутым в бухту
	Аппарат шланговый бесприводный противогаз ПШ-1-155 с искробезопасной амуницией воздухоподводящим шлангом, свернутым в бухту.
Комплектация:
- панорамная маска универсального размера (ГОСТ 12.4.293-2015 (3 категория));
- дыхательные соединительные гофрированные трубки;
- резиновый армированный воздухоподводящий шланг 10м, свернутый в бухту;
- фильтрующий элемент для вдыхаемого воздуха;
- сигнальной-спасательная антистатическая лента с карабином длинной 15 м. 
- привязь страховочная антистатическая ПС-03АС (ГОСТ Р EN 361-2008)
- сумка для противогаза.
Техническое описание:
1. Маска панорамная (3 категория (класс) ГОСТ 12.4.293-2015) из резины или термопластэластомера, или силикона должна быть:
-	оптически скорригирована, не иметь оптических искажений;
-	иметь круглую резьбу диаметром 40х4 мм по ГОСТ 8762-75;
-	иметь речевую диафрагму;
-	оснащена клапаном выдоха, снижающим накопление тепла и влаги в подмасочном пространстве;
-	универсального размера, обеспечивать плотное прилегание к лицу любого типа;
-	совместима с касками;
-	площадь поля зрения не менее 70%;
-	наличие двойного обтюратора и подмасочника;
-	оставаться работоспособной в температурном интервале от –40 0С до +70 0С.
-	коэффициент подсоса под маску: не более 0,0001%; 
-	устойчивость к тепловому излучению после 20–ти минутного воздействия, отсутствие деформации после нагрева до 70 градусов и охлаждения до минус 30 градусов.
-	масса маски не более 700 гр.
-	гарантийный срок хранения: не менее 13 лет.
2. Дыхательные соединительные гофрированные трубки:
с резьбой круглой 40х4 (ГОСТ 8762-75) с металлическими соединительными деталями (верхний конец состоит из прижима ввинтного, нижний - из накидной гайки, жестко соединенной поясом монтажным с ниппелем, снабженным резиновым ниппельным кольцом для герметичного присоединения.
3. Резиновый армированный воздухоподводящий шланг длиной не менее 10 м. Рукав должен иметь внутренний резиновый слой, промежуточную прорезиненную тканевую прокладку, металлическую спираль, промежуточный резиновый слой и наружную прокладку. На концах рукава должны быть резинотканевые манжеты (без спирали) для присоединения их к арматуре. Должен иметь 6 класс химической стойкости по ряду основных веществ, являться антистатичным, устойчивым к силовым воздействиям и перегибам (ГОСТ 12.4.236-2012).
4. Фильтрующий элемент для вдыхаемого воздуха с защитой от пыли.
5. Антистатичная амуниция страховочная:
- страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками, на левой плечевой лямке должен быть расположен хомут для крепления соединительных трубок; материал привязи с антистатической обработкой; точка крепления каната на спине (точка «А») ПС-03АС (ГОСТ Р EN 361-2008);
- антистатичная лента сигнально-спасательная с одним карабином (не менее 15 м).
- шланг, не менее 10м – 1 шт. Шланг должен быть: не менее 10м; армированный металлической спиралью, имеющий 6 класс химической стойкости по ряду основных веществ, являющийся антистатичным, устойчивым к силовым воздействиям и перегибам (ГОСТ 12.4.236-2012).
6. Сумка для противогаза шлангового ПШ-1-155 жесткой конструкции закрывающаяся ремнями с фастексами (не менее 4 шт.) и ручками для переноски. Должна отвечать требованиям высокого качества и эргономичности, обеспечивать сохранность изделия от механических повреждений в процессе транспортировки и эксплуатации.
- Сертификация изделия на соответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012, ГОСТ 12.4.293-2015 (3 категория).
Гарантийный срок хранения: не менее 3 лет. 
Дата изготовления: не ранее 6 месяцев до даты планируемой поставки.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация противогаза собранного из комплектующих, которые не испытаны и не сертифицированы в составе шлангового изолирующего аппарата в целом.
В составе заявки предоставить техническое описание, скан-копию действующий сертификат соответствия на противогаз в сборе в котором перечислены комплектующие входящие в состав, действующие сертификаты соответствия на комплектующие (маска панорамная, страховочная привязь, веревка (канат) сигнально-спасательная), подтверждающие соответствие продукции требованиям (должно быть отражено в сертификате) ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012, ГОСТ 12.4.293-2015 (3 категория).







Лот № 5: Шланговый противогаз ПШ-2-20х2

	№ поз.
	№
п\п
	Параметры требований
	Конкретные требования к товарам

	2
	1

	Наименование, виды,
ассортимент
	Шланговый противогаз ПШ-2-20х2 (две линии) (двухканальный с двумя воздухоподводящими шлангами длиной 20 метров с электро-ручной воздуходувкой) единым комплектом или полный конструктивный аналог с идентичными параметрами

	
	2
	Качественные, функциональные характеристики
	Противогаз ПШ-2-20х2, с принудительной подачей воздуха приводимой с помощью электродвигателя и дублирующего ручного вращения, предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17% объемных, а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных, при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. в диапазоне температуры окружающей среды от- 40 до + 40 °С. 
Комплектация:
- панорамная лицевая часть универсального размера – 2шт. с двойным обтюратором из резины, клапанная коробка с клапаном вдоха, выдоха и переговорным устройством, оголовье с пятиточечным креплением, класс (категория) 3, коэффициент подсоса под маску: не более 0,0001%, устойчивость к тепловому излучению после 20-ти минутного воздействия, отсутствие деформации после нагрева до 70С0 и охлаждения до 30С0, отсутствие воспламенения и горения в течение 5 сек после извлечения из пламени.  Работоспособность маски при температуре окружающего воздуха от -400С до +400С и относительной влажности до 98%. Количество воздуха, подаваемого под лицевую часть противогаза: от электропривода – не менее 120 дм3/мин, от ручного привода при скорости вращения рукоятки 65(+/-5) об/мин – 50 дм3/мин.
- соединительные гофрированные трубки с металлическими соединительными деталями (верхний конец состоит из прижима винтового, нижний–из накидной гайки, жестко соединенной поясом монтажным с ниппелем, снабженным резиновым ниппельным кольцом для герметичного присоединения к фильтру) – 4 шт., 
- элемент, фильтрующий для очистки вдыхаемого воздуха от пыли – 2 шт. 
- страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками, должна иметь точку (точка А) крепления каната на спине и обеспечивать надежное крепление воздухоподводящих элементов противогаза шлангового (на плечевой лямке должен быть расположен хомут для крепления соединительных трубок) – 1 шт.
- фал из антистатичной полиамидной ленты, представляет собой гибкий элемент, один конец которого изготовлен в виде петли, а другой оснащен карабином и предназначен для соединения человека с точкой крепления; длина фала не менее 25м, длина не регулируется; размер зева фала не менее 20мм, зев закрывается и фиксируется от открывания автоматически; статическая нагрузка не менее 20кН – 1 шт.
- шланг резинотканевый – 2 шт., армированный стальной проволочной спиралью воздухоподводящий (длина  не менее 20 метров) и  фильтрующего элемента.
Рукав должен иметь внутренний резиновый слой, промежуточную прорезиненную тканевую прокладку, металлическую спираль, промежуточный резиновый слой и наружную прокладку. На концах рукава должны быть резинотканевые манжеты (без спирали) для присоединения их к арматуре.
- сумка или мешок из прочной непромокаемой ткани – 1 шт.

Технические характеристики панорамной маски:
- площадь поля зрения – не менее 80 %
- гарантийный срок хранения – не менее 13 лет
- двойной обтюратор – наличие обязательно
- подмасочник –  наличие полумаски обязательно
Исполнение: с воздухоподводящими шлангами, свернутыми в бухту.
Все соединительные части комплектующих противогаза должны иметь резьбу круглую 40х4 (ГОСТ 8762-75). Масса противогаза в комплекте – не более 50 кг. Гарантийный срок хранения противогаза – не менее 3 лет.
Продукция должна быть изготовлена в квартале предшествующему кварталу поставки.
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	Подтверждение соответствия
	Предоставить действующий сертификат и документ (протоколы) подтверждающие технические характеристики. Возможность идентифицировать сертификаты, протоколы соответствия с предоставленным изделием. Противогаз и его комплектующие должен соответствовать требованиям  ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2012, ГОСТ Р 12.4.293-2015 ( или ГОСТ Р 12.4.189-99 3 класс),  ГОСТ ЕН 361-2008, ГОСТ ЕН 365-2010, ГОСТ 31441-2011.
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	Срок поставки  
	не позднее 20 календарных дней с момента подачи каждой заявки, до 31.12.2027 г.



Требования к безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качеству товара.
Требования к качеству товара: Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством РФ. Качество товара должно быть в полном соответствии с ГОСТ, действующим на момент поставки, и подтверждается надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции: сертификаты о соответствии ГОСТ, сертификаты качества. 
[bookmark: _GoBack]Дата изготовления: не ранее 6 месяцев до даты планируемой поставки
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