Техническое задание 

на приобретение самоспасателей шахтных изолирующих на химически связанном кислороде для Шахты « Магнезитовая»
	Перечень основных данных и требований

	1. Основание для приобретения
	Выполнения требования п. 68. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08 декабря 2020г. № 505 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых"

	2. Район, пункт и площадка размещения.
	ПАО «Комбинат Магнезит» шахта "Магнезитовая"

	3. Назначение самоспасателя
	Использование для защиты органов дыхания во время эвакуации подземного персонала при возникновении аварийной ситуации на шахте. 

	4. Источник финансирования 
	Бюджет

	5. Требования к самоспасателю
	Дыхательный аппарат на химически связанном кислороде с замкнутым контуром дыхания.

	6. Технические решения
	В настоящее время эксплуатируются Самоспасатель шахтный изолирующий на химически связанном кислороде «Горняк».

	7. Количество самоспасателей
	75 шт.

	Особые требования к самоспасателю

	1.Требование к самоспасателю:
	Самоспасатель должен быть индивидуальным, и иметь сертификацию, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" ТР ТС 019/2011, а также ГОСТ Р 12.4.292-2015, о чем должны быть представлены подтверждающие документы.

	1.Требование к комплектации:
	В комплект поставки должно входить:

· Рабочая часть.

· Герметичная упаковка.

· Руководство по эксплуатации.
· Защитные очки.
· Паспорт (допускается совмещать руководство по эксплуатации с паспортом на самоспасатель).
· Упаковка.

	2. Дополнительные требования к самоспасателю
	1. Возможность работы в шахте с любой категорией опасности, пыле-влагозащита, ударопрочный и герметичный корпус;
2. Самоспасатель должен сохранять работоспособность при относительной влажности воздуха в пределах от 0 до 95%;
3. Время защитного действия:

· при выходе из аварийного участка – не менее 60 мин;
· в состоянии покоя – не менее 300 мин;

4. Срок службы самоспасателя не менее 5 лет;
5. Объем дыхательного мешка не менее 5л.;

6. Эксплуатационная документация на самоспасатель должна быть на русском языке.
7. Возможность использования самоспасателя для практических тренировок и обучения персонала после истечения срока службы;
8. Возможность ношения на плече;

9. Защита тела от перегрева во время работы самоспасателя при включении в аварийной ситуации;

10. На герметичном корпусе должны, промаркированы следующие сведения: 
· полное наименование самоспасателя;
· номер технических условий и (или) номер стандарта;
· товарный знак или наименование предприятия-изготовителя (фирмы);
· страна изготовитель;
· заводской номер партии;
· дата изготовления (месяц, год).  


