ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ   
Противогаз ПШ-2

	п/п№
	Параметры требований
	Конкретные требования к товарам (установленные Обществом)
	Предложения участника

	1
	Наименование, виды, ассортимент
	Противогаз ПШ-2, одноканальный с воздухоподводящим шлангом дл. 20 м

	

	2
	Категория лицевой части
	2/3
	

	3
	Размер лицевой части
	Универсальный
	

	4
	Длина шланга 
	20 м
	

	5
	Шланговая линия
	На барабане
	

	6
	Подача воздуха за счет нагнетателя
	да
	

	7
	Температурный режим эксплуатации
	от -40°C до +40°C
	

	8
	Гарантийный срок на момент поставки 
	Не менее 2х лет
	

	9
	Подтверждение соответствия
	ТР ТС 019/2011
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