ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ   
Щитой лицевой с креплением на каску

	п/п№
	Параметры требований
	Конкретные требования к товарам (установленные Обществом)
	Предложения участника

	1
	Наименование, виды, ассортимент
	Лицевой щиток с креплением на каску
	

	2
	Технические характеристики  Экран
	[bookmark: _GoBack]Из прозрачного ударо- и термостойкого поликарбоната, толщина не менее 2 мм 
	

	3
	Высота экрана, не менее
	220 мм
	

	4
	Защитные свойства
	для защиты от искр и брызг металла, химических веществ, летящих частиц, абразивов и высокой температуры
	

	5
	Температурный диапазон
	от −50 до +120°С.
	

	6
	Соответствие
	ТР ТС 019-2011
	




Начальник управления по ПБОТОС                                                             Ю. Э. Бурмасов
