ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Строп для страховочной привязи
	п/п№
	Параметры требований
	Конкретные требования к товарам (установленные Обществом)
	Предложение участника

	1
	Наименование, виды, ассортимент
	Строп для страховочной привязи
	

	2
	Качественные, функциональные характеристики
	Ширина основных лямок должна быть не менее 40 мм, а вспомогательных лямок - не менее 20 мм.
Металлическая фурнитура должна соответствовать требованиям антикоррозионной защиты в соответствии с ЕН 362.

Разрывная нагрузка: Не менее 15 кН (1500 кгс) по требованиям ТР ТС 019/2011
	

	
	
	Имеется маркировка несмываемой краской строп биркой, на котором указаны:
- товарный знак предприятия-изготовителя, адрес;
- тип;
- грузоподъемность стропа;
- длина;
- дата изготовления.
	

	3
	Подтверждение соответствия
	ГОСТ Р ЕН 354-2010 ССБТ

	

	4
	Упаковка
	Плотная тара. Внутренняя поверхность ящика должна быть выслана упаковочным материалом типа тол, например бумагой упаковочной водонепроницаемой или мешки, сшитые из плотной ткани.
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