 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ   

Привязь страховочная

	п/п№
	Параметры требований
	Конкретные требования к товарам (установленные Обществом)
	Предложения участника

	1
	Наименование, виды, ассортимент
	Привязь страховочная
	

	2
	Качественные, функциональные характеристики
	Привязь страховочная для работы на высоте с 5-ю точками крепления.
Конструктивные особенности:
Точки крепления на спине, на груди, две боковые точки для позиционирования, точка крепления для работы в системе канатного доступа.
Предназначена для работы в страховочной системе, системе позиционирования и в безопорном пространстве.
Мягкие накладки из дышащего пеноматериала обеспечивают комфорт при долговременной работе на высоте.
На поясе расположено 8 петель для развески инструмента и сумок.
Идентификационная бирка выполнена в виде книжки, что позволяет заносить и хранить данные об инспекционном контроле СИЗ.
Назначение: страховка от падения.
Условия эксплуатации: от −50 до +50 °C.
Статическая прочность: мин. 15 кН.
 [image: Страховочная привязь ТА70Р XXL (профессиональная)]
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	Подтверждение соответствия
	ТР ТС 019/2011
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