


Характеристики
Тип: самоспасатель
Назначение: фильтрующий
Время защитного действия, мин: 35
Время приведения в действие, сек: 60
Тип защиты: неорганические газы и пары, продукты горения
Рекомендация по использованию: при эвакуации во время пожара, при эвакуации в случае техногенных аварий
Класс фильтра: АВЕКSXCOAX
Размер: универсальный
Возрастная категория: взрослый
Стандарты : ТР ТС 019/2011
Комплектация: паспорт, сумка для хранения
Страна происхождения: Россия





