 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку самоспасателей фильтрующих 
1. Адрес и место поставки товара: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, пос. Совет-Квадже, ул.Сибирская, 29, ФГБУ ДПТС «Пионер» Минздрава России (склад - место хранения).
2. Срок поставки товара: с момента заключения контракта в течение 20 (двадцати) рабочих дней. 

3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, быть упакован, маркирован и транспортирован до Заказчика в соответствии с требованиями ГОСТ для соответствующего вида продукции, поставка товара должна сопровождаться документами в соответствии с действующим Законодательством РФ.
4. При доставке товара Заказчику Поставщик обязан соблюдать все необходимые требования, предусмотренные законодательством к транспортировке данного вида товара.
5. При доставке товара Заказчику Поставщик обязан соблюдать все необходимые требования, предусмотренные законодательством к транспортировке данного вида товара.

Поставщик обязан предоставить следующие сопроводительные документы: копии деклараций о соответствии или сертификатов соответствия на каждое наименование товара, заверенные установленным образом (оттиск оригинальной печати, дата заверения, подпись, расшифровка подписи и должность ответственного лица Поставщика) и/или иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Приемка Товара осуществляется: Заказчиком:

- понедельник - четверг с 08-00 до 16-00 часов по московскому времени;

- пятница с 08-00 до 15-00 часов по московскому времени;

- перерыв на обед с 12.00  до 13.00 часов по московскому времени

	Наименование товара
	ОКПД
/КТРУ
	Кол-во
	Ед. изм.
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Самоспасатель 

универсальный фильтрующий малогабаритный

 «Шанс» - Е (полумаска)

Допускается поставка эквивалента

(изображение представлено для наилучшей визуализации)
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	32.99.11.199 - Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
	29
	штука
	Назначение:
	Защита органов дыхания и зрения от угарного газа и других токсичных продуктов горения при пожарах и ЧС

	
	
	
	
	· Внутренняя система самонатяжения; 

·  Боковое расположение фильтров;

·  Наличие клапанов вдоха на каждом фильтре;

·  Двухкомпонентная полумаска;
·  Манжетная система крепления фильтров;

·  Защитный экран на клапане выдоха.              
	Соответствие

	
	
	
	
	Масса рабочей части,

Килограмм
	≤ 1

	
	
	
	
	Время защитного действия,  минута
	≥30 

	
	
	
	
	Сумка (футляр) для переноски самоспасателя
	Наличие

	
	
	
	
	ГОСТ Р 58202–2018
	Соответствие


Системный администратор                                                                                                           П.С. Петряшов
