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	ВЫПИСКА 
из РД-13.310.00-КТН-0287-21 «Магистральный 
трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. 
Руководство по организации охраны объектов магистрального трубопровода ПАО «Транснефть» и 
«Инструкции по безопасности дорожного движения для проведения предрейсового инструктажа водителей 
транспортных средств и самоходных машин (охранная зона 
магистрального нефтепровода, сложные дорожные условия, зимники и ледовые переправы, перевозка людей)» 
1. В охранной зоне запрещены всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию нефтепровода либо привести к его повреждению. 
2. Передвижение транспортных средств (ТС) в охранной зоне нефтепровода, должно выполняться в соответствии с требованиями ПДД и только по оборудованным вдольтрассовым и технологическим проездам, расположенным на расстоянии не менее 10 м от оси нефтепровода. 
3. Передвижение ТС по вдольтрассовым и технологическим проездам допускается со скоростью не более30 км/ч. 
4. Обгон на вдольтрассовых и технологических проездах запрещен (разрешен объезд стоящих транспортных средств). 
5. Встречный разъезд допускается на скорости не более 15 км/ч, а при разъезде с негабаритными транспортными средствами или перевозящими такие грузы, допускается после остановки и согласования очередности проезда. 
6. Передвижение ТС в охранной зоне в ночное время суток (с 22:00 до 06:00), запрещается. 
7. При движении техники в дневное время при сильном тумане или снегопаде, ухудшающих видимость до 10 м, скорость движения ТС не должна превышать 3 км/ч. 
8. Во избежание заноса в сложных дорожных условиях (дождь), скорость движения ТС ограничивать до пределов, обеспечивающих безопасность движения, при спусках не допускать резких поворотов, не выключать сцепление при торможении. 
9. При движении по косогору, а также в гололедицу и сырую погоду запрещается резко менять скорость, выключать сцепление при торможении делать резкие повороты. 
10. Передвижение техники вдоль склона с углом крутизны больше 20° запрещается. 
11. Маневры, развороты, движения задним ходом следует выполнять по сигналу ответственного, при этом скорость движения ТС не должна превышать 3 км/ч. 
12. Запрещается начинать движение задним ходом ТС без подачи предупредительного сигнала. 
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