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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку самоспасателя

1. Наименование и количество поставляемых товаров: 
	№
п/п
	Наименование поставляемого товара
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Количество поставляемого товара

	1
	Самоспасатель фильтрующий универсальный
	Штука
	11



2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.
Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, а именно:
- Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- в отношении поставляемой продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» соответствие данному техническому регламенту. Отнесение поставляемой продукции к типам средств индивидуальной защиты, на которые распространяется действие настоящего технического регламента, осуществляется в соответствии с приложением №1 к ТР ТС 019/2011.
Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.
3. Сроки (периоды) поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
4. Место поставки товара:  Россия, Тульская область, г.о. город Новомосковск, г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 3.
Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара не позднее, чем за два рабочих дня телефонограммой или по факсимильной связи.
5. Условия поставки товара.
Периодичность поставок товара: единовременно. Поставка товара осуществляется силами и средствами поставщика с осуществлением погрузо-разгрузочных работ. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.
6. Описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товаров).
	№ п/п
	Наименование  показателей
	Требуемое значение (диапазон значений)
показателей
	Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии (значения, указанные в данном столбце носят информативный характер, не оцениваются при рассмотрении заявок.


	1.
	Самоспасатель фильтрующий универсальный
	

	1.1
	Самоспасатель фильтрующий предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из помещений во время пожара
	соответствие
	Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке

	1.2
	По типу лицевой части
	капюшон
	Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке

	1.3
	Защитные свойства
	от воздействия токсичных продуктов горения, включая монооксид углерода, опасных химических веществ (ОХВ) и аэрозолей
	Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке

	1.4
	Минимальное время действия, минута
	≥ 30
	Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке

	1.5
	Рабочая температура, 0С
	от -40 до +60
	Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке

	1.6
	Гарантийный срок хранения, месяц
	≥ 60 и ≤ 96
	Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке

	1.7
	Комплектация самоспасателя
	наличие
	Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке

	1.7.1
	Рабочая часть
	наличие
	Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке

	1.7.2
	Герметичная упаковка
	наличие
	Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке

	1.7.3
	Руководство по эксплуатации
	наличие
	Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке

	1.7.4
	Паспорт
	наличие
	Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке

	1.7.5
	[bookmark: _GoBack]Сумка (футляр)
	наличие
	Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке



7. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.
Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной накладной, счетом, счетом-фактурой либо УПД, документом о приемке (составленным с учетом требований, указанных в форме Приложения № 3 к контракту), сформированным с использованием единой информационной системы, подписанным усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок), документами подтверждающими качество товара: в отношении поставляемой продукции, являющейся объектом технического регулирования Технического регламента Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», предоставляются надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов соответствия и(или) деклараций о соответствии (в зависимости от установленной формы подтверждения соответствия техническому регламенту).
8. Требования к упаковке товара.
Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении.
9. Требования по объему гарантий качества товаров, к гарантийному сроку товара: Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с Описанием объекта закупки.
Поставщик также гарантирует качество и безопасность товаров в период гарантийный срока.
Гарантийный срок хранения устанавливается в соответствии с гарантиями производителя Товара, и действует не менее 60 месяцев с момента выдачи Товара заказчику и подписания заказчиком акта приемки-передачи товара.
