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1. [bookmark: _Термины_и_определения]Термины и определения
	Термин 
	Сокра-щение
	Определение

	Проект производства работ 
	ППР
	Организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и определяющий технологии ремонтных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, конкретное место выполнения работ, календарные сроки выполнения работ, ресурсы и мероприятия по безопасному производству работ. 
Примечание:
ППР состоит из комплекта технических и организационно-распорядительных документов, необходимых для подготовки и производства капитального или среднего ремонта, модернизации или технического перевооружения оборудования энергопредприятий в условиях безопасного выполнения работ. 
ППР разрабатывается для ремонта основного и вспомогательного оборудования энергетических установок (котельной, турбинной, генераторной, трансформаторной, дизельной) и оборудования распределительных устройств, производимого на месте размещения в условиях существующей компоновки на электростанциях, котельных, подстанциях, ОРУ (энергопредприятиях) при наличии факторов, требующих обеспечения безопасного выполнения работ»

	Ремонт
	
	Комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности ресурса объекта и/или его составных частей.
Примечание: Ремонт включает операции локализации, диагностирования, устранения неисправности и контроль функционирования [ГОСТ 18322 – 2016]

	Объект ремонта 
	
	Здание, помещение, оборудование, техническое сооружение в целом или его составная часть, подлежащие ремонту, техническому обслуживанию. 

	Составная часть оборудования
	
	Узлы, конструктивные элементы, детали, установленные и используемые в конструкции оборудования

	Подрядчик
	
	Физическое лицо или организация, предоставляющее услуги АО «Интер РАО – Электрогенерация» и на её территории в соответствии с согласованными техническими требованиями, сроками и условиями.

	Субподрядная организация 	
	
	Специализированная подрядная организация, привлекаемая генеральным подрядчиком на договорных условиях для выполнения на объекте отдельных видов строительных, специальных строительных, ремонтных, монтажных работ.

	Технологическая карта 
	ТК
	Организационно-технологический документ, являющийся составной частью проекта производства работ, разрабатываемый подрядчиком для выполнения технологического процесса и определяющий состав операций и средств механизации, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по безопасности работ.

	Технологическая операция
	
	Законченная часть технологического процесса, представляющая собой совокупность элементов технологической операции, обеспечивающих получение полезного продукта одним или несколькими работниками на одном рабочем месте.


[bookmark: _2.__Назначение]2. 	Назначение и область применения
2.1. Настоящие требования предназначены для персонала филиалов АО «Интер РАО – Электрогенерация», принимающих участие и непосредственно организующих работы на территории, в производственных подразделениях, на оборудовании, зданиях и сооружениях филиалов АО «Интер РАО – Электрогенерация», а также для подрядных организаций при подготовке и производстве капитального, среднего, текущего ремонта, модернизации или технического перевооружения оборудования филиалов АО «Интер РАО – Электрогенерация».
2.2. Требования устанавливают рекомендуемые критерии разработки, оформления, согласования и утверждения проектов производства работ на выполнение капитального, среднего или текущего ремонта, модернизации или технического перевооружения оборудования филиалов АО «Интер РАО – Электрогенерация».
2.3. ППР разрабатывается подготовки и производства ремонта, модернизации или технического перевооружения основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, электротехнического оборудования (в том числе основного и вспомогательного), а также зданий и сооружений для обеспечения безопасного выполнения работ:
- необходимость размещения составных частей оборудования, инвентарных устройств и организации временных рабочих мест ремонта за пределами площадок обслуживания ремонтируемой установки и размещения ремонтных площадок на отметках обслуживания находящегося в работе оборудования или других свободных площадках, не предназначенных согласно проектной документации энергопредприятия для использования при ремонте;
- необходимость перемещения в процессе ремонта составных частей ремонтируемого оборудования и других крупногабаритных и тяжелых грузов посредством грузоподъемных кранов по трассам, проходящим над эксплуатируемым оборудованием энергопредприятия;
- необходимость применения подъемных сооружений;
- необходимость в специальных проектных и конструкторских разработках на сооружение неинвентарных лесов, установку инвентарных лесов, временное закрепление конструкций, специальные грузоподъемные устройства и т.п. для обеспечения безопасного производства работ.



[bookmark: _3._Порядок_оформления,]3. Порядок оформления, согласования и утверждения проектов производства работ
3.1. 	Порядок оформления ППР.
3.1.1. Оформление ППР осуществляется на листах в формате А4. Для схем и иллюстраций возможно применение другого формата. Выбор формата бумаги для схем осуществляется с учетом обеспечения возможности их корректного и однозначного прочтения. Все схемы включаются в состав ППР в качестве приложений с указанием номера приложения в содержании.
3.1.2. Титульный лист ППР оформляется в соответствии с приложениями №1, №2, №3 к настоящим Требованиям. 
3.1.3. Последовательность технологических операций выполнения отдельных этапов работ оформляется в соответствии с требованиями актуальной версии Методики «О порядке разработки, утверждения и актуализации технологических карт». 
3.1.4. Разработку и оформление ППР выполняет ответственное лицо подразделения филиала, силами которого выполняется ремонт. В случае выполнения работ Подрядчиком, разработку и оформление ППР выполняет ответственное лицо данной организации.
3.2. 	Порядок согласования ППР.
3.2.1. Согласование оформляется подписью на титульном листе в соответствующе графе в следующем порядке:
	№ п/п
	Согласующий
	Ответственность  
	Примечание

	1. 
	Руководитель подразделения филиала, силами которого выполняется ремонт 
	В полном объеме
	Не требуется при выполнении ремонтных работ Подрядчиком

	2. 
	Руководитель подразделения, в ведении которого находится объект ремонта (начальник цеха, отдела)
	В полном объеме
	

	3. 
	Начальник отдела ремонта, технического перевооружения и реконструкции (ОРТПиР)
	Раздел 8.

	

	4. 
	Начальник производственно-технического отдела
	Раздел 14.

	

	5. 
	Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности (ООТиПБ)
	Разделы 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.

	

	6. 
	Заместитель главного инженера по эксплуатации
	В полном объеме

	

	7. 
	Заместитель главного инженера по ремонту
	В полном объеме

	

	8. 
	Главный инженер филиала 
	В полном объеме

	В случае выполнения работ Подрядчиком


3.3. Порядок утверждения ППР.
3.3.1. В случае выполнения работ персоналом филиала ППР утверждает Главный инженер филиала (образец титульного листа расположен в приложении №1).
3.3.2. В случае выполнения работ силами Подрядчика, ППР утверждает ответственное лицо данной организации (образец титульного листа расположен в приложении №2). 
В случае организации работ по капитальному ремонту электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт воздушных линий независимо от напряжения, работы в ОРУ и на линиях под наведенным напряжением ППР утверждают Главный инженер филиала и ответственное лицо подрядной организации (образец титульного листа расположен в приложении №3).
Предоставленное работнику подрядной организации право утверждения ППР подтверждается приказом Руководителя подрядной организации, копия которого направляется сопроводительным письмом в соответствии с требованиями Порядка допуска к работам на территории, в производственных подразделениях, на оборудовании, зданиях и сооружениях филиалов АО «Интер РАО – Электрогенерация».
[bookmark: _4._Структура_проекта]4. Структура проекта производства работ, требования к составу комплекта документов проекта производства работ
4.1.  ППР должен включать в себя:
· Общие данные об объекте ремонта;
· График ремонта с указанием этапов и объемов работ; 
· Подготовительные работы;
· Пояснительную записку, содержащую решения по организации и производству работ, сведения о персонале (квалификационные требования, потребность в трудовых ресурсах), потребность в инструменте, приспособлениях, оснастке, технике, привлекаемой к выполнению работ, а также расходных материалов, используемых при выполнении работ, мероприятия по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;
· Схема размещения составных частей оборудования, складирования материалов, схемы строповки грузов и конструкций;
· Маршруты движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д.;
· Технологические карты на выполнение видов работ.
4.2. В состав разделов ППР входят:
1) Титульный лист;
2) Лист ознакомления с ППР;
3) Общие данные об объекте ремонта;
4) Организация выполнения работ;
5) Подготовительные работы;
6) Перечень инструмента, приспособлений, оснастки, техники, привлекаемой к выполнению работ. Расходные материалы;
7) Единый перечень вредных и опасных производственных факторов, опасностей;
8) Состав и квалификация исполнителей;
9) Перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ);
10) Объем, этапы, последовательность и технология выполнения работ;
11) Мероприятия безопасного выполнения работ»
· Общие сведения;
· Меры безопасности при работе с инструментом и приспособлении;
· Меры безопасного выполнения погрузочно-разгрузочных работ
· Меры безопасного выполнения огневых работ;
· Меры безопасного выполнения окрасочных работ (ремонт ЛКП, антикоррозийные работы);
· Меры безопасного выполнения земляных работ;
· Меры безопасного выполнения работ, выполняемых на территории филиала, не описанных в настоящем документе.
12) План производства работ на высоте;
13) План производства работ в ОЗП;
14) План производства работ кранами;
15) Пожарная безопасность;
16) Охрана окружающей среды и экологическая безопасность;
17) Действия при пожаре и несчастном случае;
18) План мероприятий по эвакуации и спасению в случае аварийных ситуаций;
19) Приложения:
1. Схема расположения рабочих мест в процессе ремонта;
2. Схема размещения составных частей оборудования, складирования материалов;
3. Схема работы краном/автогидроподъемником (при необходимости);
4. Схема строповки (при необходимости);
5. Схема временного электроснабжения;
6. Схема установки лесов (при необходимости).
7. Проектная документация на сооружение неинвентарных лесов и подмостей (при необходимости).
[bookmark: _5._Требования_к]5. Требования к содержанию проекта производства работ
[bookmark: _5.1._Общие_данные]5.1. Общие данные об объекте выполнения работ
В разделе приводится информация:
· Краткое описание работы и наименование оборудования, на котором она выполняется (приводится наименование ремонтных работ в соответствии с договором подряда/оказания услуг);
· Описание и характеристики ремонтируемого оборудования (указываются основные данные и технические характеристики из паспорта ремонтируемого (обслуживаемого) оборудования). Данная информация предоставляется Подрядчику подразделением, в ведении которого находится оборудование), место его расположения (здание, помещение, сооружение, оси, ряды, отметки) наличие стационарных площадок обслуживания, наличие естественного и искусственного освещения, естественной и принудительной вентиляции, наличие в непосредственной близости путей передвижения персонала, оборудования, находящегося в работе, движущихся и вращающихся механизмов, движущегося автотранспорта).
[bookmark: _5.2._Организация_выполнения]5.2. Организация выполнения работ
В разделе описывается порядок организации и оформления работ (описывается порядок организации работ путем оформления акта-допуска, выдачи общего наряда-допуска, либо по прямым нарядам-допускам на производство работ). Кроме того, указывается необходимость получения ордера на производство земляных, ремонтных и других работ в Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ).
Режим труда и отдыха (график работы, продолжительность рабочей смены, перерывы на обед и отдых).  
[bookmark: _5.3._Подготовительные_работы]5.3. Подготовительные работы
В разделе приводится информация:
· Определение зоны производства работ с указанием мест размещения составных частей оборудования и рабочих мест в процессе ремонта (указывается масса составных частей оборудования, приспособления, оснастка, способ укладки (установки), необходимость использования подкладок, упоров, ширина проезда техники и проходов персонала и их очистки, необходимость дополнительного освещения, расположение объектов наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения, запрет на загромождение подходов к ним. Также указываются места, где необходим монтаж средств подмащивания (инвентарных и неинвентарных), устройство настилов, временных ограждений и т.д., с указанием осей, рядов, высоты рабочей площадки в метрах от нулевой отметки) и вблизи находящегося в работе оборудования. Указывается ссылка на проектную документацию на сооружение неинвентарных лесов и подмостей (документация, определяющая конструкцию лесов и содержащая технические решения по их установке и закреплению с приложением расчета на прочность всех основных элементов и устойчивость в целом), являющуюся приложением к ППР;
· Мероприятия по ограждению зоны производства ремонтных работ, установке знаков безопасности (вид ограждения, характеристики (высота ограждения, расстояния от границ зоны производства работ), средства и материалы, используемые для ограждения, сигнальное освещение места производства земляных работ в ночное время, плакаты и знаки безопасности, требующие установки и пр.);
· Места размещения временных бытовых помещений (указывается ссылка на схему размещения временных бытовых помещений, с привязкой к ближайшим зданиям (в метрах), согласованную с ПЧ и другими отв. лицами (руководители подразделений филиала, за которыми закреплены территория и ближайшие здания);
· Оборудование ремонтной площадки (установка верстаков, станочного оборудования, размещение шкафов для хранения инструмента, приспособлений, расходных материалов и др.);
· Схема временного электроснабжения (указывается напряжение и род тока, технические средства электроснабжения, а также места подключения, либо обязанность Заказчика обеспечения мест подключения); 
· Устройство дополнительного освещения (указываются технические средства освещения, напряжение и род тока, требования взрывозащищенности, места подключения к сети либо порядок получения информации о месте подключения); 
· Необходимость в принудительной вентиляции (указываются работы для выполнения которых потребуется принудительная вентиляция и перечень мест);
· Обеспечение средствами связи (при необходимости – удаленные рабочие места (работы на высоте, в ОЗП, с применением подъемных сооружений, рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам и пр.).
[bookmark: _5.4._Перечень_инструмента,]5.4. Перечень инструмента, приспособлений, оснастки, техники, привлекаемой к выполнению работ. Расходные материалы.
В разделе приводится полный перечень инструмента, приспособлений, оснастки, техники, привлекаемой к выполнению работ, а также расходные материалы, которые будут использоваться в ходе проведения работ. Информация заноситься в таблицу.
	№ п/п 
	Наименование
(В столбце «Наименование» приводится перечень используемой в процессе выполнения работ машин и механизмов, оснастки и приспособлений, и пр..)
	Характеристики
	Количество
	Примечание 

	Подъемные сооружения, машины и механизмы

	1.
	Подъемные сооружения (автокраны, подъемники, краны-манипуляторы), строительная техника (экскаваторы, самосвалы) и т.п.
	Указать характеристики (размеры, масса, грузоподъемность)
	
	

	Оснастка и приспособления

	2.
	Кантователи, траверсы, тара, съемные грузозахватные приспособления и т.д.
	
	
	

	Инструмент

	3.
	Электрофицированный, гидравлический, пиротехнический, пневматический, инструмент, инструмент с приводом от двигателя внутреннего сгорания, ручной слесарный инструмент.
	Указать характеристики (род тока, класс взрывозащищенности, давление пневмоинструмента, и т.п.)

	
	

	Расходные материалы

	4.
	Клеи, краски, растворители, масла, обтирочный материал и т.д.
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _5.5._Единый_перечень]5.5. Единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей
В разделе приводится перечень вредных и опасных факторов, опасностей при выполнении работ на филиале (в обособленном подразделении) АО «Интер РАО – Электрогенерация» по форме приложения к действующей редакции Порядка допуска к работам на территории, в производственных подразделениях, на оборудовании, зданиях и сооружениях филиалов АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, 
опасностей при выполнении наименование работ 
на филиале  «_________________» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

1. Перечень вредных и опасных производственных факторов, опасностей на филиале (обособленном подразделении) «____________» АО «Интер РАО – Электрогенерация», не связанных с характером выполняемых работ:
· Повышенный уровень шума;
· Вибрация общая;
· Движущиеся, вращающиеся машины и механизмы;
· Воздействие горячей воды и пара.пароводяной смеси;
· Повышенное давление среды;
· Воздействие электрического тока;
· Воздействие химических факторов (аэрозолей, кислот, щелочи, нефтяных масел);
· Повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
· Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования;	
· Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
· Повышенная или пониженная влажность воздуха;
· Повышенная или пониженная подвижность воздуха;
· Повышенный уровень статического электричества;
· Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц;
· Риск термического ожога пламенем в зоне топки котлов и ГТУ;
· Воздействие газовой среды, в том числе опасность взрыва и пожара;
· Отсутствие или недостаток естественного света;
· Недостаточная освещенность рабочей зоны;
· Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок инструментов и оборудования;
· Стесненные условия работы в ограниченно-замкнутых пространствах;
· Падение работающего, стоящего на опорной поверхности, на эту же опорную поверхность вследствие спотыкания, поскальзывания и пр.;
· Падение твердых, сыпучих, жидких объектов на работающего;
· Падение работающего с высоты.

2. Перечень факторов, возникающих в результате производства работ:
· Повышенный уровень шума;
· Вибрация общая;
· Движущиеся машины и механизмы;
· Воздействие электрического тока;
· Повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
· Недостаточная освещенность рабочей зоны;
· Опасность воздействия пыли на глаза из-за повышенной запыленности воздуха;
· Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли из-за повышенной запыленности воздуха;
· Опасность падения человека с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения или неприменения СИЗ;
· Опасность падения груза;
· Опасность падение на человека инструментов, оборудования, мусора и прочих предметов с высоты; 
· Опасность удара;
· Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;
· Опасность наезда на человека;
· Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты (СИЗ) анатомическим особенностям человека, неиспользованием СИЗ;
· Опасность воздействия режущих инструментов.

3. Перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний:
	Идентифицированная опасность
	Тяжесть последствий (групповой, смертельный, тяжелый, легкий, микротравма)

	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании
	тяжесть последствия легкая, вероятность низкая

	Опасность удара 
	тяжесть последствия легкая, вероятность низкая

	Опасность падения с высоты
	тяжесть последствия тяжелая, вероятность  низкая

	Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот
	тяжесть последствия тяжелая, вероятность крайне низкая

	опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие)
	тяжесть последствия тяжелая, вероятность крайне низкая

	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов
	тяжесть последствия тяжелая, вероятность крайне низкая

	Опасность падения груза
	тяжесть последствия тяжелая, вероятность крайне низкая

	Опасность падение на человека инструментов, оборудования, мусора и прочих предметов с высоты
	тяжесть последствия тяжелая, вероятность  низкая

	Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве) 
	тяжесть последствия тяжелая, вероятность крайне низкая

	Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру
	тяжесть последствия тяжелая, вероятность крайне низкая

	Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел
	тяжесть последствия легкая, вероятность крайне низкая

	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне
	тяжесть последствия тяжелая, вероятность низкая

	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)
	тяжесть последствия тяжелая, вероятность крайне низкая

	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением
	тяжесть последствия тяжелая, вероятность низкая

	Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги
	тяжесть последствия тяжелая, вероятность низкая

	Опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру
	тяжесть последствия легкая, вероятность крайне низкая

	Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за падения 
	тяжесть последствия тяжелая, вероятность низкая

	Опасность укуса насекомых 
	тяжесть последствия легкая, вероятность низкая

	Опасность укуса животных 
	тяжесть последствия легкая, вероятность низкая

	Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности
	тяжесть последствия легкая, вероятность низкая

	Опасность переохлаждения вследствие не использования утепленных СИЗ в  осенне-зимний период
	тяжесть последствия легкая, вероятность крайне низкая

	Опасность воздействия пыли на глаза из-за повышенной запыленности воздуха
	тяжесть последствия  тяжелая, вероятность крайне низкая

	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли из-за повышенной запыленности воздуха
	тяжесть последствия  тяжелая, вероятность крайне низкая

	Опасность воздействия режущих инструментов
	тяжесть последствия  тяжелая, вероятность крайне низкая

	Опасность удара
	тяжесть последствия  тяжелая, вероятность крайне низкая

	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов
	тяжесть последствия  тяжелая, вероятность крайне низкая

	Опасность наезда на человека
	тяжесть последствия  тяжелая, вероятность крайне низкая

	Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты (СИЗ) анатомическим особенностям человека, неиспользованием и неприменение СИЗ
	тяжесть последствия  тяжелая, вероятность крайне низкая


5.6. Состав и квалификация исполнителей
В разделе приводится количество бригад и их состав, необходимое для выполнения работ, а также требования к квалификации персонала. Информация заносится в таблицу ниже.
	№ п/п
	Ответственный за безопасность работ
	Должность,
организация
	Группа по ЭБ 
	Группа по безопасности работ на высоте, ОЗП
с указанием предоставленных прав*
	Проведение специальных работ**

	1. 
	Руководитель (ответственный руководитель) работ
	старший мастер

	VI
	III, ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте (в ограниченных замкнутых пространствах)
	Работы с электро-, пневмо- и абразивным инструментом;
Работы с грузоподъёмными механизмами, управляемыми с пола.

	1. 
	Производитель (ответственный исполнитель) работ
	Мастер
	III
	II,
 ответственный исполнитель работ на 
высоте (в ограниченных замкнутых пространствах)
	Огневые работы; Работы на металлообрабатывающих и абразивных станках 

	1. 
	Член бригады
	Слесарь
	III
	II, член бригады
	Огневые работы; Работы с абразивным и электроинструментом

	1. 
	Член бригады
	Электрогазосварщик 6 разряда
	III
	II, член бригады
	Огневые работы; Работы с абразивным и электроинструментом



Также в разделе отражается информация о необходимости иметь при себе удостоверений о допуске к выполнению работ, требующих дополнительного обучения, а также копий протоколов о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда (по программам обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда, безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда, по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, по оказанию первой помощи пострадавшим), а также по видам выполняемых работ (газоопасные, окрасочные, земляные, водолазные, электросварочные, газосварочные работы, работы на высоте и в ОЗП, работы связанные с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ,  эксплуатацией подъемных сооружений, эксплуатацией электроустановок и тепловых энергоустановок и др.).

[bookmark: _5.7._Перечень_средств]5.7. Перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ)
В разделе приводится перечень средств индивидуальной защиты, необходимый для защиты работников в ходе проведения работ с учетом всех видов планируемых работ, а также выявленных вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в разделе 5.5. Указывается наименование СИЗ с указанием класса защиты, их потребность, а также работы при выполнении которых необходимо применением данных СИЗ. Информация заносится в таблицу 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование СИЗ
	Требуемое кол-во
	Работы при выполнении которых требуется применение СИЗ

	СИЗ от общих производственных загрязнений и механических воздействий

	1. 
	
	
	



В таблице 1.1 приведен образец заполнения таблицы на примере выполнения работ по ремонту силовых блочных трансформаторов.
Таблица 1.1
	№ п/п
	Наименование СИЗ
	Требуемое кол-во
	Работы при выполнении которых требуется применение СИЗ

	СИЗ от общих производственных загрязнений и механических воздействий

	1. 
	Костюм от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	На каждого работника
	Постоянное использование при выполнении всех видов работ по ППР

	2. 
	Ботинки кожаные с защитным подноском
	На каждого работника
	Постоянное использование при выполнении всех видов работ по ППР

	3. 
	Фартук  ПВХ устойчивый к маслам и нефтепродуктам
	При выполнении работ 
	При выполнении работ по сливу/наливу, дегазации трансформаторного масла


	4. 
	Каска защитная 
	На каждого работника
	Постоянное использование при выполнении всех видов работ по ППР

	СИЗ защиты рук

	5. 
	Перчатки трикотажные с точечным ПВХ
	На каждого работника
	Постоянное использование при выполнении всех видов работ по ППР

	6. 
	Перчатки от механических воздействий, устойчивые к маслам и нефтепродуктам с полным покрытием
	На каждого работника
	При выполнении работ по сливу/наливу, дегазации трансформаторного масла

	СИЗ органов дыхания

	7. 
	Полумаска защитные со съемными противоаэрозольными фильтрами, класс защиты FFP 2 (пары масел)  
	3
	При выполнении работ по сливу/наливу, дегазации трансформаторного масла

	8. 
	Полумаска фильтрующая (респиратор)
	2
	Механическая обработка  (зачистка, шлифовка) металла, бетона, камня;


	СИЗ лица, глаз

	9. 
	Очки закрытые защитные
	2
	Механическая обработка  (резка, зачистка, шлифовка) металла (работы УШМ);

	10. 
	Щиток защитный лицевой 
	3
	Механическая обработка  (резка, зачистка, шлифовка) металла (работы УШМ);
При выполнении работ по сливу/наливу, дегазации трансформаторного масла

	СИЗ от падения с высоты

	11. 
	Страховочная привязь ARX с поясом VS-06H
	2
	Подъем/спуск по вертикальной лестнице;
Выполнение работ на корпусе трансформатора

	12. 
	Строп страховочный двуплечный ARX VS-202LA
	2
	Выполнение работ на корпусе трансформатора

	13. 
	Устройство втягивающего типа CAMP COBRA 10
	1
	Подъем/спуск по вертикальной лестнице;

	14. 
	Мобильная горизонтальная анкерная линия EZ-Line
	1
	Выполнение работ на корпусе трансформатора

	15. 
	Карабин ARX K-4
	2
	Подъем/спуск по вертикальной лестнице.



[bookmark: _5.8._Объем,_этапы,]5.8. Объем, этапы, последовательность и технология выполнения работ
Объем, этапы, последовательность выполнения работ определяется в соответствии с графиками ремонта (календарный план). В разделе указывается ссылка на данный график, являющийся приложением к ППР.
Технология выполнения этапов работ оформляется в соответствии с актуальной версией «Методика «О порядке разработки, утверждения и актуализации технологических карт» в актуальной редакции. Технологию выполнения этапов работ допускается оформлять в составе настоящего раздела в объеме следующих разделов Методики МТ-043-2:
Раздел 2. «Организация и технология выполнения работ»; 
Раздел 3. «Потребность в ресурсах»; 
Раздел 4. «Требования к качеству выполняемых работ». 
В случае оформления технологии выполнения этапов работ в виде технологических карт на этапы работ, последние оформляются в соответствии с требованиями Методики МТ-043-2 в полном объеме и включаются в состав ППР в качестве приложений.
[bookmark: _5.9._Мероприятия_безопасного]5.9. Мероприятия безопасного выполнения работ.
Общие сведения.
В данном разделе приводится информация о предоставленных помещениях для размещения персонала подрядной организации, помещений гардеробных, душевых санузлов, комнат для отдыха и приема пищи, а также порядок совместного их использования (при необходимости). Указываются места хранения СИЗ, а также места их утилизации, места расположения аптечек для оказания первой помощи. Указывается места расположения столовой, режим работы, а также время обеда работников подрядной организации, а для горячих цехов и участков места расположения аппаратов газированной соленой воды, место нахождения медпункта и номер телефона. 
Указываются номера телефонов представителей Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ на территории филиала и представителей Заказчика (НСС, руководителя подразделения, курирующего выполнение работ, диспетчера договорной пожарной части (при наличии) или номер вызова пожарной охраны. Приводятся безопасные маршруты следования к месту выполнения работ и т.п.
5.9.1.  Меры безопасности при работе с инструментом и приспособлении
В разделе приводится информация о требованиях к инструменту и приспособлениям в следующем порядке:
1. Состояние до начала работы, проверка непосредственно перед работой инструментом (класс электроинструмента, требования к исполнению инструмента (взрывозащищенное, защиты от воды) и соответствующая маркировка инструмента, комплектация (дополнительные съемные ручки, защитные кожухи, экраны,  защитные ограждения рабочей части), осмотр инструмента перед началом работы* (состояние рабочих частей, целостность корпуса и изоляции питающих кабелей, исправность защитного заземления электроинструмента и шлангов пневмоинструмента, штепсельной вилки и выключателя, надежность крепления деталей инструмента, наличие защитных устройств, кожухов, экранов, дополнительных съемных ручек, наличие информации о проведенных испытаниях на корпусе инструмента, проверка на холостом ходу и др.), подготовка к работе инструментом (подключение, соединение шлангов пневмоинструмента, устройство ограждений) и др. возможные применимо к данному разделу меры;
2. Безопасность в процессе выполнения работ* (контроль состояния инструмента в процессе выполнения работ, ограничения и запреты при работе с инструментом), хранение во время работы, отключение в перерывах, использование СИЗ (ссылка на таблицу в разделе 8) и др. возможные применимо к данному разделу меры;
3. Безопасность по окончании рабочей смены (отключение, уборка и хранение инструмента по окончании рабочей смены и др. возможные применимо к данному разделу меры);
4. Действия работников при повреждении и выходе из строя инструмента в ходе выполнения работ.
* Допускается копирование требований соответствующих пунктов правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями.
  
5.9.2. Меры безопасного выполнения погрузочно-разгрузочных работ
5.9.2.1. Общая информация.
В разделе указываются:
- схемы подъезда груженого транспорта или транспорта под загрузку;
- рампы, предназначенные для производства погрузочно-разгрузочных работ (Обозначение внешней и внутренней рамп складов, предназначенных для ПРР. Высота рамп над уровнем пола определяется видом транспорта. Длина погрузочно-разгрузочной рампы определяется в зависимости от грузооборота и вместимости склада, а также исходя из объемно-планировочного решения здания. Ширина погрузочно-разгрузочных рамп принимается в соответствии с требованиями технологии и техники безопасности ПРР);
- подъездные пути для погрузочно-разгрузочных механизмов;
- места размещения стационарного подъемно-транспортного оборудования;
- рациональные пути передвижения грузов для передвижного подъемно-транспортного оборудования;
- места установки подъемно-транспортного оборудования под погрузку и выгрузку;
- порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ с указаниями рабочих мест стропальщиков, грузчиков;
- перечень приспособлений и механизмов для выполнения ручных операций, правила пользования ими, способы строповки или зацепки грузов и применяемые при этом грузозахватные приспособления;
- габариты складирования грузов и погрузочно-разгрузочных механизмов, проходы, проезды, места установки запрещающих и предупреждающих знаков;
- схема складирования;
- места крепления и раскрепления грузов, укладки и снятия прокладок между рядами груза, очистки подвижного состава (кроме дополнительной обработки и промывки);
- места/схемы пакетирования и складирования материалов, закрепления грузов, перемещения материалов в штабель в пределах одной рабочей зоны;
- пути подноски порожних поддонов/ порожней тары к месту погрузки (выгрузки) в пределах фронта работ;
- способы смены грузозахватных приспособлений на механизмах (кроме грейферов);
- способы разравнивания навалочных грузов в подвижном составе и пр.
5.9.2.2. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с использованием подъемных сооружений (далее ПС).
Раздел включает в себя два подраздела – текстовая часть и графическая часть.
В текстовой части приводится информация:
Общие сведения
В разделе приводится перечень работ, при выполнении которых будут применяться подъемные сооружения (ПС), последовательность их выполнения, тип, марка ПС (мостовые, автомобильные, манипуляторы и т.д.), а также обоснование выбранной грузоподъемной техники (грузовые характеристики (из паспорта), высота подъёма крюка и вылет стрелы, максимальная высота подъёма (по отметке самого высокого монтажа с учётом габаритов груза и длинны строп), машин и механизмов (подъёмники, автотранспорт, лебёдки, необходимые для производства работ).
Требования к площадкам установки и условиям эксплуатации ПС
Мероприятия по подготовке строительной площадки и условия начала работ (границы площадки ведения работ и вид её ограждения, наличие подъездных путей, результаты проверки планировки площадки установки кранов, необходимость и способ выравнивания и уплотнения грунта, отсутствие под опорами ПС зон, ослабленных подземными в коммуникациями (водопровод, кабельные каналы и др.). 
Размещение ПС возле откосов траншеи/котлована (расстояние от основания откоса (укрепленного и неукрепленного) котлована до ближайшей опоры ПС). Необходимость применения опорных устройств с противоскользящими элементами (скользкий грунт/основание). Обеспечение безопасных расстояний от токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением, а также безопасных расстояний приближения ПС к оборудованию, строениям и местам размещения элементов оборудования, складирования деталей и материалов с указанием минимально допустимых расстояний. Использование ограничителей (упоров), не позволяющих уменьшить указанное расстояние при подъеме и перемещении, применение сигнальной разметки и знаков безопасности. Заземление ПС (места и способ установки переносного заземления, сечение).
Необходимость установки защитных козырьков в местах прохода людей с указанием мест их расположения на схеме (строительном генеральном плане). Указывается порядок устройства защитного козырька с перечислением комплектующих и их характеристик.
Этапы работы, выполняемых под непосредственным контролем ответственного за безопасное производство работ ПС, а также при выполнении которых требуется сигнальщик.
Порядок и мероприятия безопасного выполнения работ (подъем и опускание груза) через проемы в перекрытиях производственных помещений,  необходимость установки ограждения проемов и требования к нему.
Также учитываются мероприятия по инженерной подготовке: вынос коммуникаций, устройство временного электроснабжения, освещения площадки и др. 
Организация безопасного проведения работ
Технология производства работ оформляется в соответствии с разделом 5.8. Настоящего Порядка.
Кроме того, в данном разделе приводится информация:
· требования безопасности при перемещении груза ПС (пробный подъем, проверка правильности строповки, перемещение мелкоштучного груза, безопасное извлечение стропов из-под груза);
· меры безопасности при нахождении людей в зоне производства работы ПС с ссылкой на схему, на которой обозначены опасные зоны (запрет на нахождение людей в зоне работы ПС во время подъема и перемещения грузов, использование оттяжек, требования к месту нахождения стропальщиков и сигнальщиков);
· меры безопасности при кантовке грузов (безопасные расстояния нахождения стропальщика от кантуемого груза, применение кантователей, ограничения по массе кантуемого груза, а также его конфигурации, которые требуют выполнение таких работ под непосредственным контролем ответственного за безопасное производство работ с применением ПС);
· способы и средства связи участников работ с применением ПС (телефонная или радиосвязь с указанием канала связи);
· знаковая сигнализация при перемещении грузов с применением ПС, знаковая сигнализация применяемая при работе подъемника (вышки);
· критерии остановки работ (нарушения условий выполнения работ, определенных ППР, опасные действия участников выполнения работ, угроза жизни и здоровью участников выполнения работ, ухудшение их состояния, потеря связи, нештатное положение груза (обрыв стропа, заклинивание механизма, падение части груза и др.).
Ограничения и запреты
Ограничения при работе ПС в сложных погодных условиях (скорость ветра, превышающей паспортные значения ПС, при температуре окружающей среды ниже предельно допустимой температуры, гололед, гроза, в условиях недостаточной видимости (снегопад, дождь, туман, сумерки).
Перечисляются прямые запреты (с учетом местных условий и выполняемых работ).
Запрещается:
- подъема груза, масса которого неизвестна;
- выполнение погрузочно-разгрузочных работ над перекрытиями помещений, где могут находиться люди;
- опускания груза в места, где не исключена возможность его падение, опрокидывание или сползание;
- нахождение людей, в том числе обслуживающего ПС персонала, в местах, где возможно зажатие их между частями ПС и другими сооружениями, предметами и оборудованием;
перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за один рог двурогого крюка;
- подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также металла и шлака, застывшего в печи или приварившегося после слива;
- подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюками ПС при наклонном положении грузовых канатов (без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов);
- освобождение с применением ПС защемленных грузом стропов, канатов или цепей;
- оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Оттяжки применяются только для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения;
- выравнивание перемещаемого груза руками, а также изменение положения стропов на подвешенном грузе;
- подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных приемных площадок или специальных приспособлений;
- использование тары для транспортировки людей;
- нахождение людей под стрелой ПС при ее подъеме, опускании и телескоприровании с грузом и без груза;
- подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля) только механизмом телескопирования стрелы;
- использование ограничителей механизмов в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов, если это не предусмотрено руководством (инструкцией) по эксплуатации ПС;
- работа ПС при отключенных или неработоспособных ограничителях, регистраторах, указателях, тормозах;
- включение механизмов ПС при нахождении людей на поворотной платформе ПС вне кабины;
- перемещение людей грузовыми строительными подъемниками;
- перемещение шасси подъемника (вышки) с находящимися в люльке людьми или грузом. На самоходные подъемники (вышки), управление которыми осуществляется из люльки, в том числе и при перемещении подъемника по площадке, данное требование не распространяется;
- подъем и опускание подъемником люльки, если вход в нее не закрыт на запорное устройство;
- сбрасывание инструмента, груза и других предметов с люльки, находящейся на высоте.
Графическая часть содержит:
1. Знаковая сигнализация.
· Знаковая сигнализация при перемещении грузов с применением ПС (кроме подъемников (вышек);
· Знаковая сигнализация, применяемая при работе подъемника (вышки).
2. Схемы строповки.
На схемах строповки указывается материал (конструкция), применяемое грузозахватное приспособление, вид грузозахватного приспособления, применяемого при строповке материала (конструкции), центр тяжести и вес материала (конструкции), угол между стропами (при строповке конструкции двумя стропами или стропом с несколькими ветвями), масса груза.
3.  Схемы складирования
Указываются места и габаритные размеры складирования грузов (с ссылкой на схему размещения составных частей оборудования, складирования материалов), места погрузки и разгрузки транспортных средств, в том числе подвижного состава (при использовании), подъездные пути.
5.9.3.  Меры безопасного выполнения огневых работ
В разделе приводится информация о требованиях пожарной безопасности на ремонтной площадке и на временных рабочих местах такие как (но не ограничиваясь):
- Уборка горючих материалов;
–	Скашивание и уборка травы, вырубка древесно-кустарниковой растительности;
–	Хранение газовых баллонов, ЛВЖ и ГЖ (нормы и места хранения, требования к таре);
–	 Места расположения первичных средств пожаротушения и водоисточников;
–	Места для курения;
–	Необходимость дежурства пожарного расчета во время проведения огневых работ (данное требование указывается также в наряде-допуске выдающим наряд в графе «Для безопасных условий необходимо»);
–	Номера телефонов пожарной части филиала (при наличии), а также номера и способы вызова пожарной охраны МЧС.
Кроме того, указывается информация, которая должна содержаться в наряде-допуске на выполнение огневых работ:
·  место и характер проводимой работы;
·  требования безопасности при подготовке, проведении и окончании работ;
· требование об утверждении наряда ответственным лицом (в соответствии с требованиями Порядка допуска к работам на территории, в производственных подразделениях, на оборудовании, зданиях и сооружениях филиалов АО «Интер РАО – Электрогенерация»);
· необходимость согласования проведения огневых работ с представителем пожарной части филиала (в бланке наряда-допуска, рядом со строками таблицы «Ежедневный допуск к работе и время ее окончания» работник пожарной охраны делает запись о согласовании работ на текущую дату и ставит свою подпись);
· требование о необходимости проведения контроля места производства работ после их окончания;
· требования о проведении вентиляции, а после этого выполнение анализа воздушной среды для определения допустимых концентраций внутри или вблизи оборудования, в котором может образоваться взрывоопасная концентрация парогазовой смеси). 
Порядок выдачи и утверждения наряда-допуска на выполнение огневых работ отражается в зависимости от выбранной формы организации работ:
- при организации производства огневых работ в структурном подразделении – наряд выдаёт и утверждает начальник структурного подразделения (или работник, в установленном порядке исполняющий его обязанности), кроме работ, организуемых по акту-допуску с оформлением наряда-допуска на производство работ повышенной опасности и работ организуемых по промежуточному наряду в рамках общего наряда
- при организации производства огневых работ на оборудовании цеха/подразделения расположенного на территории других структурных подразделений – наряд выдаёт начальник структурного подразделения, организующего работы и утверждает начальник структурного подразделения, на территории которого расположено ремонтируемое оборудование (или работник, в установленном порядке исполняющий его обязанности), кроме работ, организуемых по акту-допуску с оформлением наряда-допуска на производство работ повышенной опасности;
- при организации производства огневых работ на пожароопасном оборудовании и оборудовании, находящемся во взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях и помещениях, опасных в отношении загазованности, наряд выдаёт и утверждает главный инженер филиала (или лицо, в установленном порядке исполняющее его обязанности). Утвержденный перечень таких мест находится на рабочих местах оперативного персонала цеха и начальника смены электростанции;
- при организации огневых работ по промежуточному наряду в рамках общего наряда, наряд выдает и утверждает руководитель работ по общему наряду. При этом общий наряд выдает и утверждает начальник структурного подразделения (или работник, в установленном порядке исполняющий его обязанности).
- при организации работ по акту-допуску с оформлением наряда-допуска на производство работ повышенной опасности наряд выдает и утверждает уполномоченное лицо Подрядчика, при наличии у данного лица прав выдавать наряд-допуск на огневые работы и назначенное приказом руководителя подрядной организации ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объектах Заказчика. Запрещена выдача наряда-допуска на огневые работы любому другому ответственному лицу подрядной организации. 
 5.9.4. Меры безопасного выполнения окрасочных работ (ремонт ЛКП, антикоррозийные работы)
В разделе приводится информация о принятых мерах при производстве окрасочных работ таких как:
–	Меры безопасности при подготовке поверхностей под покраску (порядок очистки, мойки и обезжиривания);
–	Порядок приготовления рабочих составов (место и способ, а также способ доставки на место производство работ);
–	Способ проведения окрасочных работ;
–	Устройство вытяжной вентиляции;
· Установка соответствующих знаков безопасности с поясняющими надписями;
–	Порядок проведения огневых работ (запрет на одновременное проведение окрасочных и огневых работ, определение и ограждение зоны проведения окрасочных работ);
–	Применение СИЗ (ссылка на таблицу в разделе 5.7.);
· Необходимость установки дополнительных средств пожаротушения и другие возможные применимо к данному разделу меры.

5.9.5. Меры безопасного выполнения земляных работ
В разделе приводится информация:
–	Глубина залегания ремонтируемого оборудования и выполнения земляных работ;
–	Вид грунта и безопасная крутизна незакрепленных откосов котлована;
–	Определение мест установки и типов конструкции крепления стенок котлованов и траншей, а также способов спуска работников к месту работ (вертикальные/маршевые лестницы, трапы);
–	Устройство ограждения и сигнального освещения в темное время суток;
–	Наличие действующих подземных коммуникаций с ссылкой на схему, на которой они обозначены (наличие коммуникаций (либо их отсутствие) подтверждается подписью ответственных лиц филиала (начальник цеха владельца коммуникаций);
–	Порядок разработки котлована (механизированный/ручной);
–	Порядок установки, перемещения и работы строительной техники вблизи места выемки грунта (котлован, траншея);
–	Размещение отвала грунта при разработке котлована;
–	Мероприятия по предотвращению попадания в котлован поверхностных вод, а также искусственного водопонижения или откачке грунтовых вод;
–	Мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с погодными условиями и сезонными изменениями и др. возможные применимо к данному разделу меры;
[bookmark: _5.10._План_производства]5.10. План производства работ на высоте.
[bookmark: _Hlk225768261]Раздел оформляется путем заполнения правой части таблицы в полном соответствии с подстрочным текстом, а также разделов и пунктов плана производства на высоте, указанных в левой части таблицы. Ниже приведена форма оформления ППР на высоте и указания к её наполнению.
Допускается применение формы ППР на высоте как отдельный документ при организации работ на высоте. При использовании данной формы в составе общего проекта производства работ по модернизации, техническом перевооружении, ремонте оборудования заполнение информации пунктов 1.7, 1.8., 1.9., 4.4 не требуется.


УТВЕРЖДАЮ:
_______________   /___________/
Должность                                  ФИО
«___» _____________ 20___ г.

План производства работ на высоте №        
___________________________________________________
 (указывается наименование работы, которая выполняется на высоте)

1. Характеристика объекта и персонала, выполняющего работы.
	1.1. Организация, проводящая работы на высоте
	
	

(полное наименование организации, проводящей работы на высоте и сокращенное наименование организации согласно уставным документам)

	1.2. Структурное подразделение организации, проводящей работы на высоте
	
	____________________________________________________________
(Указать наименование структурного подразделения организации, проводящей работы на высоте)

	1.3. Место выполнения работ
	
	___________________________________________________________
(Указывается место фактического выполнения работ (наименование подразделения, фактический адрес (при наличии))

	1.4. Краткая характеристика объекта
	
	____________________________________________________________
(Указать краткую характеристику объекта (размер, форма, материал, функциональное назначение, оси координат, высотные отметки и др.)

	1.5. Наименование работ на высоте:
	
	____________________________________________________________
(Указать наименование работ на высоте (полное наименование работ согласно техническому заданию; высота расположения рабочих мест)

	
	
	

	1.5.1. Содержание и условия проводимых работ на высоте
	
	____________________________________________________________
 (Указывается содержание и условия работ на высоте (подъем по вертикальной лестнице, работы с конструкции оборудования, работы на не огражденной площадке, либо с ограждением ниже 1,1 м., работы в безопорном пространстве (канатный доступ); дополнительно – указывается выполнение работ внутри помещений, либо на открытом воздухе)

	1.5.2. Высота расположения рабочих мест
	
	[bookmark: _Hlk182316913]Уровень входа _______________________________________________
Уровень схода _______________________________________________
Высота подъема по вертикальной лестнице _______________________
Высота расположения рабочего места ___________________________

	1.5.3. Используемые машины, механизмы
	
	              Да                                                   Нет


____________________________________________________________
(При ответе «Да» заполняем строку 2.4. ППР)

	1.5.4. Используемые инструменты и специальные приспособления
	
	____________________________________________________________
(Указать применяемые инструменты и специальные приспособления)

	1.5.5. Перечень рисков, связанных с возможным падением работника с высоты
	
	____________________________________________________________
(Указать возможные риски падения работника с высоты)

	1.5.6. Дополнительная информация
	
	____________________________________________________________
(Указывается дополнительная информация (при необходимости), которая требуется для полноты описания работ на высоте, а также места и условий выполнения работ на высоте)

	1.6. Дополнительные ограничения на объекте работ (особые условия работ)
	
	____________________________________________________________
(Указать специфические условия работ на объекте или требования заказчика. При их отсутствии раздел не заполняется)

	1.7. Ответственный руководитель работ
	
	____________________________________________________________
(Указать должность и ФИО ответственного руководителя работ, группа безопасности при работе на высоте)

	1.8. Ответственный исполнитель (производитель) работ
	
	___________________________________________________________
(Указать должность и ФИО ответственного исполнителя (производителя) работ, группа безопасности при работе на высоте)

	1.9. Исполнители работ
	
	____________________________________________________________
(Указать должность (профессию) и ФИО исполнителей работ. Группа безопасности при работе на высоте)


2. Меры безопасности при оборудовании рабочих мест
	2.1. Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций
	                      Да                                                  Нет


_________________________________________________________
[bookmark: _Hlk182320554](Указать необходимость устройства постоянных ограждающих конструкций, места их установки, материал изготовления и порядок сборки)

	2.2. Временные ограждающие устройства
	- сигнальное: ______________________________
- защитное: _______________________________
- страховочное: ____________________________
(Для обозначения опасных зон при работе на высоте применяется один из следующих типов временных ограждающих устройств - сигнальные, защитные, страховочные ограждения.)

	2.3. Используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, леса
	_________________________________________________________
(Указываются типы и модели средств подмащивания, с указанием схем и способам установки и крепления средств подмащивания, предусмотренных нормативной документацией изготовителя).

	2.4. Используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек);
	_________________________________________________________
(Указываются конкретные подъемные сооружения (грузоподъемные механизмы), эксплуатируемые на объекте)

	2.5. Системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них
	________________________________________________
(Указываются конкретные системы обеспечения безопасности работ на высоте (удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации) и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений, средства индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и их количество.)
	_________________
(Указывается работа на высоте, либо её этап, при выполнении которой применяется указанная в левом столбце система)

	2.6. Номенклатура средств по защите работников от выявленных при оценке условий труда опасных и вредных условий труда - шума, вибрации, воздействия других опасных факторов, а также вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	______________________________________________________________
(Указываются применяемые работниками средства защиты от воздействия вредных факторов и опасностей, присутствующих на рабочем месте, либо возникающих в ходе выполнения работ)

	2.7. Места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте
	_________________________________________________________
(Указывается точное место(места) крепления анкерных устройств, приспособлений и средств индивидуальной защиты с описанием элементов конструкций к которым необходимо крепиться. Также подробно описывается способ крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте, с четким порядком действий от выбора структурного анкера до полной сборки системы работ на высоте)

	2.8. Пути и средства подъема или спуска работников к рабочим местам или местам производства работ
	_________________________________________________________
Пути и средства подъема или спуска работников к рабочим местам или местам производства работ на высоте).

	2.9. Средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи
	_________________________________________________________
(Указать тип освещения, модель (марку) осветительной аппаратуры согласно паспортным данным завода-изготовителя. Место установки. На каком расстоянии от рабочего места, проезда, прохода установлено освещение).

	2.10. Требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности и первичных средств пожаротушения
	_________________________________________________________
(Указать перечень технических средств имеющихся, либо устройство которых требуется на рабочем месте (например: вентиляция, дымоудаления, системы пожаротушения), а также перечень первичных средств пожаротушения или расположение ближайшего пожарного щита)

	2.11. Требования по санитарному и бытовому обслуживанию работников.
	________________________________________________________
(Указываются санитарно-бытовые помещения, находящиеся на территории объекта (туалеты, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева, гардеробные (помещения для хранения одежды), сушилки для одежды и обуви, душевые, устройства обогрева, снабжения питьевой водой, горячей водой и др. Место нахождения аптечки первой помощи. Место для курения.).


3. Требования по организации работ.
	3.1. Требования по обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования
	________________________________________________________
(Указать функции подготовки производства, с целью повышения производительности труда, достижение оптимальных трудовых и материальных затрат и сокращение времени на производство)

	3.2. Требование по снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной опасности
	________________________________________________________
(Указать меры по снижению объемов и трудоемкости работ, основанные на увеличении уровня механизации работ, снижении доли ручного труда, снижении уровня отходов производства).

	3.3. Требование по безопасному размещению машин и механизмов
	________________________________________________________
(Указать требования по безопасному размещению машин и механизмов при их применении (определяются в соответствии с действующими Правилами по охране труда).



4. Обеспечение защиты от поражения электрическим током при работах на высоте.
[bookmark: _Hlk190777571](Заполнение раздела не требуется, если такие работы не выполняются)
	4.1. Указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению вводно-распределительных систем и приборов
	________________________________________________________
(Выбор трасс и определение напряжения временных силовых и осветительных электросетей; ограждение токоведущих частей и расположение вводно-распределительных систем и приборов проводятся в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н.)

	4.2. Указания по заземлению металлических частей электрооборудования и исполнению заземляющих контуров;
	________________________________________________________
(Заземление металлических частей электрооборудования и исполнение заземляющих контуров в зонах выполнения работ проводится в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н.)

	4.3. Дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ
	________________________________________________________
(Дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ проводятся в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н.


	4.4. Последовательность выполнения работ (заполняется в случае применения ППР на высоте как самостоятельного документа (без разработки проекта производства работ на ремонт оборудования)
	________________________________________________________
(Указать этапы, последовательность выполнения ремонтных работ.
Описывается технология выполнения ремонтных работ. 
Допускается оформлять данный раздел технологической картой в соответствии с актуальной версией «Методика «О порядке разработки, утверждения и актуализации технологических карт» и в качестве приложения ППР на высоте) 


5. Дополнительные мероприятия, выполняемые при совмещенных работах, при работах в условиях работающего производства, вблизи сооружений, коммуникаций, работающих установок
(Заполняется в зависимости от условий проведения работы, при выполнении осмотра технологического оборудования, не заполняется)
	5.1. Ограждение зон повышенной опасности
	___________________________________________________________ (Указываются виды ограждений и места их установки (точные координаты с привязкой к отметкам и осям) для ограничения доступа работников и посторонних лиц в зоны, где возможно падение с высоты, травмирование падающими с высоты материалами, инструментом и другими предметами)____________

	5.2. Оборудование нижерасположенных мест защитными устройствами
	_________________________________________________________ (Указываются виды защитных устройств и места их установки (точные координаты с привязкой к отметкам и осям)

	5.3. Контроль за работой членов бригады
	__________________________________________________________ (Указывается периодичность контроля ответственными лицами, в т.ч. указание требования нахождения на рабочем месте постоянно ответственного исполнителя (производителя) работ)

	5.4. Организация перерывов в работе
	_________________________________________________________ (Указываются регламентируемые перерывы в работе – периодичность, продолжительность, порядок допуска к работам после перерыва) ____________

	5.5. Уборка по окончании работы
	________________________________________________________
(Указывается требования по уборке материалов, инструментов, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов, порядок вывода членов бригады с места работы)


6.   План мероприятий по эвакуации и спасению работников
	6.1. Порядок принятия решения об остановке и не возобновлении работ
	_______________________________________________________________________
(Указываются порядок действий при обнаружения аварийных ситуаций, информирования ответственных за обеспечение безопасного выполнения работ на высоте (ответственный руководитель работ, ответственный исполнитель (производитель) работ), лица, принимающие решения об остановке работ) ФИО ответственных и номера телефонов

	6.2. Методы и способы экстренной связи с ответственным руководителем работ и экстренными службами
	__________________________________________________________
(Указываются технические средства связи, система сигналов, способ поднятия тревоги звуковой, световой сигнализацией, радиосвязью с целью экстренной связи с ответственным  руководителем работ, экстренных служб и информирования работников, в функции которых входит эвакуация и спасение)

	6.3. Безопасное место и пути эвакуации к нему работников, при принятии решения о незамедлительном покидании ими их рабочих мест
	_______________________________________________________________________
(Указываются расположение безопасного места (здание, помещение, территория с координатами/в привязке к ближайшим зданиям) с описанием маршрута следования)

	6.4. Системы для обеспечения спасения или эвакуации пострадавшего при выполнении работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств для спасения и эвакуации, а также средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты при выполнении операций по спасению и эвакуации и потребность в них
	

_______________________________________________________________________
(Указываются перечень конкретных систем обеспечения безопасности спасения или эвакуации пострадавшего при выполнении работ на высоте (удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные системы, системы спасения, самоспасения  и эвакуации) и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений, средства индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и их количество.)


	6.5. Места и способы крепления систем спасения и эвакуации
	___________________________________________________________
(Указывается точное место(места) крепления анкерных устройств, приспособлений и средств индивидуальной защиты с описанием элементов конструкций к которым необходимо крепиться. Также подробно описывается способ крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте, с четким порядком действий от выбора структурного анкера до полной сборки системы работ на высоте (аналогично пункту 2.8.) Место крепления систем спасения и эвакуации должны быть отличными от систем безопасности работ на высоте

	6.8. Пути и средства подъема и (или) спуска работников к пострадавшему
	___________________________________________________________
(Указываются пути и средства подъема или спуска работников к пострадавшему (аналогично пункту 2.8.)

	6.9. Методы безопасного спуска или подъема пострадавшего в безопасную зону
	___________________________________________________________
(Описывается четкая последовательность действий работников, в функции которых входит эвакуация и спасение по эвакуации пострадавшего в безопасную зону) 

	6.10. Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание первой помощи при наличии у работодателя здравпункта)
	___________________________________________________________
(Указывается перечень мероприятий по оказанию первой помощи и последовательность их проведения (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 N 220н), номер телефона и способ вызова фельдшера здравпункта (при наличии) и скорой помощи) 



[bookmark: _5.11._План_производства][bookmark: _Hlk225775105]5.11. План производства работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП).
Раздел оформляется путем заполнения правой части таблицы в полном соответствии с подстрочным текстом, а также разделов и пунктов плана производства в ОЗП, указанных в левой части таблицы. Ниже приведена форма оформления ППР в ОЗП и указания к её наполнению.
Допускается применение формы ППР в ОЗП как отдельный документ при организации работ в ограниченных и замкнутых пространствах. При использовании данной формы в составе общего проекта производства работ по модернизации, техническом перевооружении, ремонте оборудования заполнение информации пунктов 1.12, 1.13., 1.14, 2.14 не требуется.



УТВЕРЖДАЮ:
_______________   /___________/
Должность                                  ФИО
«___» _____________ 20___ г.

План производства работ 
в ограниченных и замкнутых пространствах №        _
___________________________________________________
 (указывается наименование работы, которая выполняется на высоте в ОЗП)

1. Характеристика объекта и персонала, выполняющего работы, условия выполнения работ.
	1.1. Организация, проводящая работы в ОЗП
	
	_______________________________________________________________
(Полное наименование организации, проводящей работы в ОЗП и сокращенное наименование организации согласно уставным документам)

	1.2. Структурное подразделение организации, проводящей работы в ОЗП
	
	_______________________________________________________________
(Указать наименование структурного подразделения организации, проводящей работы в ОЗП)

	1.3. Место выполнения работ
	
	_______________________________________________________________
(Указывается место фактического выполнения работ (наименование подразделения, фактический адрес (при наличии))

	1.4. Краткая характеристика объекта
	
	_______________________________________________________________
(Указать краткую характеристику объекта (размер, объем, форма, материал, функциональное назначение, оси координат, высотные отметки и др. Указывается информация из паспорта и/или проекта)

	1.5. Наименование работ:
	
	_______________________________________________________________
(Указать наименование работ в ОЗП (полное наименование работ согласно техническому заданию)

	1.6. Расположение рабочих мест
	
	_______________________________________________________________
 (Указывается расположение рабочих мест в ОЗП (указывается расположение ОЗП, внутри обогреваемых помещений, либо на открытом воздухе, характеристики и конфигурация ОЗП (наличие труднодоступных зон и возможных путей спасения и эвакуации, плохо проветриваемых зон, возможное обрушение элементов конструкции ОЗП, наличие жидкостей и возможное затопление ОЗП)

	1.7. Содержание и условия проводимых работ в ОЗП
	
	_______________________________________________________________
(Указывается содержание и условия работ в ОЗП (параметры рабочей среды в ОЗП (температура, влажность, скорость движения воздуха, шум, вибрация, освещенность, достаточность кислорода, наличие/отсутствие отравляющих и взрывоопасных веществ, загазованность, возможное изменение параметров среды в ОЗП (работы с применением сварочного и газопламенного оборудования, режущего инструмента или другого инструмента, химических веществ, лаков, красок, чистящих средств), падение предметов на работников, тяжесть и напряженность трудового процесса, обозначение шумных зон знаками безопасности, состояние и расположение входа в ОЗП (люк, лаз, вырез и др.), возможность травмирования при открывании и закрывании крышек люков)

	1.8. Профессиональные риски, возникающие в процессе выполнения работ
	
	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Перечислить возможные в процессе выполнения работ профессиональные риски (из возможных, но не ограничиваясь) исходя из информации, внесенной в п.1.7 ППР: потеря сознания или асфиксия из-за газа, дыма, пара, недостатка кислорода, из-за находящихся в воздухе твердых частиц; возникновение взрыва или пожара; потеря сознания от повышения температуры тела; ожог или травмирование от прорыва или выброса горячей жидкости или пара; утопление из-за возрастания уровня жидкости (прорыв или выброс жидкости, механические повреждения ОЗП или аварии на действующих подземных коммуникациях, затопление ОЗП водой во время густых атмосферных осадков); отравление или заражение при контакте со сточными водами; травмирование или сложность ориентирования в ОЗП из-за недостаточной освещенности; падение работников с высоты при открытии и закрытии крышек люков (дверей входа (выхода), при спуске (подъеме) в ОЗП и нахождении у неогороженных отверстий входа в ОЗП (выхода из ОЗП);падение предметов и инструмента с высоты, наличие материалов, склонных к осыпанию и поглощению работника; травмирование при стесненной и (или) неудобной рабочей позе в ОЗП; сложность (невозможность) эвакуации и спасения; отсутствие возможности коммуникации между работниками;воздействие жидкости или газа при прорыве или выбросе.

	1.9. Используемые инструменты и специальные приспособления
	
	______________________________________________________________
(Указать применяемые инструменты и специальные приспособления, требования взрывозащищенности электроинструмента, а также необходжимость применения инструмента не дающего искр)

	1.10 Обеспечение бригады связью и аптечками для оказания первой помощи пострадавшим на производстве
	
	_______________________________________________________________
(Указать средства связи между членами бригады – телефонная связь, радиосвязь; места расположения аптечек для оказания первой помощи пострадавшим на производстве, их количество)

	1.11. Дополнительные ограничения на объекте работ (особые условия работ)
	
	_______________________________________________________________
(Указать специфические условия работ на объекте или требования заказчика. При их отсутствии раздел не заполняется)

	1.12. Ответственный руководитель работ
	
	_______________________________________________________________
(Указать должность и ФИО ответственного руководителя работ, группа безопасности при работе в ОЗП)

	1.13. Ответственный исполнитель (производитель) работ
	
	_______________________________________________________________
(Указать должность и ФИО ответственного исполнителя (производителя) работ, группа безопасности при работе в ОЗП)

	1.14. Исполнители работ
	
	________________________________
(Указать должность (профессию) и ФИО)

	_____________________________
(Член бригады. Группа безопасности при работе в ОЗП)

	
	
	________________________________
(Указать должность (профессию) и ФИО)

	_____________________________
(Наблюдающий/страхующий. Группа безопасности при работе в ОЗП)


2. Меры безопасности при выполнении работ
	2.1. Режим работы 
	_______________________________________________________________
(Указывается продолжительность рабочей смены, продолжительность работы и перерывов с учетом условий выполнения работ в необогреваемых ОЗП и др.(СИЗОД - 30/15 (работа/перерыв с выходом из ОЗП); при температуре 40-50ОС - 20/20; канализационные колодцы - 15/15; в подкупольном пространстве метантенка, внутри котла цистерны 15/30)

	2.2. Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций
	                      Да                                                  Нет


______________________________________________________________
(Указать необходимость устройства постоянных ограждающих конструкций, места их установки, материал изготовления и порядок сборки)

	2.3. Временные ограждающие устройства 
	- сигнальное: ______________________________
- защитное: _______________________________
(Для обозначения опасных зон при работе в ОЗП,  а также для ограждения различных рабочих мест в ОЗП применяется один или несколько из следующих типов временных ограждающих устройств - сигнальные, защитные ограждения, средства, используемые для блокировки входа/выхода на время перерыва и окончания работ, необходимость установки у входа (выхода) соответствующих газоопасной/взрывоопасной среде знаков безопасности)

	2.4. Параметры рабочей среды
	

	2.5. Вентиляция
	______________________________________________________________
(Указываются порядок обеспечения естественной вентиляции (создается открытием не менее двух люков), типы и модели устройств, используемых для принудительной вентиляции (должна производиться при температуре воздуха в ОЗП выше 30 °C), класс защиты, взрывозащищенности, способ подачи чистого воздуха и вывода режим работы, порядок вкл/выкл принудительной вентиляции) 

	2.6. Освещение
	______________________________________________________________
(Указываются тип освещения, модель (марку) осветительной аппаратуры согласно паспортным данным завода-изготовителя, напряжение и род тока, требования взрывозащищенности, места установки и подключения к сети либо порядок получения информации о месте подключения, при работах в ОЗП с взрывопожароопасной средой размещение выключателей освещения вне ОЗП) 

	2.7. Контроль параметров рабочей среды до начала выполнения работы
	_______________________________________________________________
(Указываются параметры среды, подлежащие оценке до начала выполнения работ, количество точек контроля (либо расстояние между точками контроля), лица выполняющие оценку параметров среды до начала выполнения работ)

	2.8. Контроль параметров рабочей среды в процессе выполнения работы
	_______________________________________________________________
(Указываются параметры среды в процессе выполнения работ с учетом изменения параметров среды в ходе выполнения работ (сварка, зачистка, резка металла, краски, лаки и др. хим. вещества), лица выполняющие оценку параметров в процессе выполнения работ, порядок и периодичность выполнения оценки параметров среды в процессе выполнения работ и технические средства (коллективные и индивидуальные), используемые для оценки параметров среды и установленные на них сигнальные уровни тревоги, требования к размещению коллективных средств газового анализа (место установки, высота установки, порядок и схема крепления (если выполняется); требования к размещению индивидуальных газоанализаторов и газосигнализаторов (кол-во выданных газоанализаторов и газосигнализаторов, лица, выполняющие непрерывный контроль воздуха рабочей зоны, запрет на размещение в карманах и других труднодоступных местах), необходимость и порядок проведения оценки загазованности (отдельной) для проведения огневых работ).
Также в данном разделе определяются требования о наличии и количестве элементов резервного питания для всех видов средств газового анализа и газосигнализаторов (либо требование о наличии резервного сигнализатора), а также периодичность контроля работоспособности средств газового анализа и газосигнализатора руководителем работ  (либо замены элементов питания) (в зависимости от вида применяемых сигнализаторов)

При выполнении работ в ОЗП с газоопасной средой дополнительно:
(указывается требование об осуществлениии непрерывного контроля воздуха рабочей зоны индивидуальными и коллективными средствами газового анализа (марки/модели газоанализаторов, их кол-во, места размещения)

При выполнении работ в ОЗП с взрывопожароопасной средой дополнительно:
(указывается требование об осуществлении непрерывного контроля довзрывных концентраций паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв и (или) загорание и оказывающих отравляющее действие рабочей зоны индивидуальными и коллективными средствами газового анализа (марки/модели газоанализаторов, их кол-во, места размещения)

	2.9. Используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, леса
	______________________________________________________________
(Указываются типы и модели средств подмащивания, с указанием схем и способам установки и крепления средств подмащивания, предусмотренных нормативной документацией изготовителя).

	2.10. Используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек);
	_______________________________________________________________
(Указываются конкретные подъемные сооружения (грузоподъемные механизмы), эксплуатируемые на объекте) ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

	2.11. Средства индивидуальной защиты
	___________________________________________________________________
(Указываются применяемые работниками средства защиты от воздействия вредных факторов и опасностей, присутствующих на рабочем месте, либо возникающих в ходе выполнения работ, необходимость  и порядок применения СИЗОД, изолирующее средство защиты органов дыхания (ИСЗОД), страховочной системы работы в ОЗП и её состав, а также система обеспечения работ на высоте (в случае спуска/подъема) в ОЗП, её состав и номенклатура  устройств)

При выполнении работ в ОЗП с газоопасной средой дополнительно:
(указывается применяемые изолирующие костюмы и (или) ИСЗОД с внешней подачей воздуха для дыхания и соответствующим уровнем защиты, резервный источник воздуха с системами автоматического переключения, с временем автономной работы, достаточным для эвакуации из ОЗП)

При выполнении работ в ОЗП с взрывоопасной средой дополнительно:
(указывается требование о применении спецодежды и спецобуви из антистатических материалов не дающих искр, а также запрет на работу в грязной, промасленной спецодежде, а также в одежде из синтетических волокон)

	2.12. Пути входа/выхода в ОЗП
	_______________________________________________________________
Пути и способы входа/выхода (спуска/подъема) работников в ОЗП, необходимые средства и способ их закрепления для оборудования люков, лазов, временных входных отверстий мобильными анкерными устройствами, жесткими и (или) гибкими анкерными линиями, лестницами, подмостями, лесами, порядок блокировки входа в ОЗП на время перерывов в работе, способы защиты электрических кабелей, рукавов и шлангов пневмоинструмента и газосварочной установки)

	2.13. Дополнительные ограничения
	______________________________________________________________
(Указать необходимость наличия и места размещения (в непосредственной близости) реанимационного оборудования и присутствие квалифицированного медицинского персонала, требование о поджиге газосварочных горелок за пределами ОЗП, места размещения газовых баллонов (за пределами ОЗП), места (за пределами ОЗП) и порядок подготовки смесей растворителей, лаков, красок и пр.)   

	2.14. Последовательность выполнения работ (заполняется в случае применения ППР в ОЗП как самостоятельного документа (без разработки проекта производства работ на ремонт оборудования)
	______________________________________________________________
(Указать этапы, последовательность выполнения ремонтных работ.
Описывается технология выполнения ремонтных работ. 
Допускается оформлять данный раздел технологической картой в соответствии с актуальной версией Методика «О порядке разработки, утверждения и актуализации технологических карт» и в качестве приложения ППР в ОЗП) 


3. План мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасению из ОЗП.
	3.1. Оценка опасностей, связанных с ОЗП
	_____________________________________________________________
(Указываются возможные опасности, возникающие в случае возможной аварийной ситуации исходя из информации, внесенной в п.1.7, 2.4.) 

	3.2. Меры предосторожности, которые должны соблюдаться, пока работники находятся в ОЗП 
	_____________________________________________________________
(Указать необходимость наличия самоспасателей (в негазоопасной среде)  необходимость предварительной и способы передачи (спуска) оборудования, дополнительных средств защиты для пострадавшего(их), инструмента, осветительных приборов и материалов для проведения мероприятий внутри ОЗП).

	3.3. Перечень сигнального (измерительного) оборудования, требуемого для своевременного обнаружения начала возникновения аварийной ситуации в ОЗП
	_____________________________________________________________
(Указать технические средства (коллективные и индивидуальные), используемые для оценки параметров среды и установленные на них сигнальные уровни тревоги)

	3.4. Перечень средств связи, документированную систему сигналов, способ поднятия тревоги наблюдающим или другим лицом, заметившим наличие аварийной ситуации
	_____________________________________________________________
(Указать технические средства связи, описать систему сигналов, способ поднятия тревоги звуковой, световой сигнализацией, радиосвязью с целью вызова ответственного исполнителя (производителя) работ и информирования работников, в функции которых входит спасение)

	3.5. Количественная оценка работников, в функции которых входит спасение, и при необходимости другого персонала, необходимого для проведения соответствующих мероприятий и непосредственно эвакуации и спасательной операции
	_____________________________________________________________
(Указать количество наблюдающих (их помощников) с четким распределением обязанностей).

	3.6. Перечень необходимых средств защиты и спецодежды работников, в функции которых входит спасение, и при необходимости другого персонала
	___________________________________________________________________
(Указываются применяемые работниками средства защиты от воздействия вредных факторов и опасностей, присутствующих на рабочем месте, либо возникающих в ходе выполнения работ, необходимость  и порядок применения СИЗОД, ИСЗОД, страховочной системы работы в ОЗП и её состав, а также система обеспечения работ на высоте (в случае спуска/подъема) в ОЗП, её состав и номенклатура  устройств, ИСЗОД с резервным источником воздуха с системами автоматического переключения с указанием времени автономной работы резервного источника воздуха)


	3.7. Перечень необходимого спасательного и другого специального оборудования
	___________________________________________________________________
(Перечисляется спасательное оборудование и устройства, которые потребуются при проведении спасательных работ)

	3.8. Средства оказания первой помощи
	

	3.9. Порядок действий по эвакуации и спасению из ОЗП
	___________________________________________________________________
(Описываются действия по эвакуации из ОЗП в том порядке, в котором они должны быть выполнены)


	3.10. Информирование
	_____________________________________________________________
(Указываются порядок действий при обнаружения аварийных ситуаций, информирования бригады, находящейся в ОЗП, ответственных за обеспечение безопасного выполнения работ (ответственный руководитель работ, ответственный исполнитель (производитель) работ), лица, принимающие решения об остановке работ) ФИО ответственных  и номера телефонов), а также порядок вызова экстренных служб и информирования работников, в функции которых входит эвакуация и спасение.

	3.10. Прекращение и не возобновление работ в аварийных условиях
	__________________________________________________________________________
(Указываются лица, принимающие решения об остановке работ, ФИО ответственных  и номера телефонов)

	3.11. Эвакуация
	_____________________________________________________________
(Указываются порядок действий работников, в функции которых входит эвакуация и спасение, а также самой бригады, находящейся в ОЗП) 

	3.12. Ликвидация

	_____________________________________________________________
(Указываются порядок взаимодействия ответственных за обеспечение безопасного выполнения работ с оперативным персоналом филиала, получение указаний по дальнейшим действиям бригады) 

	3.13. Предоставление информации об аварии
	_____________________________________________________________
(Указываются порядок сбора информации о произошедшей аварии , лицо, ответственное за сбор информации (должность, ФИО, номер телефона) 



[bookmark: _5.12._План_производства]5.12. План производства работ на высоте в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП).
Раздел оформляется путем заполнения правой части таблицы в полном соответствии с подстрочным текстом, а также разделов и пунктов плана производства в ОЗП, указанных в левой части таблицы. Ниже приведена форма оформления ППР на высоте в ОЗП и указания к её наполнению.
Допускается применение формы ППР на высоте в ОЗП как отдельный документ при организации работ на высоте в ограниченных и замкнутых пространствах. При использовании данной формы в составе общего проекта производства работ по модернизации, техническом перевооружении, ремонте оборудования заполнение информации пунктов 1.12, 1.13., 1.14, 2.15 не требуется.

УТВЕРЖДАЮ:
_______________   /___________/
Должность                                  ФИО
«___» _____________ 20___ г.


План производства работ на высоте
в ограниченных и замкнутых пространствах №        
___________________________________________________
[bookmark: _Hlk225764364] (указывается наименование работы которая выполняется на высоте в ОЗП)

1. Характеристика объекта и персонала, выполняющего работы, условия выполнения работ.
	1.1. Организация, проводящая работы на высоте в ОЗП
	
	_______________________________________________________________
(Полное наименование организации, проводящей работы на высоте в ОЗП и сокращенное наименование организации согласно уставным документам)

	1.2. Структурное подразделение организации, проводящей работы на высоте в ОЗП
	
	_______________________________________________________________
(Указать наименование структурного подразделения организации, проводящей работы на высоте в ОЗП)

	1.3. Место выполнения работ
	
	_______________________________________________________________
(Указывается место фактического выполнения работ (наименование подразделения, фактический адрес (при наличии))

	1.4. Краткая характеристика объекта
	
	_______________________________________________________________
(Указать краткую характеристику объекта (размер, объем, форма, материал, функциональное назначение, оси координат, высотные отметки и др. Указывается информация из паспорта и/или проекта)

	1.5. Расположение рабочих мест
	
	_______________________________________________________________
 (Указывается расположение рабочих мест в ОЗП (указывается расположение ОЗП, внутри обогреваемых помещений, либо на открытом воздухе, характеристики и конфигурация ОЗП (наличие труднодоступных зон и возможных путей спасения и эвакуации, плохо проветриваемых зон, возможное обрушение элементов конструкции ОЗП, наличие жидкостей и возможное затопление ОЗП)

	1.6. Наименование работ:
	
	_______________________________________________________________
(Указать наименование работ в ОЗП (полное наименование работ согласно техническому заданию с указанием высоты расположения рабочих мест)

	1.6.1. Содержание и условия проводимых работ на высоте
	
	_______________________________________________________________
 (Указывается содержание и условия работ на высоте (подъем по вертикальной лестнице, работы с конструкции оборудования, работы на неогражденной площадке, либо с ограждением ниже 1,1 м., работы в безопорном пространстве (канатный доступ); дополнительно – указывается выполнение работ внутри помещений, либо на открытом воздухе)

	1.6.2. Высота расположения рабочих мест
	
	Уровень входа _________________________________________________
Уровень схода _________________________________________________
Высота подъема по вертикальной лестнице ________________________
Высота расположения рабочего места _____________________________

	1.6.3. Используемые машины, механизмы
	
	              Да                                                   Нет


_______________________________________________________________
(При ответе «Да» заполняем строку 2.6. ППР)

	1.6.4. Используемые инструменты и специальные приспособления
	
	_______________________________________________________________
(Указать применяемые инструменты и специальные приспособления)

	1.6.5. Дополнительная информация
	
	_______________________________________________________________
(Указывается дополнительная информация (при необходимости), которая требуется для полноты описания работ на высоте, а также места и условий выполнения работ на высоте)

	1.7. Содержание и условия проводимых работ в ОЗП
	
	_______________________________________________________________
(Указывается содержание и условия работ в ОЗП (параметры рабочей среды в ОЗП (температура, влажность, скорость движения воздуха, шум, вибрация, освещенность, достаточность кислорода, наличие/отсутствие отравляющих и взрывоопасных веществ, загазованность, возможное изменение параметров среды в ОЗП (работы с применением сварочного и газопламенного оборудования, режущего инструмента или другого инструмента, химических веществ, лаков, красок, чистящих средств), падение предметов на работников, тяжесть и напряженность трудового процесса, обозначение шумных зон знаками безопасности, состояние и расположение входа в ОЗП (люк, лаз, вырез и др.), возможность травмирования при открывании и закрывании крышек люков)

	1.8. Профессиональные риски, возникающие в процессе выполнения работ

	
	_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Перечислить возможные в процессе выполнения работ профессиональные риски (из возможных, но не ограничиваясь) исходя из информации, внесенной в п.1.7 ППР: потеря сознания или асфиксия из-за газа, дыма, пара, недостатка кислорода, из-за находящихся в воздухе твердых частиц; возникновение взрыва или пожара; потеря сознания от повышения температуры тела; ожог или травмирование от прорыва или выброса горячей жидкости или пара; утопление из-за возрастания уровня жидкости (прорыв или выброс жидкости, механические повреждения ОЗП или аварии на действующих подземных коммуникациях, затопление ОЗП водой во время густых атмосферных осадков); отравление или заражение при контакте со сточными водами; травмирование или сложность ориентирования в ОЗП из-за недостаточной освещенности; падение работников с высоты при открытии и закрытии крышек люков (дверей входа (выхода), при спуске (подъеме) в ОЗП и нахождении у неогороженных отверстий входа в ОЗП (выхода из ОЗП);падение предметов и инструмента с высоты, наличие материалов, склонных к осыпанию и поглощению работника; травмирование при стесненной и (или) неудобной рабочей позе в ОЗП; сложность (невозможность) эвакуации и спасения; отсутствие возможности коммуникации между работниками;воздействие жидкости или газа при прорыве или выбросе.

	
	
	______________________________________________________
(Указать возможные риски падения работника с высоты)

	1.9. Используемые инструменты и специальные приспособления
	
	_______________________________________________________________
(Указать применяемые инструменты и специальные приспособления, требования взрывозащищенности электроинструмента, а также необходимость применения инструмента не дающего искр)

	1.10 Обеспечение бригады связью и аптечками для оказания первой помощи пострадавшим на производстве
	
	_______________________________________________________________
(Указать средства связи между членами бригады – телефонная связь, радиосвязь; места расположения аптечек для оказания первой помощи пострадавшим на производстве, их количество)

	1.11. Дополнительные ограничения на объекте работ (особые условия работ)
	
	_______________________________________________________________
(Указать специфические условия работ на объекте или требования заказчика. При их отсутствии раздел не заполняется)

	1.12. Ответственный руководитель работ
	
	_______________________________________________________________
(Указать должность и ФИО ответственного руководителя работ, группа безопасности при работе на высоте в ОЗП)

	1.13. Ответственный исполнитель (производитель) работ
	
	_______________________________________________________________
(Указать должность и ФИО ответственного исполнителя (производителя) работ, группа безопасности при работе на высоте в ОЗП)

	1.14. Исполнители работ
	
	________________________________
(Указать должность (профессию) и ФИО)

	__________________________
(Член бригады. Группа безопасности при работе на высоте в ОЗП)

	
	
	________________________________
(Указать должность (профессию) и ФИО)


	__________________________
(Наблюдающий/страхующий. Группа безопасности при работе на высоте в ОЗП)




2. Меры безопасности при выполнении работ
	2.1. Режим работы 
	______________________________________________________________
(Указывается продолжительность рабочей смены, продолжительность работы и перерывов с учетом условий выполнения работ в необогреваемых ОЗП и др.(СИЗОД - 30/15 (работа/перерыв с выходом из ОЗП); при температуре 40-50ОС - 20/20; канализационные колодцы - 15/15; в подкупольном пространстве метантенка, внутри котла цистерны 15/30)

	2.2. Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций
	                      Да                                                  Нет


_______________________________________________________________
(Указать необходимость устройства постоянных ограждающих конструкций, места их установки, материал изготовления и порядок сборки)

	2.3. Временные ограждающие устройства 
	- сигнальное: ______________________________
- защитное: _______________________________
- страховочное: ____________________________
(Для обозначения опасных зон при работе в ОЗП,  а также для ограждения различных рабочих мест в ОЗП применяется один или несколько из следующих типов временных ограждающих устройств - сигнальные, защитные ограждения, средства, используемые для блокировки входа/выхода на время перерыва и окончания работ, необходимость установки у входа (выхода) соответствующих газоопасной/взрывоопасной среде знаков безопасности)

	2.4. Параметры рабочей среды
	

	2.4.1. Вентиляция
	_______________________________________________________________
(Указываются порядок обеспечения естественной вентиляции (создается открытием не менее двух люков), типы и модели устройств, используемых для принудительной вентиляции (должна производиться при температуре воздуха в ОЗП выше 30 °C), класс защиты, взрывозащищенности, способ подачи чистого воздуха и вывода режим работы, порядок вкл/выкл принудительной вентиляции) 

	2.4.2. Освещение
	_______________________________________________________________
(Указываются тип освещения, модель (марку) осветительной аппаратуры согласно паспортным данным завода-изготовителя, напряжение и род тока, требования взрывозащищенности, места установки и подключения к сети либо порядок получения информации о месте подключения, при работах в ОЗП с взрывопожароопасной средой размещение выключателей освещения вне ОЗП) 

	[bookmark: _Hlk225764424]2.5. Контроль параметров рабочей среды до начала выполнения работы
	_______________________________________________________________
(Указываются параметры среды, подлежащие оценке до начала выполнения работ, количество точек контроля (либо расстояние между точками контроля), лица выполняющие оценку параметров среды до начала выполнения работ)

	2.6. Контроль параметров рабочей среды в процессе выполнения работы
	______________________________________________________________
(Указываются параметры среды в процессе выполнения работ с учетом изменения параметров среды в ходе выполнения работ (сварка, зачистка, резка металла, краски, лаки и др. хим. вещества), лица выполняющие оценку параметров в процессе выполнения работ, порядок и периодичность выполнения оценки параметров среды в процессе выполнения работ и технические средства (коллективные и индивидуальные), используемые для оценки параметров среды и установленные на них сигнальные уровни тревоги, требования к размещению коллективных средств газового анализа (место установки, высота установки, порядок и схема крепления (если выполняется); требования к размещению индивидуальных газоанализаторов и газосигнализаторов (кол-во выданных газоанализаторов и газосигнализаторов, лица, выполняющие непрерывный контроль воздуха рабочей зоны, запрет на размещение в карманах и других труднодоступных местах), необходимость и порядок проведения оценки загазованности (отдельной) для проведения огневых работ).
Также в данном разделе определяются требования о наличии и количестве элементов резервного питания для всех видов средств газового анализа и газосигнализаторов (либо требование о наличии резервного сигнализатора), а также периодичность контроля работоспособности средств газового анализа и газосигнализатора руководителем работ  (либо замены элементов питания) (в зависимости от вида применяемых сигнализаторов)

При выполнении работ в ОЗП с газоопасной средой дополнительно:
(указывается требование об осуществлениии непрерывного контроля воздуха рабочей зоны индивидуальными и коллективными средствами газового анализа (марки/модели газоанализаторов, их кол-во, места размещения)

При выполнении работ в ОЗП с взрывопожароопасной средой дополнительно:
(указывается требование об осуществлениии непрерывного контроля довзрывных концентраций паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв и (или) загорание и оказывающих отравляющее действие рабочей зоны индивидуальными и коллективными средствами газового анализа (марки/модели газоанализаторов, их кол-во, места размещения)

	2.7. Используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, леса
	______________________________________________________________
(Указываются типы и модели средств подмащивания, с указанием схем и способам установки и крепления средств подмащивания, предусмотренных нормативной документацией изготовителя).

	2.8. Используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек);
	______________________________________________________________
(Указываются конкретные подъемные сооружения (грузоподъемные механизмы), эксплуатируемые на объекте) ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

	2.9. Средства индивидуальной защиты
	____________________________________________________________________
(Указываются применяемые работниками средства защиты от воздействия вредных факторов и опасностей, присутствующих на рабочем месте, либо возникающих в ходе выполнения работ, необходимость  и порядок применения СИЗОД, изолирующее средство защиты органов дыхания (ИСЗОД), страховочной системы работы в ОЗП и её состав, а также система обеспечения работ на высоте (в случае спуска/подъема) в ОЗП, её состав и номенклатура  устройств)

При выполнении работ в ОЗП с газоопасной средой дополнительно:
(Указывается применяемые изолирующие костюмы и (или) ИСЗОД с внешней подачей воздуха для дыхания и соответствующим уровнем защиты, резервный источник воздуха с системами автоматического переключения, с временем автономной работы, достаточным для эвакуации из ОЗП)

При выполнении работ в ОЗП с взрывоопасной средой дополнительно:
(Указывается требование о применении спецодежды и спецобуви из антистатических материалов не дающих искр, а также запрет на работу в грязной, промасленной спецодежде, а также в одежде из синтетических волокон)

	2.10. Пути входа/выхода в ОЗП, спуска/подъема к рабочим местам на высоте
	_______________________________________________________________
(Пути и способы входа/выхода (спуска/подъема) работников в ОЗП, необходимые средства и способ их закрепления для оборудования люков, лазов, временных входных отверстий мобильными анкерными устройствами, жесткими и (или) гибкими анкерными линиями, лестницами, подмостями, лесами, порядок блокировки входа в ОЗП на время перерывов в работе, способы защиты электрических кабелей, рукавов и шлангов пневмоинструмента и газосварочной установки)

	2.11. Системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них
	__________________________________________________
(Указываются конкретные системы обеспечения безопасности работ на высоте (удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации) и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений, средства индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и их количество.)
	______________________
(Указывается работа на высоте, либо её этап, при выполнении которой применяется указанная в левом столбце система)

	2.12. Номенклатура средств по защите работников от выявленных при оценке условий труда опасных и вредных условий труда - шума, вибрации, воздействия других опасных факторов, а также вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	___________________________________________________________________
(Указываются применяемые работниками средства защиты от воздействия вредных факторов и опасностей, присутствующих на рабочем месте, либо возникающих в ходе выполнения работ)

	2.13. Требования по санитарному и бытовому обслуживанию работников.
	______________________________________________________________
(Указываются санитарно-бытовые помещения, находящиеся на территории объекта (туалеты, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева, гардеробные (помещения для хранения одежды), сушилки для одежды и обуви, душевые, устройства обогрева, снабжения питьевой водой, горячей водой и др. Место нахождения аптечки первой помощи. Место для курения.).

	2.14. Дополнительные ограничения
	______________________________________________________________
(Указать необходимость наличия и места размещения (в непосредственной близости) реанимационного оборудования и присутствие квалифицированного медицинского персонала, требование о поджиге газосварочных горелок за пределами ОЗП, места размещения газовых баллонов (за пределами ОЗП), места (за пределами ОЗП) и порядок подготовки смесей растворителей, лаков, красок и пр.)   

	2.15. Последовательность выполнения работ (заполняется в случае применения ППР на высоте в ОЗП как самостоятельного документа (без разработки проекта производства работ на ремонт оборудования)
	_______________________________________________________________
(Указать этапы, последовательность выполнения ремонтных работ.
Описывается технология выполнения ремонтных работ. 
Допускается оформлять данный раздел технологической картой в соответствии с актуальной версией «Методика «О порядке разработки, утверждения и актуализации технологических карт» и в качестве приложения ППР в ОЗП) 



3. Требования по организации работ.
	3.1. Требования по обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования
	___________________________________________________________
Указать функции подготовки производства, с целью повышения производительности труда, достижение оптимальных трудовых и материальных затрат и сокращение времени на производство)

	3.2. Требование по снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной опасности
	___________________________________________________________
(Указать меры по снижению объемов и трудоемкости работ, основанные на увеличении уровня механизации работ, снижении доли ручного труда, снижении уровня отходов производства).

	3.3. Требование по безопасному размещению машин и механизмов
	___________________________________________________________
(Указать требования по безопасному размещению машин и механизмов при их применении (определяются в соответствии с действующими Правилами по охране труда).



4. План мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасению из ОЗП.
	4.1. Порядок принятия решения об остановке и не возобновлении работ 
	_______________________________________________________________________
(Указываются порядок действий при обнаружения аварийных ситуаций, информирования бригады, находящейся в ОЗП (при возникновении опасностей, связанных с ОЗП), информирования ответственных за обеспечение безопасного выполнения работ (ответственный руководитель работ, ответственный исполнитель (производитель) работ), лица, принимающие решения об остановке работ) ФИО ответственных и номера телефонов

	4.2. Методы и способы экстренной связи с ответственным руководителем работ и экстренными службами 
	____________________________________________________________
(Указываются технические средства связи, система сигналов, способ поднятия тревоги звуковой, световой сигнализацией, радиосвязью с целью экстренной связи с ответственным руководителем работ, порядок вызова экстренных служб экстренных служб и информирования работников, в функции которых входит эвакуация и спасение)


	4.3. Оценка опасностей, связанных с ОЗП
	______________________________________________________________
(Указываются возможные опасности, возникающие в случае возможной аварийной ситуации исходя из информации, внесенной в п.1.7, 2.4.) 


	4.4. Меры предосторожности, которые должны соблюдаться, пока работники находятся в ОЗП 
	______________________________________________________________
(Указать необходимость наличия самоспасателей (в негазоопасной среде)  необходимость предварительной и способы передачи (спуска) оборудования, дополнительных средств защиты для пострадавшего(их), инструмента, осветительных приборов и материалов для проведения мероприятий внутри ОЗП).

	4.5. Перечень сигнального (измерительного) оборудования, требуемого для своевременного обнаружения начала возникновения аварийной ситуации в ОЗП (применительно к опасностям в ОЗП
	______________________________________________________________
(Указать технические средства (коллективные и индивидуальные), используемые для оценки параметров среды и установленные на них сигнальные уровни тревоги)

	4.6. Перечень средств связи, документированную систему сигналов, способ поднятия тревоги наблюдающим или другим лицом, заметившим наличие аварийной ситуации 
	______________________________________________________________
(Указать технические средства связи, описать систему сигналов, способ поднятия тревоги звуковой, световой сигнализацией, радиосвязью с целью вызова ответственного исполнителя (производителя) работ и информирования работников, в функции которых входит спасение)

	4.7. Количественная оценка работников, в функции которых входит спасение, и при необходимости другого персонала, необходимого для проведения соответствующих мероприятий и непосредственно эвакуации и спасательной операции 
	______________________________________________________________
(Указать количество наблюдающих (их помощников) с четким распределением обязанностей)

	4.8. Безопасное место и пути эвакуации к нему работников, при принятии решения о незамедлительном покидании ими их рабочих мест 
	_______________________________________________________________________
(Указываются расположение безопасного места (здание, помещение, территория с координатами/в привязке к ближайшим зданиям) с описанием маршрута следования)


	4.9. Перечень необходимых средств защиты и спецодежды работников, в функции которых входит спасение, и при необходимости другого персонала (применительно к опасностям в ОЗП)
	________________________________________________________________
(Указываются применяемые работниками средства защиты от воздействия вредных факторов и опасностей, присутствующих на рабочем месте, либо возникающих в ходе выполнения работ, необходимость  и порядок применения СИЗОД, ИСЗОД, страховочной системы работы в ОЗП и её состав, а также система обеспечения работ на высоте (в случае спуска/подъема) в ОЗП, её состав и номенклатура  устройств, ИСЗОД с резервным источником воздуха с системами автоматического переключения с указанием времени автономной работы резервного источника воздуха)


	4.10. Системы для обеспечения спасения или эвакуации пострадавшего при выполнении работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств для спасения и эвакуации, а также средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты при выполнении операций по спасению и эвакуации и потребность в них
	_______________________________________________________________________
(Указываются перечень конкретных систем обеспечения безопасности спасения или эвакуации пострадавшего при выполнении работ на высоте (удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные системы, системы спасения, самоспасения  и эвакуации) и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений, средства индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и их количество.)


	4.11. Места и способы крепления систем спасения и эвакуации с высоты
	___________________________________________________________
(Указывается точное место(места) крепления анкерных устройств, приспособлений и средств индивидуальной защиты с описанием элементов конструкций к которым необходимо крепиться. Также подробно описывается способ крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте, с четким порядком действий от выбора структурного анкера до полной сборки системы работ на высоте (аналогично пункту 2.8.) Место крепления систем спасения и эвакуации должны быть отличными от систем безопасности работ на высоте

	4.12. Пути и средства подъема и (или) спуска работников к пострадавшему
	___________________________________________________________
(Указываются пути и средства подъема или спуска работников к пострадавшему (аналогично пункту 2.10 применительно к рабочим местам на высоте.)


	4.13. Методы безопасного спуска или подъема пострадавшего на высоте в безопасную зону
	___________________________________________________________
(Описывается четкая последовательность действий работников, в функции которых входит эвакуация и спасение по эвакуации пострадавшего на высоте в безопасную зону) 


	4.14. Порядок действий по эвакуации и спасению из ОЗП 
	________________________________________________________________
(Описываются действия по эвакуации из ОЗП в том порядке, в котором они должны быть выполнены)


	4.15. Прекращение и не возобновление работ в аварийных условиях
	_______________________________________________________________________
(Указываются  лица, принимающие решения об остановке работ) ФИО ответственных  и номера телефонов

	4.16. Эвакуация
	___________________________________________________________
(Указываются порядок действий работников, в функции которых входит эвакуация и спасение, а также самой бригады, находящейся в ОЗП) 

	4.17. Ликвидация

	______________________________________________________
(Указываются порядок взаимодействия ответственных за обеспечение безопасного выполнения работ с оперативным персоналом филиала, получение указаний по дальнейшим действиям бригады) 

	4.18. Предоставление информации об аварии
	___________________________________________________________
(Указываются порядок сбора информации о произошедшей аварии , лицо, ответственное за сбор информации (должность, ФИО, номер телефона) 

	4.19. Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание первой помощи при наличии у работодателя здравпункта)
	___________________________________________________________
(Указывается средства оказания первой помощи, перечень мероприятий по оказанию первой помощи и последовательность их проведения (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 N 220н), номер телефона и способ вызова фельдшера здравпункта (при наличии) и скорой помощи) 



[bookmark: _5.13._Пожарная_безопасность]5.13. Пожарная безопасность
В разделе приводится информация:
- Мероприятия по организации постоянных мест производства огневых работ (указываются координаты постоянных мест проведения огневых работ, обеспечение устройствами локальной вытяжной вентиляции, установка временных ограждений (тип, марка) из несгораемого материала высотой не менее 1,8 м., обеспечение наличие огнетушителей (тип, кол-во);
- Необходимость наличия телефонной связи (станционной АТС), либо указываются места ближайшего нахождения доступного телефонного аппарата;
- Места курения (указываются ближайшие места курения к месту производства работ, размещения временных сгораемых сооружений и бытовых вагончиков);
- Места и порядок сбора и вывоза мусора;
- Требования к организации размещения временных сгораемых сооружений и бытовых вагончиков (координаты согласно ген. плана с привязкой к ближайшим зданиям с указанием расстояний удаленности от них, к ППР прикладывается схема размещения строительного городка (выкопировка из ген. Плана с указанием мест размещения бытовок), размещение временных сгораемых сооружений и бытовых вагончиков, порядок согласования мест их размещения, а также должностные лица со стороны Заказчика и пожарной части, согласующие размещение временных сгораемых сооружений и бытовых вагончиков, мероприятия по обеспечению временной схемы электроснабжения временных сгораемых сооружений и бытовых вагончиков, а также технические средства, которые будут использованы для реализации схемы электроснабжения, необходимость и требования к обеспечению электрообогреву бытовок, назначение ответственных за пожарную безопасность со стороны Подрядчика, размещение на видных местах табличек с указанием должности, ФИО и номера телефона ответственного за ПБ, обеспечение наличие огнетушителей (тип, кол-во), требование о необходимости осмотра бытовок в конце рабочей смены с оформлением результатов осмотра в журнал осмотра помещений перед их закрытием);

[bookmark: _5.14._Охрана_окружающей]5.14. Охрана окружающей среды и экологическая безопасность
В разделе приводится информация:
· Мероприятия по сбору, накоплению, вывоза и утилизации отходов с учетом классов опасности. Определяются места по временному накоплению отходов, а также тара, в которой осуществляется временное накопление отходов;
· Мероприятия по предотвращению разлета сыпучих материалов, а также мероприятия по сбору таких материалов по окончании работ; 
· Мероприятия по обеспечению предотвращения проливов ЛВЖ, ГСМ и лакокрасочных материалов, рекультивации почвы с заменой загрязненного слоя почвы плодородным грунтом (в случае произошедшей аварийной ситуации), а также вывоза поврежденного слоя почвы;
· Недопущения попадания ЛВЖ, ГСМ и лакокрасочных материалов в водоемы Заказчика, а также в ливневую канализацию;
· Необходимость использования технически исправных машин и механизмов;
· Мероприятия по уменьшению загрязнения окружающего воздуха токсичными выбросами продуктов сгорания двигателей строительных машин и строительного транспорта (максимально возможное применение машин и механизмов с электроприводом);
· Запрет на работу двигателей машин со сверхнормативным выбросом выхлопных газов;
· Недопущение передвижения машин по растительному покрову, наезд на деревья и складирования конструкций на насаждения;
· Обязанность Подрядчика о немедленном информировании Заказчика о случаях загрязнения грунтовой и водной сред, а также атмосферного воздуха на территории Заказчика.

[bookmark: _5.15._Действия_при]5.15. Действия при пожаре и несчастном случае
В разделе приводится информация:
5.15.1. Действия при пожаре.
Признаки пожара/горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др).
Описываются действия, обнаружившего пожар/горение (действия обнаружившего пожар описываются подробно и в том порядке, в котором он их должен совершить (информирование НСС, объектовой пожарной части (при наличии), непосредственного руководителя указываются номера телефонов, а также информация, которая должна быть сообщена (место возникновения пожара, объект пожара, ФИО обнаружившего пожар), действия по активации системы оповещения о пожаре, мероприятия по организации эвакуации людей, меры по обесточиванию места/помещения, в котором произошел пожар, меры по тушению, а также нераспространению пожара (тушение пожара на начальной стадии, установка противопожарных преград, уборка горючих материалов, ЛВЖ, баллонов с газами и т.л.), покидание места пожара в случае неэффективности принятых мер, встреча пожарных подразделений, сопровождение к месту пожара, с указанием ближайших наружных водоисточников и пожарных гидрантов). 
5.15.2. Действия при несчастном случае.
Описываются действия пострадавшего в случае нахождения его в сознании и очевидцев несчастного случая (освобождение пострадавшего от действия опасных факторов, транспортировка его в безопасное место/помещение (при наличии возможности), оказание первой помощи, вызов фельдшера здравпункта/скорой помощи, сопровождение фельдшера здравпункта/скорой помощи к пострадавшему, сопровождение пострадавшего в здравпункт (при наличии такой возможности), порядок информирования непосредственного руководителя о произошедшем несчастном случае). Кроме того, указывается обязанность Подрядчика об информировании Заказчика о произошедшем несчастном случае с работником Подрядчика в течение 15 минут от момента происшествия (с момента, когда о нем стало известно Подрядчику).
[bookmark: _5.16._План_мероприятий]5.16. План мероприятий по эвакуации и спасению в случае аварийных ситуаций
В разделе приводится информация:
· Критерии принятия решения об остановке работ и эвакуации;
· О способах доведения до работников информации об аварийной ситуации;
· Места размещения средств спасения и эвакуации, обеспечение беспрепятственного доступа к ним;
· Мероприятия по приведению оборудования, инструмента и приспособлений используемого в безопасное состояние;
· Значения сигналов системы «Рупор»;
· Пути эвакуации (к ППР прикладываются планы эвакуации из зданий, где размещен персонал Подрядчика), а также схема безопасного движения по территории к месту сбора.
[bookmark: _6._НОРМАТИВНЫЕ_ССЫЛКИ][bookmark: undefined]6. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
6.1. Внешние нормативные документы
	№ 
п/п
	Номер и Дата документа
	Наименование документа

	1. 
	Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н
	Примерное положение о системе управления охраной труда

	2. 
	СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) 
	Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению

	3. 
	СП 48.13330.2019 (СНиП 12-01-2004)
	Свод правил «Организация строительства» 

	4. 
	СТО 70238424.27.100.017-2009 
	Тепловые электростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования

	5. 
	СО 34.04.181-2003
	Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей

	6. 
	Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 656н
	Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)

	7. 
	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464
	Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда

	8. 
	Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н
	Правила по охране труда при работе на высоте 

	9. 
	Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 902н
	Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах 

	10. 
	Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

	11. 
	Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н
	Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов

	12. 
	Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н

	Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

	13. 
	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479
	Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 3 февраля 2025 года)

	14. 
	Приказ МЧС России от 16.12.2024 N 1120
	Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа

	15. 
	Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461
	ФНиП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"

	16. 
	ГОСТ 12.0.003-2015
	 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные производственные факторы. Классификация 

	17. 
	Р-ССК-05-2016 
	Рекомендации о порядке и правилах разработки, согласования и утверждения проектов производства работ с применением подъемных сооружений


6.2. Внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы
	№ п/п
	Номер ВНД или Номер ОРД,
Дата ОРД
	Наименование документа

	1
	Приказ №УЭГ/131/ЭГ/136 от 14.03.2025
	Порядок допуска к работам на территории, в производственных подразделениях, на оборудовании, зданиях и сооружениях филиалов АО «Интер РАО – Электрогенерация» (версия 6)

	2
	Приказ
 № УЭГ/72/ЭГ/90 от 22.02.2023
МТ-545-1
	Методика «О порядке разработки, утверждения и актуализации технологических карт» ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией», АО «Интер РАО – Электрогенерация»






















Приложение №1

	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	Главный инженер 
филиала «_________________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
____________ /________________/
                                     (Фамилия Инициалы)
«___»_____________ 20__ г.



ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
№ _________________
___________________________________________
(наименование работ)
В филиале «_____________________» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
                                              (наименование филиала)


	СОГЛАСОВАНО:
	
	РАЗРАБОТАЛ:

	Заместитель главного инженера по ремонту 
филиала «_________________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
____________ /________________/
                                     (Фамилия Инициалы)
«___»_____________ 20__ г.
	
	_______________________
(должность)
_______________________
(наименование подразделения)
____________ /______________/
(Фамилия Инициалы)
«___»_____________ 20__г.

	
	
	

	Начальник ООТиПБ
филиала «_________________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
____________ /________________/
                                     (Фамилия Инициалы)
«___»_____________ 20__ г.
	
	

	
	
	

	Начальник ОРТПиР
филиала «_________________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
____________ /________________/
                                     (Фамилия Инициалы)
«___»_____________ 20__ г.
	
	

	
	
	

	Начальник цеха 
филиала «_________________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
____________ /________________/
                                     (Фамилия Инициалы)
«___»_____________ 20__ г.
	
	


202_г.

Приложение №2

	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	Главный инженер 
филиала «_________________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
____________ /________________/
                                     (Фамилия Инициалы)
«___»_____________ 20__ г.
	
	Генеральный директор*
_______________________
(наименование организации)
____________ /______________/
(Фамилия Инициалы)
«___»_____________ 20__г.



ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
№ _________________
___________________________________________
(наименование работ)
В филиале «_____________________» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
                                              (наименование филиала)


	СОГЛАСОВАНО:
	
	РАЗРАБОТАЛ:

	Заместитель главного инженера по ремонту 
филиала «_________________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
____________ /________________/
                                     (Фамилия Инициалы)
«___»_____________ 20__ г.
	
	_______________________
(должность)
_______________________
(наименование организации)
____________ /______________/
(Фамилия Инициалы)
«___»_____________ 20__г.

	
	
	

	Начальник ООТиПБ
филиала «_________________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
____________ /________________/
                                     (Фамилия Инициалы)
«___»_____________ 20__ г.
	
	

	
	
	

	Начальник ОРТПиР
филиала «_________________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
____________ /________________/
                                     (Фамилия Инициалы)
«___»_____________ 20__ г.
	
	

	
	
	

	Начальник цеха 
филиала «_________________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
____________ /________________/
                                     (Фамилия Инициалы)
«___»_____________ 20__ г.
	
	


202_г.
Приложение №3

	УТВЕРЖДАЮ:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	Главный инженер 
филиала «_________________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
____________ /________________/
                                     (Фамилия Инициалы)
«___»_____________ 20__ г.
	
	Генеральный директор*
_______________________
(наименование организации)
____________ /______________/
(Фамилия Инициалы)
«___»_____________ 20__г.



ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
№ _________________
___________________________________________
(по капитальному ремонту электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт воздушных линий независимо от напряжения, работы в ОРУ и на линиях под наведенным напряжением ППР)
в филиале «_____________________» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
                                              (наименование филиала)


	СОГЛАСОВАНО:
	
	РАЗРАБОТАЛ:

	Заместитель главного инженера по ремонту 
филиала «_________________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
____________ /________________/
«___»_____________ 20__ г.
	
	_______________________
(должность)
_______________________
(наименование организации)
____________ /______________/
(Фамилия Инициалы)
«___»_____________ 20__г.

	
	
	

	Заместитель главного инженера по эксплуатации 
филиала «_________________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
____________ /________________/
«___»_____________ 20__ г.
	
	

	
	
	

	Начальник ООТиПБ филиала «_______________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
____________ /________________/
«___»_____________ 20__ г.
	
	

	
	
	

	Начальник ПТО филиала «_______________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
____________ /________________/
«___»_____________ 20__ г.
	
	

	
	
	

	Начальник ОРТПиР филиала «________________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
____________ /________________/
«___»_____________ 20__ г.
	
	

	
	
	

	Начальник цеха филиала «_________________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
____________ /________________/
«___»_____________ 20__ г.
	
	


202_г.
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