ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Техническое задание
[bookmark: _GoBack]на поставу кабеля силового с пластмассовой изоляцией низкого напряжения для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Юго-восточного управления региональных дорог и благоустройства.

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Объект закупки – Поставка кабеля силового для офисного освещения и ремонтной зоны для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Юго-восточное управление региональных дорог и благоустройства»
2. Место поставки:198504, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Гостилицкое шоссе, д.131, литера А
3. Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения государственного контракта.
4. Комплект поставки согласно приложение №1 к техническому заданию

Поставляемый Товар должен быть новым, ранее не находившийся в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
	Качество поставляемого Товара должно соответствовать предусмотренным стандартам, показателям и параметрам, утвержденным на данный вид товара, техническим условиям, а также должно быть подтверждено сертификатами соответствия качества заводского производства. Поставка Товара без документов, подтверждающих качество, не допускается. 
	Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Обеспечивать предусмотренную производителем функциональность для данного вида продукции. Товар должен полностью соответствовать наименованиям и характеристикам, указанным в Технических требованиях.
Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Химический состав товара не должен содержать вредных для здоровья примесей. Материал, из которого изготовлен Товар, не должен выделять токсичных веществ при эксплуатации. 
 Товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов, трещин, следов вскрытия и конструктивных изменений, дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.
Поставщик обязан одновременно с поставкой товара передавать надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара (при наличии).
Каждая единица Товара должна иметь индивидуальную упаковку в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в оригинальной упаковке завода-изготовителя, обеспечивающий его полную сохранность при погрузке, разгрузке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке к месту доставки с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
Поставщик Товара несет полную ответственность за качество и порчу Товара до его приемки Заказчиком.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:
- ГОСТ Р МЭК 6033, ГОСТ Р 53315-2009 кабельные изделия требования пожарной безопасности
- Решения Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 (ред. от 09.03.2021) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (вместе с "ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования").

Гарантийный срок на поставляемый Товар: 
Поставщик гарантирует, что функциональные, технические и качественные характеристики предлагаемого товара будут соответствовать стандартным гарантийным обязательствам производителя, а также требованиям государственного Контракта в течение 12 (Двенадцать) месяцев с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного электронными подписями Сторон. 
В течение срока предоставления гарантии, качество товара должно сохранять свои технические и функциональные характеристики (потребительские свойства). 
Гарантия распространяется на весь объем поставленного товара. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты устраняются за счет Поставщика. Выявленный некачественный Товар в течение гарантийного срока подлежит замене Поставщиком без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в сроки, определенные совместно с Заказчиком. Гарантийный ремонт должен производиться в сервисных центрах на территории г. Санкт-Петербурга.
	

 начальник отдела СиРЗиС    _______________В.Р. Клоцов
 
 инженер- энергетик СиРЗиС  _______________Г.В. Пуртов




















Требования к товару

	№ п/п
	Наименование позиции 
	КТРУ
	ККН
	ОКПД2
	 

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Тип характеристики 
	Инструкция по заполнению

	1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	27.32.13.111-00000003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	27.32.13.111-009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	27.32.13.111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Материал токопроводящих жил
	Медные токопроводящие жилы
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Номинальное переменное напряжение
	0,66
	кВ (Киловольт)
	Количественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Класс пожарной опасности
	О1.8.2.5.4
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал наружной оболочки (при отсутствии брони)
	Из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы)
	ок-однопроволочная круглая
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал изоляции токопроводящих жил
	Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В)
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие брони
	Небронированный (Г)
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие металлического экрана
	Без экрана
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Номинальное сечение токопроводящих жил
	1,5
	мм[2*] (Квадратный миллиметр)
	Количественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Форма поперечного сечения кабеля
	Плоская (П)
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Число токопроводящих жил
	2
	шт (Штука)
	Количественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	ГОСТ 31996-2012
	 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



