


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общие требования к условиям предоставления Продукции
1.1. Поставляемая продукция должна быть новой (ранее не находившейся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должна находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Продукция должна быть без механических повреждений, пригодной для использования по назначению.
1.2. Перечень закупаемой продукции
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование товаров

	Характеристика товаров
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Одежда верхняя швейная 3-го слоя для детей дошкольного и школьного возраста (группы): костюм детский (куртка, брюки)
	Основной цвет материала верха костюма – чёрный, цвет отделки – серый.
Размеры/количество:
	
	Обхват груди

	Рост
	052-056
	060-064
	068-072
	076-080
	084-088

	164
	
	
	
	
	6





	компл.
	6


2. Требования к костюму детскому
2.1. Одежда верхняя швейная 3-го слоя для детей дошкольного и школьного возраста (группы) (костюмы детские) должна соответствовать ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».
2.2. Костюмы предназначены для повседневной носки в качестве детской одежды дошкольного и школьного возраста (группы).
2.3. Костюмы детские изготовляют на типовые детские фигуры в соответствии с ГОСТ 17917 и ГОСТ 17916. 
2.4. Размеры детских костюмов должны соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры, указанных в Таблице 1.
2.5. Требования к материалу верха указаны в Таблице 2:
Таблица 2
	Наименование показателя, единица измерения
	Нормативное значение

	Сопротивление раздиранию (по ГОСТ 3813), Н, не менее
- по основе
- по утку
	
70
60

	Разрывная нагрузка (по ГОСТ 3813), Н, не менее
- по основе
- по утку
	
1500
1000

	Огнестойкость (по ГОСТ 11209), с, не более
- длительность остаточного горения
- длительность остаточного тления
	
0
0




2.6. Требования к материалу подкладки (при наличии в изделии) указаны в Таблице 3:



Таблица 3
	Наименование показателя, единица измерения
	Нормативное значение

	Гигроскопичность, %, не менее (Приложение 8 ТР ТС 007/2011)
	6

	Воздухопроницаемость, дм3/м2с, не менее (Приложение 8 ТР ТС 007/2011)
	70

	Устойчивость окраски (закрашивание белого (смежного) материала) к воздействию стирки, балл, не менее (Приложение 9 ТР ТС 007/2011)
	4

	Устойчивость окраски (закрашивание белого (смежного) материала) к воздействию сухого трения, балл, не менее (Приложение 9 ТР ТС 007/2011)
	4


2.7. Маркировка костюмов в соответствии с ТР ТС 007/2011.
2.8. Костюмы детские должны быть ремонтопригодными. Каждый костюм должен сопровождаться комплектом для мелкого ремонта: запасной кусок материала верха, нитки огнестойкие.
2.9. Описание внешнего вида костюма детского
2.9.1. Костюм должен состоять из куртки и брюк.
2.9.2. Основной цвет материала верха костюма – чёрный, цвет отделки – серый.
2.9.3. Куртка детская прямого силуэта с притачной подкладкой. Куртка с центральной бортовой застёжкой, застёгивающейся на застёжку текстильную, закрытой левосторонней планкой. Планка застёгивается металлическими карабинами.
Полочка с кокеткой, переходящей на спинку. С изнаночной стороны кокетки расположен вкладыш из утеплителя. На левой полочке расположен верхний карман. Карман с клапаном, застёгивающимся на застёжку текстильную. 
Спинка с горизонтальным сечением. Вдоль горизонтального сечения расположены отверстия для воздухообмена.
Рукав втачной, одношовный с налокотником. 
Воротник – стойка. 
Низ рукава с трикотажной манжетой. 
По линии талии куртки расположены три шлёвки: по одной на полочках и одна на спинке.
В куртке предусмотрены люверсы для стока воды и съёмный пояс из стропы.
Притачная подкладка куртки.
Полочка цельнокроеная.
Спинка с горизонтальным сечением. Вдоль горизонтального сечения расположены отверстия для воздухообмена.
Рукав втачной.
Брюки детские прямого силуэта.
Брюки с левосторонней застёжкой.
Передняя половинка с двумя горизонтальными сечениями. Брюки с накладными карманами. Карманы с клапанами, застёгивающимися на застёжку текстильную. В области колена расположен наколенник. 
Задняя половинка цельнокроеная. По линии талии задних половинок с изнаночной стороны расположена кулиска с лентой эластичной.
В брюках предусмотрены люверсы для стока воды.
Моделью предусмотрены регулируемые по длине бретели.
Лента с флуоресцентным (светоотражающим) и люминесцентным покрытием шириной 5,0 см расположена в соответствии с Рисунком 1: на полочке куртки- на спинке куртки- внизу рукава- по низу брюк.
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Рисунок 1. Эскиз костюма детского

2.10. Требования к корпоративной символике (эскиз логотипа, способ нанесения):
2.10.1. Требования к логотипу с надписью указаны на эскизе (Рисунок 2). Цвет надписи – белый.
2.10.2. Место расположения логотипа с надписью (Рисунок 2) – на спинке куртки костюма под кокеткой.
2.10.3.  Способ нанесения надписи (Рисунок 2) – прямая печать.
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Рисунок 2. Эскиз логотипа

2.11. Требование к гарантийным срокам:
· Гарантийный срок по качеству изготовления костюмов – 3 месяца с даты поставки.
· Срок эксплуатации костюмов при соблюдении правил эксплуатации и ухода – не менее 1 года.
· Срок хранения костюмов, включая срок эксплуатации – 3 года.

3. Требования к поставке: 
3.1. Продукция должна отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемой Продукции и способу транспортировки.
3.2. Поставщик обязан предоставить Покупателю/Заказчику при поставке товара оригиналы товарной накладной, счёта-фактуры, а также следующие копии документов, заверенные своей печатью для костюма детского:
·  декларация о соответствии костюма детского требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»-
·  протоколы испытаний, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.5 и п. 2.6 Технического Задания.
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