Техническое задание

	№
	Наименование Товара
	Требования к Товару

	1
	Аппарат шланговый бесприводный "Противогаз ПШ-1Б-155 (1шл.л., 10м, МАГ  3Л(1шт.), с антистатической привязью) -25 штук

	Соответствие требованиям СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3.-2025. Аппарат шланговый бесприводный «Противогаз» предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 20 % объемных, а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в рабочей зоне более предельно-допустимых концентраций (ПДК), при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. в диапазоне температуры окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С.
1. Состав:
1.1. Маска МАГ-3Л 3 категории состоит из панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, клапана выдоха и двумя лепестками, расположенными последовательно, подмасочника с двумя клапанами вдоха, одного переговорного устройства и пятиточечным оголовьем, (крепление позволяет производить регулировку и закрепление маски непосредственно на голове пользователя, наличие подмасочника препятствует запотеванию стекла и уменьшает содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе). Детали маски должны быть изготовлены из высокопрочных, стойких к воздействию вредных веществ и неблагоприятных температурных условий для пластмасс и резин. Панорамная маска работоспособна во всех климатических зонах в диапазоне температуры окружающей среды от минус 40 до плюс 50°С. Панорамная лицевая часть МАГ-3Л должна иметь площадь обзора не менее 79%, должна быть универсального размера. Маска должна быть снабжена боковым левосторонним резьбовым соединением КР 40x4,0.
1.2. Трубка соединительная удлинённая (гофрированная трубка) длиной не менее 1 метра, с металлическими накидными гайками – 1 шт; обладающая необходимой эластичностью и упругостью при изгибах. Верхний конец соединительной трубки служит для присоединения к лицевой части и должен состоять из прижима, жестко соединенного поясом монтажным с патрубком вдоха. Нижний конец соединительной трубки должен состоять из накидной гайки, жестко соединенной поясом монтажным с ниппелем, снабженным резиновым ниппельным кольцом для герметичного присоединения к воздухоподводящему шлангу. Все соединительные детали выполнены в металлическом исполнении.

1.3. Элемент, фильтрующий для очистки вдыхаемого воздуха от пыли.
1.4. Страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками. Может применяться как часть удерживающей и страховочной системы, системы позиционирования, системы спасения и эвакуации. Имеет не  менее двух точек крепления, размера: S-XL.  Комплектуется удерживающим поясом. Материал привязи с антистатической обработкой. Наплечные и набедренные лямки должны иметь разные цвета.
1.5. Пояс для удержания и позиционирования к привязи, размера S-XL. Тип пряжек: Автоматические пряжки Click. Имеет Искробезопасность.

1.6. Фал антистатический является компонентом спасательной системы, представляет собой гибкий элемент, один конец которого изготовлен в виде петли, а другой оснащен карабином типа К4, и предназначен для соединения человека с точкой закрепления. Фал выполнен из антистатической полиамидной ленты. Размер зева карабина К4 — 20 мм, зев закрывается и фиксируются от открывания автоматически. Ширина ленты: 36 м Длина – 10 метров.
1.7. Поясной ремень, предназначен для фиксации на поясе шланговой линии.

1.8. Воздухоподводящий шланг резинотканевый (длина 10 метров сворачиваемый в бухту), армированный стальной спиралью внутри материала шланга с шагом не менее 15 мм (исключающей перегибы).

1.9. Верёвка сигнальная длиной не менее 10 м. 
2.0. Металлический барабан с ручками для переноски, предназначенный для транспортировки и хранения шланговой линии. 

3. Основные требования:
3.1. Исполнение: с воздухоподводящим шлангом, свернутым в бухту.
3.2. Материал амуниции и привязи не должен накапливать статическое электричество (должен иметь антистатическую пропитку).
3.3. Наличие документов на противогаз, в том числе и на составные части противогаза 
- руководство по эксплуатации и проводимым проверкам; 
- сертификат соответствия. 

Привязь страховочная сертифицирована в составе аппарата шлангового бесприводного:
3.4. Гарантийный срок хранения должен быть не менее 3 лет.
3.5. Соответствие требованиям: 
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 (класс 2); 
Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 3)

Привязь: ГОСТ Р ЕН 361 и ГОСТ Р ЕН 358 -


Предложение аналогов и эквивалентов не допускается.
1.1.
Характеристики поставляемых товаров.

Поставщик должен гарантировать поставку только нового товара, изготовленного в 2026 году, ранее не бывшего в использовании. 

1.2.
Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки 

Участником закупки может быть изготовитель вышеуказанной продукции, либо официальный дилер предприятия – изготовителя продукции, либо организация, специально уполномоченная изготовителем для участия в закупке.

1.3.
Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, подтверждающих соответствие участника закупки обязательным требованиям (условиям допуска к участию в закупке).

Сведения участника данной закупки должны содержать информацию о том, что он является изготовителем вышеуказанной продукции, либо официальным дилером предприятия – изготовителя продукции, либо организацией, специально уполномоченной изготовителем для участия в закупке [с обязательным приложением к данной форме документов в качестве подтверждения указанных сведений].

1.4.
Условия и сроки (периоды) поставки товара

Условия поставки:   От 5 до 10 календарных дней с момента заключения договора.
1.5.
Грузополучатель: Филиал - ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» - «Управление конкурентных закупок и коммерции»

Место поставки: 394028,г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

2.
Порядок формирования цены договора (цены лота) 


В цену договора входят: стоимость продукции (товара), все таможенные расходы, страхование грузов, НДС и иные расходы, связанные с доставкой продукции (товара), на склад Заказчика.

3.
Форма, сроки и порядок оплаты товара: Покупатель производит оплату полной стоимости товара в течение 7(семи)  рабочих дней  от даты подписания Сторонами товарной накладной или УПД, без замечаний Покупателя, после полного исполнения обязательств по поставке товара  в полном объеме в соответствие с договором.

