Техническое задание 
[bookmark: _ЧАСТЬ_III__ТЕХНИЧЕСКАЯ_ЧАСТЬ][bookmark: _Toc391923046][bookmark: _Toc410052413]на поставку фильтрующих самоспасателей типа ГДЗК-У
(газодымозащитных комплектов универсальных) для нужд МУК «Унечское киновидеоучреждение» 

Общие положения:
1. Объект закупки: поставка самоспасателей ГДЗК-У (газодымозащитных комплектов универсальных).
2. Описание объекта закупки: поставка самоспасателей ГДЗК-У (газодымозащитных комплектов универсальных).
 Ассортимент, качество и количество поставляемого товара в соответствии с требованиями п. 9 настоящего Технического задания.
3. Место поставки товара: МУК «Унечское киновидеоучреждение», Брянская обл, г.Унеча, ул.Транспортная, 30
4. Сроки (периоды) поставки товаров: поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора. Источник финансирования: внебюджет.
5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: Аванс не предусмотрен. Оплата Заказчиком по договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Поставщика по факту поставки товара на основании подписанного Сторонами акта приема-передачи товара, товарной накладной и предоставленного Поставщиком счета (счета-фактуры). Оплата за поставленный товар производится в течение 5 (пяти) дней с даты подписания заказчиком акта приема-передачи товара.
6. Условия поставки товаров: Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку товара Заказчику в место поставки товара по адресу: 243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Транспортная, 30. При передаче товара по заявке необходимо обязательное присутствие представителя Поставщика.
7. Общие требования к товару:
Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, обеспечивающих сохранность товара при перевозке и хранении. Упаковка товара не должна быть повреждена.
Товар должен быть новым, т.е. товаром, который не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, пригодным для его использования по назначению и с распространением полной гарантии производителя. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания. Товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.
Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений, дефектов, изменений вида комплектующих, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению.
В случае если Товар иностранного происхождения, на момент поставки он должен быть перемещен через таможенную границу с прохождением таможенного контроля в порядке, установленном таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств - членов таможенного союза.
8. Спецификация поставляемого товара, требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:
	п\п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед. измерения
	Количество

	
1
	Самоспасатель ГДЗК-У (газодымозащитный комплект универсальный) 
	Газодымозащитный комплект универсальный (далее – ГДЗК)– фильтрующий самоспасатель высокой эффективности предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы человека от воздействия дыма, токсичных продуктов горения (ТПГ) и опасных химических веществ (ОХВ) при содержании кислорода в окружающей среде не менее 17% объемных единиц при пожаре, техногенных авариях и других чрезвычайных ситуациях.
ГДЗК должен соответствовать требованиям:
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (далее – ТР ТС 019/2011).
- Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июня 2008 года) и ГОСТ Р53261-2009 (в части защиты от токсичных продуктов горения).
ГДЗК является изделием одноразового применения.
ГДЗК предназначен для использования взрослыми, в том числе имеющими длинные волосы, высокие прически и очки, должен обеспечивать возможность вести переговоры.

Технические характеристики, значение которых не может быть изменено в соответствии с ТР ТС 019/2011: 
Время защитного действия самоспасателя: не менее 30 мин.
Время приведения в рабочее состояние: не более 60 сек.
Ограничение поля зрения: не более 30%.
Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе: не более 2%. 
Коэффициенты проницаемости по аэрозолю масляного тумана через самоспасатель:  не более 0,01%.
Коэффициенты подсоса по аэрозолю масляного тумана или по аэрозолю хлорида натрия в зону дыхания и в зону глаз: не более 1%.
Коэффициент проницаемости самоспасателя по радиоактивным веществам при концентрации паров йода-131 и йодистого метила 10-5 Ки/м3: не более  0,1%.
Сопротивление дыханию при расходе воздуха 95 дм3/мин на вдохе: не более 800 Па.
Сопротивление дыханию при расходе воздуха 95 дм3/мин на выдохе: не более 300 Па.
ГДЗК сохраняет свою работоспособность после механического и температурного воздействия.

Температурный диапазон эксплуатации:
- для защиты от продуктов горения при пожарах: от 0ºС до +60ºС (значение не может быть изменено);
- для защиты от ОХВ и аэрозолей: от -40ºС до +40ºС (значение не может быть изменено);

В комплект ГДЗК  входит:
1) Рабочая часть (капюшон из огнестойкого материала со смотровым окном, полумаска с клапаном выдоха,  одной металлической фильтрующе-поглощающей коробкой, шейным обтюратором, внешним регулируемым оголовьем)
2) Герметичная упаковка.
3) Сумка (футляр).
4) Руководство по эксплуатации на русском языке.
5) Паспорт (допускается на партию).

Требования к упаковке и маркировке:
Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку.
Каждый ГДЗК  должен быть герметично упакован и находиться в индивидуальном футляре (сумке). 
Каждый футляр (сумка) должен быть опечатан пломбами предприятия-изготовителя. 
Футляр (сумка) должен содержать пиктограммы (изображения) по правилам приведения в действие ГДЗК 
Срок службы в состоянии ожидания применения:  не менее 5 лет от срока установленного производителем, на момент поставки.

Поставляемый Товар должен быть российского производства, январь 2021 года выпуска.                                                                                                                                                                  Размеры должны соответствовать требованиям, действующих в Российской Федерации стандартов.
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9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность товара в установленном законодательство Российской Федерации порядке, техническими документами, в том числе, инструкцией по эксплуатации.
Поставляемые самоспасатели должны сопровождаться заверенными копиями следующих документов:
· Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
· Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июня 2008 года), ГОСТ Р53261-2009.
10. Требования к безопасности товаров: поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, не наносить вред имуществу учреждения, имуществу работников учреждения и заявителей, окружающей среде, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
11. Порядок сдачи и приемки товаров: приемка товара осуществляется в соответствии с условиями контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки и предоставления Поставщиком Заказчику акта приема-передачи товара.
12. Требования к дате изготовления и гарантийному сроку: гарантийный срок хранения на поставленные по контракту товары устанавливается на время срока службы товара в течение не менее 5 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Дата выпуска самоспасателей – не ранее января 2026 года. 
13. Иные требования: Товар, несоответствующий требованиям технического задания приемке и оплате не подлежит.
14. Дополнительные требования: Товар должен быть новым, не подверженным раннее модернизации или восстановлению, не должен быть обременен правами третьих лиц, не должен иметь внешних и внутренних повреждений (сколов, трещин, потертостей и тд), не должен являться образцовым экземпляром.
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