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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка пожарного инвентаря для нужд ГБУК г. Москвы «ПКиО «Сокольники»
1. Общая информация об объекте закупки
1.1. Объект закупки: Поставка пожарного инвентаря для нужд ГБУК г. Москвы «ПКиО
«Сокольники».
1.2. Место поставки товара:
· согласно Приложению 1.
1.3. Количество товара: согласно Приложению 1.
1.4. Срок поставки товара:
· согласно Приложению 1.
· Приложения к Техническому заданию:
· Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».
Термины и определения
Средства пожаротушения – средства для борьбы с пожаром, спасения людей и ликвидации последствий пожара, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара.
Зажигательный аппарат – применяется для создания встречного огневого потока при лесных пожарах.
Пожарная емкость закрытого типа – предназначен для хранения и транспортировки воды к месту пожара.
Контейнер для хранения самоспасателей – используется для хранения самоспасателей.
Самоспасатели - изделие обеспечивает высокий уровень защиты для органов дыхания и зрения.
Электромегафон -  электромегафон используется в системах оповещения для информирования населения в случае чрезвычайных ситуаций.
2. Стандарт товаров
2.1. Поставляемые средства пожаротушения (далее – товар) должны соответствовать функциональным, техническим и качественным эксплуатационным характеристикам, и требованиям безопасности, определенным предприятиями-изготовителями товара, а также требованиям актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания, государственных и других нормативных актов Российской Федерации.
2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации Поставщик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
2.3. Товар должен быть поставлен Заказчику в срок, указанный в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.
2.4. Поставка товара осуществляется:
· единовременно в срок и время, согласованные с Поставщиком посредством электронной почты не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара, в количестве и ассортименте, указанными в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию;
2.5. В случае наличия контрольно-пропускного режима по адресу поставки товара Поставщик поставляет товар в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара.
2.6. Право собственности на товар (в том числе риск по утрате, порче, хищению, повреждению товара, вызванные несоблюдением требований к упаковке или транспортировке поставляемого товара, установленных в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.7, 6.12, 6.13 настоящего Технического задания) переходит к Заказчику с момента передачи Заказчику товара и подписания электронного структурированного Документа о приемке.
2.7. Товар должен в установленном порядке пройти испытания согласно требованиям актов, указанных в пунктах 6.17 настоящего Технического задания.
2.8. Товар должен пройти предпродажную подготовку: проверку технических параметров товара, комплектности, маркировки, наличия эксплуатационной документации, упаковки.
2.9. Товар должен соответствовать климатическому исполнению в соответствии с актом, указанным в пункте 6.11 настоящего Технического задания.
2.10. Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений самого
товара и упаковки и (или) условия хранения и перевозки которого были нарушены.
2.11. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий Контракта и настоящего Технического задания.
2.12. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.
2.13. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.9, 6.10 настоящего Технического задания.
2.14. Поставщик выполняет погрузочно-разгрузочные работы, в том числе в помещениях Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, своими силами и (или) за свой счет.
2.15. Поставщик обязан выполнять погрузочно-разгрузочные работы в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.12 настоящего Технического задания. Выполнение работ не должно создавать угрозу жизни или здоровью людей. Вся полнота ответственности за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ возлагается на Поставщика.
2.16. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств производятся Поставщиком в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки товара.
2.17. В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:
· оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и (или) производителя товара;
· оригиналы паспорта, инструкции или руководства по эксплуатации;
· сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);
· декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
· иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Объем и сроки гарантий качества
3.1. Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара или в соответствии с гарантийным талоном и (или) сервисной книжкой. В случае если производитель не установил срок гарантии качества товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 1 (одного) года с момента подписания электронного структурированного Документа о приемке.
3.2. Наличие гарантии качества подтверждается Поставщиком путем передачи Заказчику заполненного гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном талоне и (или) в сервисной книжке поставленного товара.
3.3. Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара в течение всего гарантийного срока.
3.4. Гарантийный ремонт обеспечивается Поставщиком без дополнительных расходов Заказчика. В период гарантийного срока товара все необходимые процедуры, включая оформление документов для предъявления рекламаций предприятию-изготовителю товара, выполняет Поставщик.
3.5. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям производителей товара и требованиям настоящего Технического задания в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.
4. Требования к безопасности товаров
4.1. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
4.2. Соответствие товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:
· сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
· паспортом качества производителя товара;
· сертификатом пожарной безопасности.
4.3. Транспортирование, хранение, погрузка и выгрузка товара должны осуществляться с учетом требований безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В сопроводительной документации на товар (на этикетке маркировкой или иным способом) должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования товара, его хранения, транспортировки их необходимо соблюдать.
4.4. Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам согласно актам, указанным в разделе 6 настоящего Технического задания.
5. Требования к используемым материалам и оборудованию
5.1. Поставка товара должна осуществляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть целой, без механических повреждений, посторонних запахов, следов воздействия влаги.
5.2. Упаковка, маркировка упаковки и транспортной тары, условия транспортировки товара (в части воздействия климатических факторов и в части воздействия механических факторов), а также условия хранения (в части воздействия климатических факторов) должны соответствовать требованиям актов, указанных в пунктах 6.6, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, настоящего Технического задания.
5.3. Маркировка на упаковке и транспортной таре должна быть выполнена на русском языке, давать указание транспортным организациям, как обращаться с товаром при перевозке, и предупреждать о степени и типе опасности, имеющей место при ненадлежащем обращении с перевозимым товаром.
6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
6.1. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 41 "О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".
6.2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 N 40 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".
6.3. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
6.4. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
6.5. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
6.6. Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
6.7. Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации".
6.8. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
6.9. "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6).
6.10. "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7).
6.11. "ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды"(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1969 N 1394).
6.12. "ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670).
6.13. "ГОСТ 23170-78. Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования"(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 07.06.1978 N 1546).
6.14. "ГОСТ 12.4.009-83. Межгосударственный стандарт. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание"(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 10.10.1983 N 4882).
6.15. "ГОСТ 14192-96. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 18.06.1997 N 219).
6.16. "ГОСТ 33781-2016. Межгосударственный стандарт. Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2016 N 1406-ст).
6.17. "ГОСТ Р 50982-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах. Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.09.2019 N 703-ст).
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Перечень объектов закупки



	1. Аппарат зажигательный Лесхозснаб "АЗ-4"

	Характеристики
	Дополнительные условия
	Объем (единица измерения)
	Адрес
	Срок

	Вес: 6.2 Килограмм
Рабочая жидкость:
бензин А-76 с маслом
М8 – М10, в
соотношении 1:2
Время разжигания
факела: 0.5 Минута
Материал ёмкости:
алюминий
	Способ поставки товара: Единовременно.
	2 (Штука)
	Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1
	c 0-го по 30-й календарный день c даты заключения контракта.

	2. Ёмкость пожарная мягкая Лесхозснаб, РДВ-30, 30 л

	Назначение/область применения: Хранение и транспортировка воды, дозаправка ранцевых противопожарных огнетушителей
Объём: 30.0 литр на метр кубический (л/м3)
Цвет емкости: Оранжевый
Материал изготовления: Армированный ПВХ-материал
Исполнение: Закрытого типа
Высота горловины: 250 Миллиметр
Диаметр горловины: 100 Миллиметр
Вид ёмкости: Резервуар пожарный
Тип ёмкости: Мягкая
Способ изготовления: Сварка ТВЧ
Наличие герметичного закрывания: Да
Тип закрывания: Замок-защёлка
Наличие сливного патрубка: Да
Наличие шарового крана: Да
Наличие ручек для переноски: Да
Наличие сумки для переноски: Да
Наличие сливного шланга: Да
Высота резервуара в рабочем состоянии: 230 Миллиметр
Размер основания: 350 ? 420 Миллиметр
Масса пустой ёмкости: 1.5 Килограмм
Минимальная температура эксплуатации: -35 Градус Цельсия
Максимальная температура эксплуатации: 50 Градус Цельсия
	Способ поставки товара: Единовременно.
	2 (Штука)
	Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1
	c 0-го по 30-й календарный день c даты заключения контракта.

	3. Ёмкость пожарная мягкая, Лесхозснаб, РДВ-100, 100 л

	• Исполнение: Закрытого типа
Объём резервуара: 100 Литр; кубический дециметр
Цвет емкости: Оранжевый
Назначение/область применения: Хранение и транспортировка воды, дозаправка ранцевых противопожарных огнетушителей
Материал: Армированный ПВХ
Форма резервуара: Усеченный конус
Диаметр основания: 600.0 Миллиметр
Высота резервуара в наполненном состоянии: 580 Миллиметр
Масса эксплуатационная: 102.5 Килограмм
Вид ёмкости: Резервуар пожарный
Тип ёмкости: Мягкая
Наличие ручек для переноски: Да
Наличие шарового крана: Да
Наличие сливного шланга: Да
Длина сливного шланга: 1 Метр
Наличие сумки для переноски: Да
Тип закрывания горловины: Сворачивание с фиксацией замком-защёлкой
Масса пустой ёмкости: 2.5 Килограмм
Минимальная температура эксплуатации: -40 Градус Цельсия
Максимальная температура эксплуатации: 60 Градус Цельсия
	Способ поставки товара: Единовременно.
	2 (Штука)
	Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1
	c 0-го по 30-й календарный день c даты заключения контракта.

	4. Контейнер для самоспасателей

	•  Габаритный размер: 204*834*170 Миллиметр
Корпус (материал): металл
[bookmark: _GoBack]Применение: • для хранения и оперативного получения самоспасателей в помещениях в местах постоянного нахождения людей и на путях эвакуации
Вместимость контейнера: 5 Штука
	Способ поставки товара: Единовременно.
	 6 (Штука)
	Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1
	c 0-го по 30-й календарный день c даты заключения контракта.

	5. Самоспасатель фильтрующий ГДЗК ГАРАНТ-1

	• Вес: 800 Грамм
Вид изолирующего самоспасателя по назначению: Фильтрующие
Материал корпуса фильтра: комбинированный
Показатели и время защитного действия: 30 Минута
Рекомендация по использованию: От 0 до +60 Градус Цельсия
Срок хранения: 6.0 Год
	Способ поставки товара: Единовременно.
	30 (Штука)
	Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1
	c 0-го по 30-й календарный день c даты заключения контракта.

	6. Электромегафон с записью

	Напряжение питания dc/ac: 12 Вольт
Номинальная мощность: 15 Ватт
Максимальная мощность: 25 Ватт
Дальность действия: 700 Метр
	Способ поставки товара: Единовременно.
	7 (Штука)
	Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1
	c 0-го по 30-й календарный день c даты заключения контракта.
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