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BÖLÜM 1. GENEL BİLGİLER 
	Alt Bölüm 1.1.  Satınalma konusu 

	Ek Kişisel Koruyucu Donanımın (KKD) (bundan sonra - Mal) tedariki ve onlara ilişkin gereklilikler, Teknik Şartname “Mallar Spesifikasyonu” (bundan sonra - Spesifikasyonu) Ek 1’de sunulmuştur.

	Alt Bölüm 1.2. Yenilik Durumu Hakkında Bilgiler

	Spesikasyonda aksi belirtilmedikçe, Tedarik edilen Mal yeni, en erken 2025 yılında üretilmiş, kullanılmamış, yenilenmemiş olacak, teşhir mal olmayacak, üçüncü kişilerin haklarından ari olacaktır. 

	Alt Bölüm 1.3. FTRÜS-2

	OKPD2 kodları, Spesifikasyonda belirtilmiştir. 


BÖLÜM 2. KULLANIM ALANI
	AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Çalışanlarına Kişisel Koruyucu Donanımın (KKD) Sağlanması Mallar, genel endüstriyel kirliliğin, mekanik darbe riskinin bulunduğu üretim alanlarında ve bölgelerde günlük kullanım (uygulama) için, ayrıca yüksekten düşme riskine karşı ek KKD kullanımını gerektiren alanlarda çalışma için tasarlanmıştır.


BÖLÜM 3. İŞLETİM KOŞULLARI
	Isıtmalı ve ısıtma olmayan odaların yanı sıra açık havada.


BÖLÜM 4. TEKNİK GEREKLİLİKLER
	Alt Bölüm 4.1. Temel parametreler ve ebatlar

	Tedarik edilecek Mal, Spesifikasyonda belirtilen tüm gerekliliklere uygun olmalıdır.
Spesifikasyonun 1, 2, 3 alt maddelerinde yer alan hazır malların üzerine yerleştirilen şirket logoları,  işbu TŞ’ye Ek 2’de verilmiştir.

	Alt Bölüm 4.2. Güvenilirlik Gereklilikleri

	Malın yapısı, işçiliği ve kullanılan malzemeleri, onun kullanım ömrü boyunca güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır.

	Alt Bölüm 4.3. Malzeme ve Bileşen Gereklilikleri

	Alınan kalemlerin malzemelerine ve bileşenlerine ilişkin gereklilikler, Spesifikasyonda belirtilmiştir.

	Alt bölüm 4.4. Elektrik beslemesine yönelik gereksinimler

	Gerekli değil 

	Alt Bölüm 4.5. Enerji tüketimi, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği Gereklilikleri

	Gerekli değil 

	Alt bölüm 4.6. Set içeriğine yönelik gereksinimler

	Set tamlığı gereklilikleri Spesifikasyonda belirtilmiştir.

	Alt bölüm 4.7. İşaretlemeye ilişkin Gereklilikler

	4.7.1 KKD etiketi, doğrudan KKD’nin üzerinde veya malın dikilen zor silinir bant üzerine basılmalıdır. KKD etiketindeki bilgiler, kapsamlı, net, kolay okunur, silinmez boyayla yazılmış, mal tüm depolama ve kullanım süresi boyunca dayanıklı olmalıdır. KKD işareti, Avrupa Birliği için CE işaretini taşımalı ve KKD hakkında aşağıdakiler hakkında bilgileri içermelidir:
1)	Üretici,
2)	Mal adı,
3)	Koruyucu özellikler (azami göstergeler belirtilerek),
4)	Ölçü,
5)	Üretim tarihi.
6) 	 Tüm mallar, geçerli Avrupa veya Türk standartlarına (EN, ISO, TSE) uygun olmalıdır.


	Alt bölüm 4.8. Ambalajlamaya ilişkin Gereklilikler 

	Mallar orijinal ambalajında ​​(gerekli etiketler dikkate alınarak) teslim edilmelidir, ambalaj, malların varış noktasına taşınması ve müteakip depolama sırasında aşırı yükler dikkate alınarak malların kalitesini ve güvenliğini sağlamalıdır.
Aşağıdakiler ambalajda açıkça belirtilmelidir: üretim tarihi, son kullanma tarihi, Spesifikasyonun gerekliliklerine uygun olarak parti numarası (seri numarası) ve üretici bilgileri.
Tedarik edilecek Malın ambalajı; dış kusurlara ve açılma izlerine sahip olmamalı, güvenlik, iş güvenliği ve iş sağlığı gereksinimlerine uygun olmalı, üzerinde gerekli tüm işaretlemeler, damgalar, semboller bulunmalı, ayrıca içerdiği mal miktarının belirlenmesine olanağı sağlamalıdır (envanter, ambalaj etiketleri veya çeki listeleri).


BÖLÜM 5. TESLİM VE KABUL KURALLARINA İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
	Alt Bölüm 5.1. Teslim ve Kabul Usulü

	5.1.1 Malın kabul işlemi, Alıcının iş yerinde, aşağıda belirtilen adreste gerçekleştirilir: Türkiye Cumhuriyeti, Akkuyu NGS Şantiyesi, Büyükeceli Mahallesi, Akkuyu Caddesi, No. 3, Gülnar/Mersin (NGS inşaatı sanayi sitesi, Alıcı tarafından belirtilen depo).
5.1.2 Malın miktar, eksiksizlik ve kalite açısından kabulü, Malın Alıcıya fiili tesliminden itibaren 10 (on) iş günü içinde yapılır, KKD’nin giriş kontrolü kapsamında KKD’nin TM (TL)’de ek testlerinin yapıldığı durumlar hariç. Bu durumlarda KKD giriş kontrolünün yapılma süreleri, KKD’nin TM (TL)’de testlerinin yapılma süresi kadar uzatılır. Satın alma prosedürlerinin yürütülmesi aşamasında giriş kontrolünden geçmiş KKD KN için ek testler yapılmaz. 
5.1.3 Malların miktar, bütünlük ve kalite açısından kabulünün sonuçlarına göre, Alıcı gelen KKD partisinin Giriş Kontrolü Tutanağını imzalar, bundan sonra Alıcı Tedarikçiye yapılan KKD giriş kontrolünün sonuçları hakkında bildirimde bulunur.
5.1.4 Malın miktar, bütünlük ve kalite açısından uygun olduğu durumda Tedarikçi, Alıcıya miktar, bütünlük ve kalite açısından kabulden geçmiş gelen KKD partisine ilişkin Mal Teslim-Tesellüm Tutanağını gönderir.
5.1.5 Malın miktar, bütünlük ve kalite açısından uygun olmadığı durumda Alıcı ilgili Hasar Tespit Tutanağını düzenler, prosedür Sözleşme’nin 6.20. maddesi ile belirlenir.
5.1.6 İrsaliye ile teslim edilen Malların listesi arasında tutarsızlığın olması, sahte, tahrif edilmiş ve şüpheli menşeli Malların tespit edilmesi durumlarında, Mal kabul edilmeyecektir.
5.1.7 Malların miktarında, bütünlüğünde, kalitesinde herhangi bir tutarsızlık tespit edilmesi durumunda Tedarikçi, masrafı ve riski kendisine ait olmak üzere, Alıcının haklarına halel getirmeksizin ek Mallar tedarik etmek, eksik Malları tamamlamak veya bunları değiştirmekle yükümlüdür, tutarsızlığı ortadan kaldırma yöntemini seçme hakkı yalnızca Alıcıya aittir.

	Alt Bölüm 5.2. Malların Teslimatı Sırasında İş Sahibine Teknik ve Diğer Belgelerin Teslimine İlişkin Gereklilikler 

	5.2.1 Tedarikçi, Mallar ile birlikte aşağıdaki destekleyici ve işletme belgeleri her bir parti için ayrı ayrı ibraz etmelidir:
а. Türkçe olarak hazırlanmış ve Rusça tercümesi yer alan 2 (iki) asıl belge halindeki Mal Teslim-Tesellüm Tutanağı (bir nüsha Alıcıya, diğer nüsha Tedarikçiye).
b. Türkçe olarak hazırlanmış ve Rusça tercümesi yer alan 2 (iki) belge halindeki İrsaliyeler (bir nüsha Alıcıya, diğer nüsha Tedarikçiye).
c. Fatura (varsa).
d. Rusça, İngilizce ve/veya Türkçe olarak Mallara ait teknik pasaport veya Malın tüm önemli teknik özelliklerini içeren başka bir belge.
e. Rusça, İngilizce ve/veya Türkçe kullanım kılavuzu veya kullanım talimatı (varsa).
f. Üretici fabrika tarafından belirlenen usulde tescil edilen Üretici garantisi (garanti belgesi, garanti kitapçığı).
g. Mal, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre sertifikasyona tabi ise, Mallara ilişkin sertifikasyon belgeleri (güvenlik sertifikaları, yangın güvenliği sertifikaları, uygunluk sertifikaları veya uygunluk beyanları, sağlık ve hijyen sertifikaları, çevre sertifikaları);
5.2.2 Malların tedarik seti, üretici tarafından sağlanan ve kullanım için gerekli olan diğer zorunlu belgeleri içerebilir.
5.2.3 Mallar Alıcıya devrildikten sonra Alıcının Malların saklama koşullarını ihlal etmesi veya üçüncü tarafların eylemleri neticesinde kusurların ortaya çıktığını kanıtlamadıkça, Malların kusurlarından Tedarikçi sorumludur. Sözleşme şartlarına uygun olarak, Teknik Şartnamede belirtilen adrese Malların teslimi sırasında Alıcı, Malları miktar ve çeşidine göre kabul eder. 



BÖLÜM 6. NAKLİYEYE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER 
	Tedarikçi, Malların Alıcıya teslimatını kendi nakliye araçlarını veya üçüncü kişilere ait nakliye araçlarını kullanarak, masrafları kendisine ait olmak üzere Malların dış faktörlere maruz kalmasını önleyecek şekilde kapalı nakliye aracıyla gerçekleştirir. Malların yurt dışından teslim edilmesi durumunda, Malların çıkış ülkesinde ihracatının gümrük işlemleri, transit geçişi, Malların Türkiye Cumhuriyeti topraklarında iç tüketim için serbest bırakılması gümrük prosedürü kapsamında gümrük işlemleri, Tedarikçi tarafından masrafları kendisine ait olmak üzere sağlanır.  Malların, tedarik yerinde yükleme işlemleri dahil tedarik yerine teslimi için gerekli olan her türlü yükleme boşaltma işlemi (işbu Teknik Şartnamenin 5.1.  maddesi uyarınca) Tedarikçi tarafından kendi teknik imkanları kullanılarak ve masrafları kendisine ait olmak üzere gerçekleştirilecektir.  
Paketleme, yükleme, boşaltma ve nakliye işlemleri, teslim edilen Mallara zarar verme olasılığını içermemelidir.
Malların demiryolu ve/veya karayolu ve/veya hava ve/veya deniz taşımacılığı ile herhangi bir mesafeye taşınmasına izin verilir.
Mallar üzerinde mekanik faktörlerin hariç tutulması açısından taşıma koşulları, sırasıyla demiryolu, havayolu, karayolu ve deniz yolu taşımacılığına uygun olmalıdır.
Tedarikçi, taşıma esnasında Malların ambalajının yeterli ve güvenilir olmasından sorumludur.


BÖLÜM 7. DEPOLAMAYA İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
	Malların depolanması, teknik pasaportunda (veya üreticinin başka bir belgesinde) belirtilen üreticinin tavsiyelerine uygun olarak organize edilmelidir.
Spesifikasyonda depolamaya ilişkin gereklilikler bulunmaması halinde, malları depolama koşulları tropik iklimlere uygun olmalıdır.


BÖLÜM 8. GARANTİ KAPSAMI VE/VEYA SÜRESİNE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
	Tedarik edilen Mallar için garanti süresi, üretici tarafından belirlenen süreye uymalı ancak tutanak veya irsaliye kapsamındaki Malların teslim tarihinden itibaren 12 (on iki) aydan az olmamalıdır.
Tedarikçi, istenen kalitedeki Mallar için, üretici tarafından (garanti süresi öngörülen mallara ilişkin belgelerde) belirlenen garanti süresi dahilinde, ancak malların tutanak veya irsaliye kapsamında transfer tarihinden itibaren en az 12 (on iki) ay olmak üzere bir garanti sağlar.
Tedarikçi, garanti süresi içerisinde garantili onarım yapılması imkansızsa ya da arızanın (kusurun) giderilmesi önemli zaman sarfiyatını gerektiriyorsa ve ayrıca üç kere ve daha fazla arıza çıkması durumunda, kusurlu malın uygun kalitedeki yeni aynı mal ile veya daha iyi teknik ve/veya işletme özelliklerine sahip yeni bir mal ile alıcıyla mutabık kalınan sürede değiştirilmesiyle yükümlüdür.


BÖLÜM 9. TAMİRE UYGUNLUK GEREKLİLİKLERİ
	Gerekli değil 


BÖLÜM 10. BAKIM GEREKLİLİKLERİ
	Gerekli değil


BÖLÜM 11. ÇEVRESEL GEREKLİLİKLER
	Bu mal grubunun çevre üzerindeki etkisi, malların Türkiye Cumhuriyeti’nde mevcut düzenleyici belgeler tarafından belirlenen değerleri aşmamalıdır. 


BÖLÜM 12. GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ
	•	Tedarik edilen tüm kişisel koruyucu donanımlar (KKD), 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gerekliliklerine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut yasal düzenlemelerine uygun olmalıdır.
•	Mallar, çalışma koşullarına uygun olarak mekanik, kimyasal, termal, elektriksel, biyolojik ve fiziksel risklerden çalışanları yeterince korumalıdır.
•	Her KKD türü için, yapılan işin niteliği ve risk derecesine uygun koruma seviyesi veya sınıfı belirlenmeli ve belirtilmelidir.
•	KKD'nin tasarımı ve malzemeleri ergonomik olmalı, uzun süreli kullanımda rahatsızlık vermemeli ve sağlık için ek riskler oluşturmamalıdır.
•	Koruma araçları, aynı anda kullanıldıklarında birbiriyle uyumlu olmalıdır (örneğin, kask, gözlük, respiratör, kulaklık vb.).
•	Tedarikçi, malların kullanım, bakım, temizleme, depolama ve periyodik kontrollerine ilişkin talimatları sağlamalıdır.
•	Tüm mallar, hasar gördüğünde güvenli bir şekilde değiştirilebilir olmalıdır.
     •	Mallar, çalışma sırasında tehlikeli veya zararlı üretim faktörlerinin kaynağı olmamalı ve işletme sırasında kazaya yol açmamalıdır.
Kişisel koruyucu donanımın (KKD) üretimi için kullanılan tüm polimer malzemeler, REACH programı (kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması) kapsamında Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) kaydedilmelidir. 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı “İş İstasyonlarında Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Kuralları” uyarınca malda belgelerde malzemelerin ECHA’da tescili hakkında bilgi bulunmalıdır.


BÖLÜM 13. KALİTE GEREKLİLİKLERİ 
	Mallar, CE kalite garantisine sahip olmalıdır. Tedarik edilen Mal, işbu Teknik Şartnamede yer alan gerekliliklere uygun olmalıdır. 
Mallar, üreticinin teknik özellikleri ile tam uyumlu bir şekilde, çalışır durumda teslim edilmelidir.
Tedarikçi, tedarik edilen Malların kalitesinden tamamen sorumludur. 


BÖLÜM 14. MALLAR İÇİN TEKNİK DESTEK
	Gerekli değil 


BÖLÜM 15. EK (DİĞER) GEREKLİLİKLER
	15.1 Teknik Şartnameye Ek No: 1’de spesifikasyona göre belirtilen Malları imal etme/tedarik etme kapasitesinde Katılımcının değerlendirilmesi, ayrıca tüm gerekli malların tedarik edilme imkanının ve belirtilen numunelerin kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla, Katılımcı KKD numunelerini (Teknik Şartnameye Ek No: 1 “Spesifikasyona”ye uygun olarak 1’den 9’a kadar kalemlerden birer (1) adet), ayrıca destekleyici edici ve iletme belgelerini (uygunluk sertifikaları, test protokolleri, teknik şartnameler, tedarik edilmesi önerilen Malların katalogları ve sunulan numunelerin fotoğrafları) sunmak zorundadır. 
KKD KN Sağlanma Prosedürü:
Satınalma katılımcıları tarafından kontrol numunelerinin sunulma süresi – satınalma katılımcıları tarafından başvuru sunma süresinin son tarihinden itibaren en fazla 10 takvim günü içinde aşağıdaki adrese: Türkiye Cumhuriyeti, Akkuyu NGS Şantiyesi, Büyükeceli Mahallesi, Akkuyu Caddesi, No. 3A, Gülnar/Mersin (NGS inşaatı sanayi sitesi).
KKD KN teslimatının organize edilmesi için Satınalma Katılımcısı, kontrol numunelerinin (bundan sonra - (KN) KKD) tahmini teslim tarihinden en geç 5 (beş) iş günü öncesinde, işbu Teknik Şartnameye Ek No: 4’e uygun formda e-posta göndererek KKD KN sunulması talebini satın alma prosedürü küratörü - Tamara Yılmaz T.Yilmaz@akkuyu.com ve Alıcının resmi e-posta adresine office@akkuyu.com yönlendirmek zorundadır.
Kontrol numuneleri için malzeme geçişinin düzenlenmesi amacıyla Katılımcı yazılı bildirimde (işbu teknik şartnameye Ek No: 4) aşağıdaki bilgileri belirtmek zorundadır: 
1.	Mal adı;
2.	Her kalemin kontrol numunelerinin sayısı;
3.	Kontrol numunelerin sağlanması için kesin tarihler (tarih, saat);
4.	Kontrol numuneleri amacı (testler, uygunluk kontrolü, mutabakat).
Malzeme geçiş izninin hazır olduğuna dair onay alındıktan sonra sorumlu kişi tarafından katılımcılara bildirim alındıktan sonra en geç 3 (üç) iş günü içinde Akkuyu NGS inşaat sahasının kontrol geçiş noktasına numunelerin sunulması gereği hakkında elektronik posta ile bildirim gönderilir. 

Kontrol numuneleri bildirimde belirtilen miktar ve sürelerde sunulmalıdır.
Her bir kontrol numunesine ilişkin şunlar sunulmalıdır:
•	Geçerli uygunluk sertifikaları ve/veya uygunluk beyanları;
•	Kalite pasaportu / teknik veri sayfası;
•	Test raporları (varsa);
Sağlanan numunelerin Katılımcının antetli kağıdına yazılmış ayrıntılı liste numunelerle birlikte teslim edilmelidir. 
Sağlanan KKD'lere ilişkin onaylanmış uygunluk sertifikalarının kopyaları, ihale prosedürünün katılımcısı tarafından KKD numuneleri ile birlikte sunulmalıdır.
Yazılı bildirim olmadan, süreler ihlal edilerek, eksik miktarda veya destekleyici belgeler olmadan sunulan kontrol numuneleri değerlendirmeye alınmaz ve Katılımcının teklifinin reddedilmesi için gerekçe oluşturabilir
KKD KN Kontrol Prosedürü: 
Numuneler incelemeye tabi tutulabilir ve bütünlükleri bozulabilir. Gönderilen numuneler, işbu Teknik Şartnamenin gerekliliklerine uygunluk açısından değerlendirilecektir.
KKD numunelerinin uzman değerlendirmesi, numunelerin teslim tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanların zorunlu katılımıyla bir komisyon tarafından gerçekleştirilir.
KKD numunelerinin uzman değerlendirmesinin sonucu, Katılımcının teknik teklifinin değerlendirilmesine ilişkin uzman raporunun ayrılmaz bir parçasıdır.
  KKD KN ve tedarik edilen KKD’nin giriş kontrolü aşağıdaki aşamalara göre sıralı olarak yapılır:
1. aşama – KM ve KKD’nin tanımlanması;
KKD KN’nin tanımlanması, Rosatom Devlet Kuruluşu iştiraklerinde uygulanan kişisel koruyucu donanımların giriş kontrolünün yapılmasına ilişkin 23.06.2024 tarihli 1/1354-P sayılı (29.11.2023 tarihli düzenlemede) Yeknesak Sektörel Metodik Talimatlar’a uygun olarak yapılır 
2. aşama - KKD’ye ilişkin destekleyici ve işletme belgelerin kontrolü;
Bu aşamada aşağıdakilerin kontrolü yapılmaktadır:
KKD uygunluk sertifikaları, KKD test protokolleri, KKD pasaportları, KKD kullanım talimatları ve KKD tedariki sözleşmesinde belirtilen diğer belgeler dahil olmak üzere, KKD KN belgeler paketini de içeren tam destekleyici ve işletme belgeleri paketinin mevcudiyeti;
3. aşama - KDD görsel ve aletli kontrol;
KKD KN’nin görsel ve aletli kontrolü eş zamanlı olarak yapılabilir, ayrıca KN’nin kontrol yıkaması/dekontaminasyonu yapıldıktan sonra da (eğer satın alma belgeleri şartları kontrol yıkaması/dekontaminasyonunun yapılmasını öngörüyorsa).
4. aşama – KKD testleri (gerektiğinde);
KN’nin TM (TL)’de testleri, Rosatom Devlet Kuruluşu iştiraklerinde uygulanan
 kişisel koruyucu donanımların giriş kontrolünün yapılmasına ilişkin
[bookmark: _GoBack] 23.06.2024 tarihli 1/1354-P sayılı 
(29.11.2023 tarihli düzenlemede) Yeknesak Sektörel Metodik Talimatlar’a uygun olarak yapılır
Sunulan KN’nin koruyucu ve diğer göstergelerinin değerlerinin teknik şartnamede ve 
KKD tedariki satınalma belgelerinde belirtilen normatif değerlere uygunluğu teyit edilmediği durumda,
 Alıcının KKD giriş kontrolü komisyonu, KN’nin satınalma dokümantasyonunda belirtilen satın alınan mallara ilişkin gereksinimlere uygunsuzluğu hakkında karar alır.
5. aşama - KKD KN’lerin giriş kontrolü  sonuçlarının kaydedilmesi ve düzenlenmesi.
KKD KN’nin kontrolünün sonuçları, KN tanımlanması, destekleyici ve işletme belgelerinin kontrolünün, görsel ve aletli kontrolün, ayrıca KN’nin TM (TL)’de testlerinin sonuçları dahil olmak üzere, KKD kontrol numunelerinin kontrolü protokolünde kaydedilir. Kontrol sonuçlarına göre KKD KN’nin satınalma dokümantasyonunda belirtilen satın alınan mallara ilişkin gereksinimlere uygunsuzluğunun tespit edilmesi durumunda, KKD giriş kontrolü komisyonu tarafından maddi ve teknik değerlerin kabulünde miktar ve kalite açısından tespit edilen uyuşmazlık hakkında tutanak düzenlenir ,  işbu teknik şartnameye Ek No: 3
Komisyonun takdirine bağlı olarak (gerekirse), işbu satınalma prosedürünün sonuçlarının özetlenmesi sürecinde numuneler, ek testler için akredite laboratuvarlara gönderilebilir.

KKD KN’nin saklanma ve iade prosedürü:
İnceleme prosedürünün sonunda, Katılımcıların her bir Mal kaleminin numuneleri Alıcının kullanımında kalacaktır. Gerekirse, KKD numuneleri, Katılımcının satınalma prosedüründen sorumlusuna gönderilen (Tamara Yılmaz, T.Yilmaz@akkuyu.com) yazılı talebi üzerine ihale prosedürünün sonuçları özetlendikten sonra ihale prosedürünün katılımcılarına iade edilecektir. Talep Katılımcının adını, iade edilmesi gereken numunelerin listesini, ayrıca bunların gönderilmesi için tam posta adresini içermelidir. İadeler, ihale prosedürünün Katılımcıları tarafından ve masrafları kendilerine ait olmak üzere yapılacaktır.
Satınalma prosedürünün tamamlanmasından sonra Şirketin KKD Giriş Kontrolü Komisyonu aşağıdakileri daha sonra satın alma katılımcılarına iade edilmek üzere emanete alır:
Satınalma dokümantasyonunda belirtilen satın alınan mallara ilişkin gereksinimlere uygunsuzluk hakkında sonuç almış KKD KN (kontrolden geçmemiş);
Kontrolden başarıyla geçmiş, ancak satın alma sonuçlarına göre mal tedariki sözleşmesi çerçevesinde tedarikçi olarak belirlenmemiş satınalma katılımcıları tarafından sunulmuş KKD KN.
Satınalma prosedürlerinin yürütülmesi aşamasında kontrolden geçmiş ve satın alma sonuçlarına göre kendisiyle mal tedariki sözleşmesi akdedilmiş katılımcı tarafından sunulmuş KKD KN, KKD giriş kontrolünün yapılması için KN olarak Alıcının kuruluşunda kalır ve satınalma sırasında düzenlenen belgelerde belirlenen süreler boyunca KN’nin saklanması için belirlenen yerlerde saklanır.
KKD KN’nin satınalma katılımcısına iade süresi, satın alma sonuçlarına göre sözleşmenin akdedildiği nihai protokolün resmi web sitesinde yayınlanma gününden itibaren (kapalı satın almaların yapılmasında – nihai protokolün imzalanma gününden itibaren) belirtilir.

Teknik şartnamenin Ek 1’de yer alan listeye göre talep edilen numunelerin tamamını sunmayan Katılımcı reddedilecek ve işbu Teknik Gerekliliklere uygun olmayan numuneleri olan Katılımcının Teklifi de reddedilecektir.
Mal boyutları Teknik Şartnameye Ek 1'e uygun olarak belirtilmiştir. 




BÖLÜM 16. TESLİMAT MİKTARI, YERİ VE SÜRESİNE (SIKLIĞINA) İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
	Malların yurt dışından Türkiye Cumhuriyeti’ne tedarik edilmesi halinde teslimat DDP Mersin, Türkiye üzerinden gerçekleştirilmeli ve gümrük işlemlerinin ardından varış yerine teslimatı Tedarikçi tarafından ve masrafları ve uygulaması Tedarikçiye ait olmak üzere gerçekleştirilmelidir.
Malların teslim edileceği yer:  Türkiye Cumhuriyeti, Büyükeceli Mahallesi, Akkuyu Caddesi, No. 3-A, Gülnar/Mersin.
Mal Teslimat Başlangıç Tarihi - sözleşmenin imzalandığı tarihtir. 
Malın tedariki, akdedilecek Sözleşmeye Ek No: 7 ile belirlenen forma uygun olarak Alıcı tarafından gönderilen Talepler temelinde partiler halinde gerçekleştirilir. Tedarikçi, her bir Talebin alınmasını gecikmeksizin, teyit etmek ve 2 (iki) iş günü içinde Talebi işlemeye kabul etmek zorundadır Tedarikçi, Alıcı Talebinin alınması anından itibaren 30 (otuz) takvim gününü aşmayan sürede Malın tedarikini gerçekleştirmeyi taahhüt eder
Malın teslimatı, sadece iş günlerinde (pazartesi-cuma) 10:00 - 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. 



BÖLÜM 17. SUNULAN BİLGİ ŞEKLİNE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
	Belgeler, Rusça, Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde sunulur.


BÖLÜM 18. ALICININ PERSONELİNİN TEKNİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER
	Gereklilik aranmamaktadır.


BÖLÜM 19. KABUL EDİLEN KISALTMALAR LİSTESİ
	Sıra No
	Kısaltma
	Kısaltmanın açılımı

	1. 
	TŞ
	Teknik Şartname

	2. 
	KKD
	Kişisel Koruyucu Donanım

	3. 
	(EN, ISO, TSE).
	Mevcut Avrupa veya Türk standartlarına uygunluk

	4. 
	KN 
	Kontrol numunesi

	5. 
	TM 
	Kişisel koruyucu donanım testleri için akredite edilmiş
 test merkezi

	6. 
	TL
	Kişisel koruyucu donanım testleri için akredite edilmiş
 test laboratuvarı



BÖLÜM 20. EKLER LİSTESİ
	Sıra No
	Ek Adı
	Sayfa
sayısı

	1.
	Malların Teknik Özellikleri
	5

	2. 
	Şirket logolarının işlenmesi için gereklilikler
	1

	3
	Numune Değerlendirme Formu
	3

	4
	KN’nin sağlanmasına ilişkin yazı örneği 
	1
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                                     Teknik Şartnameye 
                                     Ek 2 
          
Şirket logolarının işlenmesi için gereklilikler

Renkli yüzeylere yerleştirilmek üzere tasarlanan Logo No 1.
 
[image: ]





Beyaz (Pantone White) logo, arka plan – teknik şartnameye göre kask rengi 
Logonun boyutu kurumsal kimlik markasının yüksekliğiyle orantılı olarak hesaplanır 
(şifreleme alanı olmadan) = 25 mm
Konum: kaskın ön tarafı, şeffaf film üzerinde çıkartma şeklinde

Beyaz yüzeylere yerleştirilmek üzere tasarlanan Logo No 2.

[image: ]






Tam renkli logo, arka plan: teknik Şartnameye göre kask rengi  
Logonun boyutu kurumsal kimlik markasının yüksekliğiyle orantılı olarak hesaplanır 
(şifreleme alanı olmadan) = 30 mm
Konum: kaskın ön tarafı, şeffaf film üzerinde çıkartma şeklinde









Teknik Şartnameye 
Ek 3
        Protokol
     Numune Değerlendirme Formu
Kişisel koruyucu donanım tedarikine ilişkin satın alma prosedürlerinin koşullarına göre, (kuruluşun adı) tarafından (satın alma yöntemi, numara, tarih) tarihinde, kişisel koruyucu donanım giriş kontrol komisyonu, kişisel koruyucu donanım kontrolünü aşağıdaki metodik talimatlara uygun olarak kontrol etmiştir:
	№
	Satın alma katılımcısı
	Kişisel Koruyucu

	
	
	

	
	
	


KONTROL SIZ, ürünlerin uyması gereken TU, TO, TT standartları veya diğer normatif belgeler ile uygunluk sertifikaları (veya beyanları), sertifika testlerinin sonuçları, uygunluk sertifikalarında (veya beyanlarında) belirtilenler, talimatlar, garanti kuponları vb. belgeler, TR TS 019/2011, OIAE'ye uygun olmalıdır (Rusya postası, taranmış olarak e-posta vb. ile gönderilebilir).
                                                                                                            No
Tablo 1
	No.
	Aşamalar
	Uygundur /
Uygun değildir
	Yorumlar
	Not

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Gelen KN ve KKD ile ilgili bilgi

	1.1
	Gelen KKD/ KN KKD ile ilgili bilgi
	
	
	

	
	Göstergeler
	Adı
	
	
	

	
	
	Ürün No, Model, Marka
	
	
	

	
	
	Miktar
	
	
	

	
	
	Ölçü aralığı
	
	
	

	1.2
	KKD/ KN KKD üreticisinin tanımı
	
	
	

	
	Göstergeler
	Adı
	
	
	

	
	
	Adres (şehir)
	
	
	

	
	
	Production mill
	
	
	

	2
	KKD’ye ilişkin ek ve operasyonel belgelerin kontrolü

	
	Göstergeler
	KKD Uygunluk sertifikaları 
	
	
	

	
	
	KKD Test protokolleri
	
	
	

	
	
	KKD Kullanma talimatları
	
	
	

	
	
	Üreticinin KKD veri sayfaları
	
	
	

	
	
	KKD’nin koruyucu özelliklerinin uygunluğu 
	
	
	

	
	
	Garanti sürelerin uygunluğu 
	
	
	

	3
	Uygun KKD ve KN KKD ambalajının mevcudiyeti ve bütünlüğünün kontrolü

	
	Göstergeler
	Ambalaj mevcudiyeti
	
	
	

	
	
	Ambalaj bütünlüğü
	
	
	

	
	
	Ambalaj uygunluğu
	
	
	

	
	
	Ambalaj içeriğinin uygunluğu 
	
	
	




	4
	Dış görünüş kontrolü (KKD üretim kalitesi)

	
	Göstergeler
	Tespit edilen kusurlar
	
	
	

	
	
	Modeline uygunluk
	
	
	

	
	
	Bedenlerine / boyutlarına uygunluk
	
	
	

	
	
	Renk uygunluğu
	
	
	

	
	
	Amaç uygunluğu
	
	
	

	
	
	Set içeriği
	
	
	

	5
	KDD görsel ve aletli kontrol

	
	Göstergeler
	Dış görünüş
	
	
	

	
	
	Doğrusal boyutlar
	
	
	

	
	
	Ağırlık:
	
	
	

	
	
	Koruyucu malzeme kalınlığı
	
	
	

	
	
	……
	
	
	

	6
	KKD işaretleme kontrolü

	6.1
	KKD üzerindeki işaretleme
	
	
	

	6.2
	KKD ile ambalaj üzerindeki işaretleme
	
	
	

	6.3
	Bilgi uygunluğu
	
	
	

	7
	KKD’nin TM (TL)’de testleri

	
	Göstergeler
	…
	
	
	

	
	
	…
	
	
	

	
	
	…
	
	
	


SONUÇ

[bookmark: _Hlk161241573]Ürünler (partiler)            No                                    
(ad veya indeks) 


(belgenin açıklaması) gereksinimlerine uygun kabul edilmiştir 
 ve amacına göre kullanım için uygundur.



 Ürünler (partiler)              No                                                              
 (ad veya indeks)


  
(belgenin açıklaması) 

gereksinimlerine uygun değildir ve satın alma prosedürü başlatıcısı Tamara Yılmaz’a gönderilen yazılı talep temelinde, (___ tarihli ____ sayılı TMK kabulünde miktar ve kalite açısından tespit edilen uygunsuzlukların Tutanağı temelinde veya  tedarikçinin ___ tarihli ____ sayılı mutabakat yazısı temelinde uygunsuz KKD’nin değiştirilme süresi belirtilerek) tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için katılımcının adresine iade edilmeye tabidir 
Giriş kontrolünü gerçekleştiren  
alt birimi yöneticisi
  Adı, soyadı
	20	.                                                                          

                                                                Teknik Şartnameye
Ek 4
  
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKTI


Sayın Savelev Victor!

Teknik Şartname gereksinimleri uyarınca ve yürütülen satınalma prosedürü kapsamında, kontrolün ve uygunluk değerlendirmesinin yapılması için mal kontrol numunelerinin gönderildiğini bildiririz.
Verilen kontrol numunelerin listesi:
Teslim tarihi ve saati__________________________  
1.	Kalem No. __________________________
Adı: __________________________
Miktar: __________________________ad.
2.	Kalem No. __________________________
Adı: __________________________
Miktar: ________________________ad.
Kontrol numunelerine ilişkin destekleyici dokümantasyon:
•	Uygunluk belgeleri (varsa hangi kalemler için olduğunu belirtiniz);
•	Test raporları (varsa);
•	Kalite belgeleri (varsa, sayı ve kalemleri belirtiniz).
Sağlanan tüm kontrol numuneleri, Teknik Şartname’de belirtilen teknik özelliklere ve gerekliliklere uygundur.

Saygılarımla,
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