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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1. Предмет закупки

	Поставка дополнительных средств индивидуальной защиты (СИЗ) (далее – Товар) и требования к ним представлены в Приложении № 1 к Техническому заданию – «Спецификация товаров» (далее по тексту – Спецификация).

	Подраздел 1.2. Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2025 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц, если иное не указано в Спецификации. 

	Подраздел 1.3. ОКПД 2

	Коды ОКПД 2 указаны в Спецификации. 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Обеспечение работников AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Товар предназначен для повседневного использования (применения) на участках производства и территориях, на которых присутствует общепромышленные загрязнения, риски механического воздействия, а также для работы на участках, требующих применение дополнительных СИЗ от рисков падения с высоты


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Отапливаемые и не отапливаемые помещения, а также на открытом воздухе.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

	Поставляемый Товар должен соответствовать всем требованиям, указанным в Спецификации.
Фирменные логотипы, размещаемые на готовом товаре  из пп. 1,2,3 Спецификации, приведены  в Приложении №2 к данному ТЗ.

	Подраздел 4.2. Требования по надежности

	Конструкция, качество изготовления Товара и примененные материалы должны обеспечивать надежную работу в течение всего срока эксплуатации.

	Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим

	Требования к материалам и комплектующим закупаемых позиций,указаны в Спецификации.

	Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

	Не требуеться 

	Подраздел 4.5. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

	Не требуеться 

	Подраздел 4.6. Требования к комплектности

	Требования к комплектности, указаны  в Спецификации.

	Подраздел 4.7. Требования к маркировке

	4.7.1 Маркировка СИЗ должна быть нанесена непосредственно на СИЗ или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. Информация при маркировке СИЗ должна быть исчерпывающей, точной, легко читаемой, четко выполненной несмываемой краской, стойкой на протяжении всего срока при хранении и эксплуатации изделия. Маркировка СИЗ должна иметь знак европейского сертификата качества – СЕ для стран Евросоюза и содержать информацию о:
1)	производителе;
2)	наименовании изделия;
3)	защитных свойствах (с указанием максимальных показателей);
4)	размере;
5)	дате изготовления.
6) 	 Все изделия должны соответствовать действующим европейским или турецким стандартам (EN, ISO, TSE).


	Подраздел 4.8. Требования к упаковке 

	Товар должен поставляться в фирменной упаковке (с учетом необходимых маркировок), упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара при транспортировке до места назначения, с учетом перегрузок, и при последующем хранении.
На упаковке должны быть чётко указаны: дата производства, срок годности, номер партии (серийный номер) в соотвествии с требованиями Спецификации,  и данные производителя.
Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия, должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также предоставлять возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка Товара производится на территории Покупателя по адресу: Турецкая Республика, площадка строительства АЭС «Аккую», квартал Буюкеджели, улица Аккую, № 3 А, Гюльнар/Мерсин (промышленная площадка строительства АЭС, склад, указанный Покупателем).
5.1.2 Приемка Товара по количеству, комплектности и качеству производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента фактической передачи Товара Покупателю, за исключением случаев, когда в рамках входного контроля СИЗ проводятся дополнительные испытания СИЗ в ИЦ (ИЛ). В таких случаях сроки проведения входного контроля СИЗ увеличиваются на время проведения испытаний СИЗ в ИЦ (ИЛ). Для КО СИЗ, прошедших входной контроль на стадии проведения закупочных процедур, дополнительные испытания не проводятся. 
5.1.3 По результатам приемки по количеству, комплектности и качеству Товаров, Покупатель подписывает Акт входного контроля поступившей партии СИЗ, после чего Покупатель уведомяет Постащика о результатах проведенного входного контроля СИЗ.
5.1.4 В случае когда Товар соответсвует по количеству, комплектности и качеству Поставщик направляет в адрес Покупателя Акт приема-передачи Товара на поступившую партию СИЗ, прошедшую приемку Товаров по количеству, комплектности и качеству.
5.1.5 В случае когда Товар не соответсвует по количеству, комплектности и качеству Покупатель оформляет соответствующий Акт дефектации, порядок определен п.6.20 Договора.
5.1.6 При несоответствии накладной и перечня поставляемого Товара, контрафактного, фальсифицированного Товара и Товара сомнительного происхождения, Товар принят не будет.
5.1.7 В случае выявления любого несоответствия Товара по количеству, комплектности и качеству Поставщик обязан за свой счет и на свой риск допоставить Товар, доукомплектовать некомплектный Товар либо заменить его, без ущерба для прав Покупателя, при этом право выбора способа устранения несоответствия принадлежит исключительно Покупателю.

	Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1 Вместе с Товаром Поставщик должен предоставить следующую сопроводительную и эксплуатационную документацию по каждой партии отдельно:
а. Акт приема-передачи Товара в 2 (двух) оригинальных экземплярах на турецком языке вместе с переводом на русский язык (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).
б. Товарные накладные в 2-х экземплярах на турецком языке с переводом на русский язык (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).
в. Счет-фактура (при наличии).
г. Технический паспорт на Товар или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики Товара, на русском, английском и/или турецком языках;
д. Руководство пользователя или инструкцию по эксплуатации (при наличии) на русском, английском и/или турецком языках.
е. Гарантию Производителя (гарантийный талон, гарантийная книжка), оформленную в порядке, установленном заводом-изготовителем.
ж. документы о сертификации Товара (сертификаты безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия или декларации о соответствии, санитарно-гигиенические сертификаты, экологические сертификаты), если Товар подлежит сертификации в соответствии с законодательством Турецкой Республики.
5.2.2 в комплект поставки Товара может входить иная обязательная, предусмотренная изготовителем документация, необходимая при эксплуатации.
5.2.3 Поставщик несет ответственность за недостатки Товара, если не докажет, что эти недостатки возникли после передачи Товара Покупателю вследствие нарушения Покупателем условий хранения Товара, либо действий третьих лиц. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется Покупателем в момент приема-передачи Товара по адресу, указанному в техническом задании, в соответствии с условиями Договора. 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 
	Поставщик осуществляет поставку Товара покупателю собственным транспортом или с привлечением транспортных средств третьих лиц за свой счёт, посредством закрытого транспорта, исключающего возможность воздействия внешних факторов на Товар. В случае поставки Товара из-за границы, таможенное оформление экспорта Товара в стране отправления, транзита, оформление Товара по таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления на территории Турецкой Республики Поставщик обеспечивает за свой счёт.  Все виды погрузо-разгрузочных работ необходимые для доставки Товара к Месту поставки Товара (в соответствии с п. 5.1 настоящего Технического задания), в том  числе, работы  по  выгрузке Товара в Месте поставки осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счёт. 
Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность повреждений поставляемого Товара.
Транспортирование Товара допускается железнодорожным и/или автомобильным и/или воздушным и/или морским транспортом на любые расстояния.
Условия транспортирования в части исключения воздействия механических факторов на Товар должны соответствовать для железнодорожного, воздушного, автомобильного и морского транспорта соответственно.
Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки Товара при транспортировании.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Хранение товара должно быть организовано согласно рекомендациям производителя, указанным в паспорте (или ином документе производителя).
При отсутствии требований к хранению в Спецификации, условия хранения товара должны соответствовать для тропического климата.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок на поставляемый Товар должен соответствовать сроку, установленному производителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи товара по акту или товарной накладной.
Поставщик предоставляет гарантию надлежащего качества на Товар сроком в пределах гарантийного срока, установленного производителем (в документах на товар, предусматривающих гарантийный срок), но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи товара по акту или товарной накладной.
Поставщик обязан в течение гарантийного срока произвести замену неисправного товара на новый аналогичный товар надлежащего качества или новый товар с лучшими техническими и (или) эксплуатационными характеристиками в срок, согласованный с покупателем, в случае, если проведение гарантийного ремонта невозможно или устранение неисправности (дефекта) потребует значительных затрат времени, а также в случае возникновения неисправности три и более раз.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не требуется


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Воздействия данной группы товаров на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами в Турецкой Республики. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	•	Все поставляемые средства индивидуальной защиты (СИЗ) должны соответствовать требованиям Закона № 6331 «О здоровье и безопасности труда» и действующим нормативным актам Турецкой Республики.
•	Изделия должны обеспечивать достаточную защиту работников от механических, химических, термических, электрических, биологических и физических рисков в соответствии с условиями эксплуатации.
•	Для каждого типа СИЗ должен быть определён и указан уровень или класс защиты, соответствующий характеру выполняемых работ и степени риска.
•	Конструкция и материалы СИЗ должны быть эргономичными, не вызывать дискомфорта при длительном ношении и не создавать дополнительных рисков для здоровья.
•	Средства защиты должны быть взаимосовместимы при одновременном использовании (например, каска, очки, респиратор, наушники и т.д.).
•	Поставщик обязан предоставить инструкции по эксплуатации, уходу, очистке, хранению и периодическим проверкам изделий.
•	Все изделия должны иметь возможность безопасной замены при повреждении.
     •	Товар не должна являться источником возникновения опасных или вредных производственных факторов и причиной несчастных случаев при эксплуатации.
Все полимерные материалы, применяемые для изготовления средств индивидуальной защиты (СИЗ) должны быть зарегистрированы в Европейском химическом агентстве (ЕСНА) по программе REACH (регистрация, оценка, авторизация и ограничение химических веществ). В сертификатах на изделия должна содержаться информация о регистрации материалов в ЕСНА в соответствии с «Правилами использования средств индивидуальной защиты на рабочих местах» №28695 от 02.07.2013г.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
	Товар должен иметь гарантию качества СЕ. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем техническом задании. 
Товар должен поставляться в работоспособном состоянии в полном соответствии с техническими характеристиками изготовителя.
Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого Товара.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА
	Не требуется


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	15.1 С целью оценки Участника в способности изготовления/поставки Товаров указанных в Приложении № 1 к Техническому заданию в спецификации к настоящему ТЗ, а также возможности поставки всей необходимой номенклатуры и оценке качества указанных образцов, Участник обязан предоставить образцы на СИЗ (по 1 (одной) единице с 1 по 9 позицию  в соответсвиии с Приложением №1 к Техническому заданию «Спецификация»), а также сопроводительную и эксплуатационную документацию (сертификаты соответствия, протоколы испытаний, технические спецификации, каталог товара, предлагаемых к поставке Товаров и фотографии предоставляемых образцов). 
Порядок предоставления КО СИЗ:
Срок предоставления конторльных образцов участниками закупки – не более 10 календарных дней с даты окончания срока подачи заявок участниками закупки  по следующему адресу: Турецкая Республика, площадка строительства АЭС «Аккую», квартал Буюкеджели, улица Аккую, № 3 А, Гюльнар/Мерсин (промышленная площадка строительства АЭС.
Для организации передачи КО СИЗ Участник закупки должен, не позднее чем за 5 (пять)  рабочих дней до предполагаемой даты передачи контролных образцов делее (КО) СИЗ, направить запрос на предоставление КО СИЗ путем направления электронного письма по форме в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Техническому заданию в адрес  куратора закупочной процедуры - Тамары Йылмаз T.Yilmaz@akkuyu.com и на официальный электронный адрес Покупателя  office@akkuyu.com.
Для оформления матереального пропуска на контрольные образцы Участник должен указать в письменном уведомление следующую информацию (приложение № 4 настоящему техническому заданию) :
1.	наименование товара;
2.	количество контрольных образцов по каждой позиции;
3.	точные сроки предоставления контрольных образцов (дата,время);
4.	назначение контрольных образцов (испытания, проверка соответствия, согласование).
После получения подтверждения о готовности материального пропуска ответственным лицом направляется уведомление участникам по электронной почте о необходимости предоставления образцов на контрольно-пропускной пункт строительной площадки АЭС «Аккую» в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней поле получения уведомления. 

Контрольные образцы должны быть предоставлены в количестве и в сроки, указанные в уведомлении.
Каждый контрольный образец должен сопровождаться:
•	действующими сертификатами соответствия и/или декларациями соответствия;
•	паспортом качества / техническим паспортом;
•	протоколами испытаний (при наличии).
Детализированная опись на фирменном бланке Участника предоставляемых образцов должна быть передана вместе с образцами. 
Совместно с образцами СИЗ должны быть предоставлены заверенные Участником закупочной процедуры копии сертификатов соответствия на предоставляемые СИЗ.
Контрольные образцы, предоставленные без письменного уведомления, с нарушением сроков, в неполном количестве либо без сопроводительной документации, к рассмотрению не принимаются и могут являться основанием для отклонения предложения Участника
Порядок проверки КО СИЗ: 
Образцы будут подвергнуты экспертизе, в связи с чем может нарушиться их целостность. Представленные образцы будут оцениваться на соответствие требованиям настоящего Технического здания.
Экспертная оценка образцов СИЗ производится комиссией, с обязательным участием специалистов в области охраны труда, специалистов цеха дезактивации, специалистов по контролю обеспечения средств индивидуальной защиты и  представителями отдела производственно-технологической комплектации в течение 10 (десяти  рабочих дней) с даты предоставления образцов.
Результат экспертной оценки образцов СИЗ являются неотъемлемой частью экспертного заключения, по оценке технического предложения Участника.
  Входной контроль КО СИЗ и поставляемых СИЗ проводится последовательно по следующим этапам:
1 этап – идентификация КО и СИЗ;
Идентификация КО СИЗ, проводится в соответствии с требованиями Единых отраслевых методических указаний по проведению входного контроля средств индивидуальной защиты, применяемых в организациях Госкорпорации «Росатом» от 23 июля 2024 № 1/1354-П
2 этап – проверка сопроводительной и эксплуатационной документации;
На данном этапе осуществляются работы по проверке:
наличия полного пакета сопроводительных и эксплуатационных документов, включая сертификаты соответствия СИЗ, протоколы испытаний СИЗ, паспорта СИЗ, инструкции по эксплуатации СИЗ и других документов, указанных в договоре на поставку СИЗ, включая пакет документов на КО СИЗ;
3 этап – визуально-инструментальный контроль СИЗ;
Визуальный и инструментальный контроль КО СИЗ, может проводиться одновременно, в том числе после проведения контрольной стирки/дезактивации КО (если условиями документации о закупке предусмотрено проведение контрольной стирки/дезактивации).
4 этап – испытания СИЗ  (при необходимости);
Испытания КО в ИЦ (ИЛ) проводятся в соответствии с требованиями
Единых отраслевых методических указаний по проведению входного контроля
средств индивидуальной защиты, применяемых в организациях Госкорпорации
[bookmark: _GoBack]«Росатом». от 23 июля 2024 № 1/1354-П
В случае если соответствие значений защитных и иных показателей
представленных КО нормативным значениям, указанным в техническом задании и
документации о закупке на поставку СИЗ, не подтверждено, комиссия по входному контролю СИЗ Покупатель принимает решение о несоответствии КО требованиям к закупаемым товарам, указанным в документации о закупке.
5 этап – оформление результатов входного контроля КО и СИЗ.
Результаты проверки КО СИЗ, включая результаты идентификации КО, проверки сопроводительной и эксплуатационной документации, визуального и инструментального контроля, а также испытаний КО в ИЛ (ИЦ), регистрируются в протоколе проверки контрольных образцов СИЗ Приложение № 3 к техническому заданию . В случае выявления по результатам проверки несоответствия КО СИЗ, требованиям к закупаемым товарам, указанным в документации о закупке, комиссией по входному контролю СИЗ составляется акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей.
На усмотрение комиссии (при необходимости) образцы, в процессе подведения итогов настоящей закупочной процедуры, могут быть переданы на дополнительные испытания в аккредитованные лаборатории.

Порядок хранения и возврата КО СИЗ:
По окончании процедуры экспертизы образцы каждого наименования товара Участников остается в распоряжении Покупателя. В случае необходимости образцы СИЗ возвращаются участникам закупочной процедуры после подведения итогов закупочной процедуры по письменному запросу от Участника  в адрес куратора закупочной процедуры - Тамары Йылмаз T.Yilmaz@akkuyu.com. Запрос должен содержать наименование Участника, перечень подлежащих возврату образцов, а также полный почтовый адрес для их отправки. Возврат осуществляется силами и за счет Участников закупочной процедуры.
Комиссия по входному контролю СИЗ организации Корпорации после завершения закупочной процедуры помещает на ответственное хранение для последующего возврата участникам закупки следующие:
КО СИЗ, получившие заключение о несоответствии требованиям к закупаемых товаров, указанным в документации о закупке (не прошедшие проверку);
КО СИЗ, успешно прошедшие проверку, но предоставленные участниками закупки, которые по итогам ее проведения не были определены в качестве поставщика в рамках договора на поставку товара.
КО СИЗ, прошедшие проверку на стадии проведения закупочных процедур и предоставленные участником, с которым по итогам закупки заключен договор на поставку товара, остаются в организации Покупателя в качестве КО для проведения входного контроля СИЗ и хранятся в местах, определенных для хранения КО, в течение сроков, установленных ,составленных в ходе закупки.
Срок возврата КО СИЗ, участнику закупки со дня размещения на официальном сайте итогового протокола (при проведении закрытых закупок – со дня подписания итогового протокола), на основании которого заключается договор по итогам закупки.

Участник, представивший не все запрашиваемые образцы по перечню  Приложения № 1 к Техническому заданию  будет отклонен, как и Предложение Участника, содержащее несоответствия предоставленных образцов настоящим Техническим требованиям будет от-клонено.
Размеры товара указаны в соответствии в Приложении № 1 к Техническому заданию 




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	В случае поставки Товара в Турецкую Республику из-за границы, Товар должен осуществляться на условиях DDP Мерсин, Турция, а после прохождения таможенной очистки доставка до места назначения должна осуществляться поставщиком и за счёт и силами поставщика.
Место поставки Товара: Турецкая республика, квартал Буюкеджели, улица Аккую, № 3-А, Гюльнар/Мерсин.
Срок начала поставки Товара – с даты заключения договора.
Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заявок от Покупателя, направляемых в соответствии с формой, установленной Приложением № 7 к заключаемому Договору. Поставщик обязан незамедлительно подтвердить получение каждой Заявки и в течение 2 (двух) рабочих дней принять заявку к исполнению.
Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Заявки Покупателя
Доставка Товара осуществляется строго в будние дни (понедельник-пятница) с 10:00 до 16:00 



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Документы предоставляются на русском, турецком и/или английском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Требования не устанавливаются.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	ТЗ
	Техническое задание

	2. 
	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	3. 
	(EN, ISO, TSE).
	Соответствие действующим европейским или турецким стандартам

	4. 
	КО 
	Контрольный образец

	5. 
	ИЦ 
	Испытательный центр, аккредитованный на проведение
испытаний СИЗ

	6. 
	ИЛ
	Испытательная лаборатория, аккредитованная на
проведение испытаний СИЗ



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество
листов

	1.
	Спецификация товаров
	5

	2. 
	Требования к нанесению логотипов Компании
	1

	3
	Форма оценки образцов
	3

	4
	Образец письма по предоставлению КО 
	1
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                                     Приложение № 2 к 
                                     Техническому заданию 
          
Требования к нанесению логотипов Компании

№ 1 Логотип, предназначенный для размещения на цветных поверхностях:
 
[image: ]





Логотип белого цвета (Pantone White), фон – цвет каски согласно техническому заданию 
Размер логотипа рассчитывается пропорционально высоте фирменного знака 
(без шифрового поля) = 25 мм
Место размещения: лицевая сторона каски в виде стикера на прозрачной пленке

№ 2 Логотип, предназначенный для размещения на поверхностях белого цвета:

[image: ]






Логотип полноцветный, фон – цвет каски согласно техническому заданию 
Размер логотипа рассчитывается пропорционально высоте фирменного знака 
(без шифрового поля) = 30 мм
Место размещения: лицевая сторона каски в виде стикера на прозрачной пленке










Приложение№ 3 
к Техническому заданию
Протокол 
     Проверки контрольных образцов Сиз 
Согласно условиям проведения закупочных процедур на поставку СИЗ ,в ( наименование организации Корпорации) по                     (способ закупки, номер, дата), комиссия по входному контролю СИЗ проверала проверку КО СИЗ в соответсвии с методическими уазаниями:

	№
	Участник закупки
	Наименование СИЗ

	
	
	

	
	
	


КО СИЗ предоставлены стандарты ТУ,ТО,ТТ или иные номативные документы, которым должна соответсвовать продукция, а так же сертификаты ( или декларации) соответсвия, заключения протоколы сертификационных испытаний , указанные в сертиыикатах (или декларациях ) соответсвия, инструкции,гарантийные талоны и т.п.,которые должны соответсвовать ТР ТС 019/2011,ОИАЭ( по почте России, по электронной почте в сканированным виде и т.д.).
                                                                                                            №
Таблица 1
	№
	Этапы
	Соответствует /
не соответствует
	Комментарии
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Идентификация поступивших КО и СИЗ

	1.1
	Идентификация поступивших СИЗ/ КО СИЗ
	
	
	

	
	Показатели
	Наименование
	
	
	

	
	
	Артикул, модель, марка
	
	
	

	
	
	Количество
	
	
	

	
	
	Размерный ряд
	
	
	

	1.2
	Идентификация изготовителя СИЗ/КО СИЗ
	
	
	

	
	Показатели
	Наименование
	
	
	

	
	
	Адрес (город)
	
	
	

	
	
	Место производства
	
	
	

	2
	Проверка сопроводительной и эксплуатационной документации СИЗ

	
	Показатели
	Сертификаты соответствия СИЗ 
	
	
	

	
	
	Протоколы испытаний СИЗ
	
	
	

	
	
	Инструкции по эксплуатации СИЗ
	
	
	

	
	
	Паспорта изготовителя СИЗ
	
	
	

	
	
	Соответствие защитных свойств СИЗ 
	
	
	

	
	
	Соответствие гарантийных сроков 
	
	
	

	3
	Проверка наличия и целостности надлежащей упаковки СИЗ и КО СИЗ

	
	Показатели
	Наличие упаковки
	
	
	

	
	
	Целостность упаковки
	
	
	

	
	
	Соответствие тары
	
	
	

	
	
	Соответствие содержимого в упаковке 
	
	
	




	4
	Проверка внешнего вида (качества изготовления СИЗ)

	
	Показатели
	Выявленные дефекты
	
	
	

	
	
	Соответствие моделям
	
	
	

	
	
	Соответствие размерам/ростам
	
	
	

	
	
	Соответствие расцветке
	
	
	

	
	
	Соответствие назначению
	
	
	

	
	
	Комплектность
	
	
	

	5
	Визуально-инструментальный контроль СИЗ

	
	Показатели
	Внешний вид
	
	
	

	
	
	Линейные размеры
	
	
	

	
	
	Масса
	
	
	

	
	
	Толщина защитного материала
	
	
	

	
	
	……
	
	
	

	6
	Проверка маркировки СИЗ

	6.1
	Маркировка на СИЗ
	
	
	

	6.2
	Маркировка на упаковке СИЗ
	
	
	

	6.3
	Соответствие информации
	
	
	

	7
	Испытания СИЗ в ИЦ (ИЛ)

	
	Показатели
	…
	
	
	

	
	
	…
	
	
	

	
	
	…
	
	
	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

[bookmark: _Hlk161241573]Изделия (партии)                                 за №                                   
(наименование или индекс)


соответствуют требованиям 
(обозначение документа)

приняты и годны для использования по назначению.

Изделия (партии)                                 за №                                                              
(наименование или индекс)


не соответствуют требованиям 
(обозначение документа)

и подлежат возврату в адрес  участника ,  на основании письменного запроса направленного в адрес  инициатора закупочной процедуры  Тамары Йылмаз ,  для устранения выявленных несоответствий на основании (Акта об установленных расхождениях по количеству и качеству при приемке ТМЦ от_____№____ или на основании согласительного письма поставщика от ____№____ с указанием срока замены несоответствующих СИЗ) 
Руководитель подразделения, 
осуществляющего входной контроль
  И.О. Фамилия
	20	г.                                                                         

                                                                Приложение№ 4
к Техническому заданию
  
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKTI


Уважаемый Виктор Александрович!

В соответствии с требованиями Технического задания и в рамках проводимой процедуры закупки, настоящим уведомляем о направлении контрольных образцов товара для проведения проверки и оценки соответствия.
Перечень предоставляемых контрольных образцов:
Дата поставки и время поставки__________________________  
1.	Позиция № __________________________
Наименование: __________________________
Количество: __________________________шт.
2.	Позиция № __________________________
Наименование: __________________________
Количество: _____________________________шт.
Сопроводительная документация на контрольные образцы:
•	Сертификаты соответствия указать на какие позиции, при наличии);
•	Протоколы испытаний (при наличии);
•	Паспорта качества (указать количество и позиции, при наличии).
Все предоставляемые контрольные образцы соответствуют заявленным техническим характеристикам и требованиям Технического задания.

С уважением
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