Приложение № 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	№ п/п
	Наименование товара
	Усл. обозн.
	Кол-во 

	1. 
	Противогаз фильтрующий ДОТ про с фильтром ДОТ про 320 марки А2В2Е2К2Р3D со шлем-маской ШМ-2012
Лицевая часть СИЗОД из резины с нерегулируемой системой крепления на голове, обеспечивающая подачу очищенного воздуха или дыхательной смеси в органы дыхания человека и закрывающая лицо и голову. Шлем-маска оборудована переговорным устройством, трапецивидными минеральными стеклами, клапаном выдоха, резьбой для подсоединения фильтра. Температурный режим эксплуатации от -40С до +50С.

Соединительный элемент с резьбой - круглая резьба 40 x 4.

Фильтр ДОТ про 320 марки А2В2Е2К2Р3D в металлическом корпусе, класс 3.

В комплект каждой единицы фильтрующего противогаза должны входить: маска, фильтр, сумка для хранения и переноски.
Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2); ГОСТ 12.4.235-2019. Поставляется с руководством по эксплуатации на каждое изделие. Поставка с сертификатом (декларацией) соответствия. 

ТР ТС 019/2011 и протоколами испытаний к сертификату
Дата изготовления 2026г.
	шт
	5

	2. 
	Строп страховочный ARX двуплечный регулируемый VS-204LA
Двухплечный строп с амортизатором и регулировкой длины. Применяется

в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.

Материал стропа: канат из полиамида
Диаметр: 12 мм
Раскрытие амортизатора: 1 м
Максимальная длина стропа: 1,9 м
Запас высоты при использовании стропа: min — 5,9 м
Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм
Вес пользователя: до 110 кг
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С
Вес: 1,97 кг
Срок хранения: 10 лет с момента производства
Гарантийный срок: 4 года
Соответствует: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2019, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ 31441.1-2011

Поставка с сертификатом (декларацией) соответствия

ТР ТС 019/2011 и протоколами испытаний к сертификату.
Дата изготовления 2026г.
	шт
	4

	3. 
	Шлем-маска ШМ-2012
Лицевая часть СИЗОД из резины с нерегулируемой системой крепления на голове, обеспечивающая подачу очищенного воздуха или дыхательной смеси в органы дыхания человека и закрывающая лицо и голову. 
Маска оборудована переговорным устройством, трапецивидными минеральными стеклами, клапаном выдоха, резьбой для подсоединения фильтра. 
Температурный режим эксплуатации от -40С до +50С.

Соединительный элемент с резьбой - круглая резьба 40 x 4,0.
Соответствие требованиям:
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2)

Дата изготовления не ранее 2026г. 
Поставляется с руководством по эксплуатации на каждое изделие. Поставка с сертификатом (декларацией) соответствия 

ТР ТС 019/2011 и протоколами испытаний к сертификату.
Размер 3
	шт
	40

	4. 
	Шлем-маска ШМ-2012
Лицевая часть СИЗОД из резины с нерегулируемой системой крепления на голове, обеспечивающая подачу очищенного воздуха или дыхательной смеси в органы дыхания человека и закрывающая лицо и голову. 
Маска оборудована переговорным устройством, трапецивидными минеральными стеклами, клапаном выдоха, резьбой для подсоединения фильтра. 
Температурный режим эксплуатации от -40С до +50С.

Соединительный элемент с резьбой - круглая резьба 40 x 4,0.
Соответствие требованиям:
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2)

Дата изготовления не ранее 2026г. 
Поставляется с руководством по эксплуатации на каждое изделие. Поставка с сертификатом (декларацией) соответствия 

ТР ТС 019/2011 и протоколами испытаний к сертификату.
Размер 4
	шт
	2

	5. 
	Фильтр ДОТ про 320 марки А2В2Е2К2Р3D
Комбинированный фильтр фильтрующего противогаза должен обеспечивать защиту одновременно от газов, паров и аэрозолей. Корпус комбинированного фильтра должен быть выполнен из металлического корпуса, колпачка, прокладки, пробки (заглушки), этикетки.
На корпус должно быть нанесено лакокрасочное покрытие, сохранность которого свидетельствует о соблюдении правил хранения и отсутствия механического воздействия на фильтр. Резьба круглая 40 x 4.0 по ГОСТ 8762-75.
Сочетание марок комбинированного фильтра – не менее A, B, E, K по ГОСТ 12.4.235-2019.

Класс эффективности фильтрации газов и паров – не ниже 2 по ГОСТ 12.4.235-2019.

Класс эффективности фильтрации аэрозолей – не ниже P3 по ГОСТ 12.4.246-2016.
В составе фильтрующего противогаза обеспечивает защиту от вещества (групп веществ): органических газов и паров с температурой кипения свыше 65С, неорганических газов и паров (за исключением оксида углерода), диоксида серы и других кислых газов и паров, аммиака и его органических производных.

Комбинированный фильтр должен пройти испытания и обеспечивать время защитного действия, соответствующее ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235 – 2019.
Дата изготовления не ранее 2026г. 
Поставляется с руководством по эксплуатации на каждое изделие. Поставка с сертификатом (декларацией) соответствия 

ТР ТС 019/2011 и протоколами испытаний к сертификату.
	шт
	2


Место поставки: Новосибирская область, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 2/1

Сроки поставки: не более 20 рабочих дней с момента заключения договора
1. Закупки в электронном магазине Новосибирской области не являются конкурентными процедурами в рамках закона № 223-ФЗ.

2. Закупки в электронном магазине Новосибирской области не являются торгами и не регулируются статьями 447-449 ГК РФ.

3. По результатам закупок, проведённых в электронном магазине Новосибирской области, у сторон нет обязанности заключить договор.

При подаче заявки участник должен предоставить коммерческое предложение на фирменном бланке, с наименованием товара и его ценой по позиционно.
