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Общие сведения
Обозначения и сокращения
	Покупатель, Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «СервисНедвижимость РусГидро» (ООО «СНРГ»)

	ТТ
	Технические требования

	Товар
	Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель 



1.1.  Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 32.99.11.199. Поставка универсальных фильтрующих малогабаритных самоспасателей.

1.2.  Цель использования закупаемой продукции
Поставка универсальных фильтрующих малогабаритных самоспасателей «Шанс» -Е (либо аналогичный самоспасатель) для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения работников Покупателя от токсичных продуктов горения (в том числе от монооксида углерода) при эвакуации из задымлённых помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов, аэрозолей) в случаях техногенных аварий и террористических актов.

1.3.  Существующее положение
1.3.1. Услуги должны соответствовать Спецификации (Приложение № 1 к ТТ).

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель
	Шт.
	В соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к ТТ)



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель
	с момента подписания Договора 
	в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора.







2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 2. Требования к продукции 

Наименование продукции: ОКПД2: 32.99.11.199. Поставка универсальных фильтрующих малогабаритных самоспасателей
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; ГОСТ Р 53261-2009; ТУ 32.99.11-001-20216972-2018, действующим государственным стандартам, техническим условиям, а также соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду Товара в целях его реализации при оптовой и розничной торговле на территории Российской Федерации и иным требованиям, установленным действующим законодательством и иной нормативно-технической документации в том числе техническим паспортам, иметь сертификаты, паспорт обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ. 
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2. 
	Технические и функциональные характеристики Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к ТТ)
	Согласие с требованием
	-
	-

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки Товара
	660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc191051630]-
	-

	2.2.
	Тара и упаковка
	1) Товар должен поставляться в упаковке организации-изготовителя и упакованным в тару, обеспечивающую его полную сохранность от всякого рода повреждений, воздействия внешней среды и порчи, с учетом возможной перевозки, погрузо-разгрузочных работ и длительного хранения. Тара и упаковка входят в цену поставляемого Товара, за исключением случаев, специально оговоренных Поставщиком и Покупателем.


2) Каждая единица поставляемого Товара должна быть упакована в упаковку организации-изготовителя. 
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.
	Требования по комплектности Товара
	Комплектация Товара должна соответствовать требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к ТТ).
	Согласие с требованием
	-
	-

	3. 
	Требования к эксплуатации и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.
	Согласие с требованием
	-
	-

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок хранения самоспасателя в ожидании применения (гарантия изготовителя) – не менее 5 лет с даты изготовления. Поставщик должен предоставить паспорт изделия на каждую единицу Товара.
 Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. 
В случае обнаружения недостатков или брака в поставляемом Товаре, Поставщик должен их устранить за свой счет или заменить на аналогичные товары в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента соответствующего требования Покупателя.
	Согласие с требованием
	-
	-

	4.2. 
	Качество Товара
	Дата производства самоспасателей не должна быть более одного года на момент заключения Договора. 
Поставляемый Товар, включая его отдельные детали, компоненты и составные части, должен быть новым, не имеющим повреждений, не прошедшим ремонт, в том числе замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не восстановленным, предназначенным для страны Заказчика, не бывшим в употреблении, в технически исправном рабочем состоянии, по своему качеству и комплектности должен соответствовать требованиям (Спецификации на Товар) Покупателя.
Поставщик обеспечивает качество Товара в течение всего гарантийного срока, при условии соблюдения Покупателем правил хранения Товара.
	Согласие с требованием
	-
	-

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Сопроводительные документы
	Товар должен передаваться Покупателю вместе с документами, подтверждающими его качество и комплектность, страну происхождения Товара, а также содержащими информацию о правилах эксплуатации Товара (паспорт, сертификат качества, инструкция по эксплуатации на русском языке, сертификат о происхождении Товара, гарантийный талон). В случае обязательной сертификации Товар должен поставляться с декларацией о соответствии или с сертификатом соответствия.
	Согласие с требованием
	-
	-

	5.2. 
	Соответствие российским стандартам
	Товар должен соответствовать в полном объеме российским стандартам, принятым для данного вида товаров с подтверждением соответствующими сертификатами либо иными документами, предусмотренными для данного вида товара.
	Согласие с требованием
	-
	-

	6. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Цена Договора включает в себя прибыль Поставщика, а также все расходы и затраты Поставщика на: 
-Производство и / или приобретение Товара;
-Транспортировку Товара до места поставки, погрузку, разгрузку, стоимость тары и упаковки; 
-Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины;
-Заработную плату, накладные расходы; 
-Все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в течение срока действия Договора. 
	Согласие с требованием
	-
	-

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Требования по стандартизации и унификации

	Весь поставляемый Товар должен быть унифицирован.
	Согласие с требованием
	-
	-














[bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки


[bookmark: _GoBack]В обоснование стоимости своего ценового предложения предоставляется Коммерческое предложение в формате *.pdf в виде сканированного документа с подписью и печатью.
Стоимость Товара указывается с учетом поставки Товара  в 2027 году.

[bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc75446585][bookmark: _Toc46743519]4. Приложения
Приложение № 1: Спецификация Товара



        


Приложение №1
к Техническим требованиям 
Спецификация Товара

	№
п/п
	Наименование Товара
	Характеристики Товара
	Кол-во
	Ед. изм

	1
	Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) «Шанс» -Е с полумаской* 

[image: http://siztorg.ru/upload/pages/104/0x400/816_original.jpeg]
	Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель с полумаской (базовая модель) предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения людей от токсичных продуктов горения (в том числе от монооксида углерода) при эвакуации из задымлённых помещений во время пожара (при пожаре), а также от других опасных химических веществ (паров, газов, аэрозолей) в случаях техногенных аварий и террористических актов.
Время защитного действия самоспасателя составляет не менее 30 мин. 
Коэффициент защиты не менее 50.
Основные характеристики:
Тип –  самоспасатель
Принцип работы – фильтрующий
Максимальная концетрация загрязняющего вещества – 
до 12 ПДК
Количество фильтров –  2
Дополнительные функции –  съемный фильтр, клапан выдоха, клапан вдоха, регулируемые ремни
Количество в упаковке –  1 шт.
Соответствует  ТУ 32.99.11-001-20216972-2018.
	380
	шт.



* Либо аналогичный товар, соответствующий указанным характеристикам.
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