Приложение № 1
к контракту № ___________
от____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку cамоспасателей и шкафов хранения к ним для нужд ГБУК г. Москвы «МКЗ «Зарядье»
1. Общая информация об объекте закупки
1.1. Объект закупки: Поставка cамоспасателей и шкафов хранения к ним для нужд ГБУК г. Москвы «МКЗ «Зарядье» (далее - Заказчик).
1.2. Место поставки товара: г. Москва ул. Варварка д.6 стр.4.
1.3. Количество поставляемого Товара: в соответствии с приложением № 1 «Количество Товаров, поставляемых по адресу», являющимся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.
1.4. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

2. Стандарт товаров
2.1. Краткие характеристики поставляемых товаров:
2.1.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не ранее 2025 года выпуска, не допускается поставка выставочных образцов, а также Товара, собранного из восстановленных материалов и элементов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Состав и комплектность Товара должны соответствовать стандартной комплектации производителя данного Товара.
2.1.2. Товар, предлагаемый поставщиком, должен соответствовать требованиям заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, комплектации, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика согласно приложению № 2 технического задания.
      

2.2. Порядок сдачи-приемки товара
2.2.1. Согласование Поставщиком с Заказчиком даты и времени доставки Товара (указанная дата должна позволять завершить доставку, разгрузочно-погрузочные работы в определённые п. 1.4. технического задания сроки).
2.2.2.  В согласованную дату в соответствии с п. 2.2.1. Поставщик осуществляет доставку Товара Заказчику по адресу в соответствии с приложением № 1 технического задания и оказывает в полном объеме иные сопутствующие услуги. 
2.2.3. При поставке импортного Товара Поставщик обязан указать в Документе о приемке регистрационный номер декларации на Товар.
Также совместно с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику в одном экземпляре предусмотренную законодательством Российской Федерации документацию на Товар (сертификаты соответствия пожарной безопасности, паспорта, инструкции по эксплуатации и др.), а также товарную накладную по форме ТОРГ-12, подписанную со стороны Поставщика, в двух экземплярах.
2.2.4. В течение 5 (пяти) дней с даты отказа Заказчика от поставляемого Товара Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение, или распорядиться им.
2.2.5. Уборка и вывоз упаковки производится Поставщиком в день распаковки Товара, если такой день совпадает с днём передачи Товара, если с Заказчиком не согласованы иные сроки.
2.2.6. Поставщик полностью или частично останавливает поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от него обстоятельств, которые оказывают (могут оказать) негативное влияние на качество и/или сроки поставки Товара, и уведомляет об этом Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня такой остановки.

3. Объем и сроки гарантий качества
3.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается не менее 12 месяцев с даты подписания Документа о приемке сторонами.
3.2. Замена вышедшего из строя Товара или его деталей в течение гарантийного срока осуществляется за счет поставщика. Все запасные части, устанавливаемые на Товар в течение срока гарантийного обслуживания, должны быть сертифицированы на совместимость с основным Товаром. 
3.3. Срок проведения гарантийного ремонта Товара 30 (тридцать) календарных дней. В случае гарантийного ремонта Товара, поставщик предоставляет на период ремонта аналогичный по функциональным и потребительским свойствам Товар.
3.4. Вся эксплуатационная документация должна быть представлена на русском языке или с заверенным переводом оригинала.

4. Требования к безопасности товара
4.1. Товар, предлагаемый поставщиком, должен соответствовать требованиям заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, комплектации, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика согласно приложению № 2 технического задания.
4.2. В поставляемых с Товаром документах должны быть указаны условия гарантийного обслуживания и контактная информация о производителе (наименование организации, телефоны, контактные лица).

5. Требования к используемым материалам и оборудованию
Товар должен быть затарен, упакован, промаркирован, застрахован, доставлен, способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки. Также должны быть произведены разгрузочно-погрузочные работы, упаковочный материал убран и вывезен.

6. Перечень нормативных правовых актов и нормативно технических актов
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- ГОСТ Р 53261-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Самоспасатели пожарные фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при спасании из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.09.2019 № 805-ст);
- ГОСТ Р 58202-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Производственные услуги. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 14.08.2018 № 501-ст).

К настоящему техническому заданию прилагаются:
Приложение № 1 – Количество Товаров, поставляемых по адресу.
Приложение № 2 – Требования к функциональным и потребительским свойствам товара (спецификация).
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Приложение № 1
к техническому заданию

Количество Товаров, поставляемых по адресу – г. Москва, ул. Варварка, д. 6, стр. 4
	[bookmark: _Hlk507703441]№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. измерения
	Кол-во

	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский концертный зал «Зарядье»
по адресу: 109012, г. Москва, ул. Варварка, д. 6, стр. 4

	1.
	Самоспасатель УФМС ШАНС-Е универсальный фильтрующий малогабаритный базовый с фильтрами ФСЭ с полумаской (не менее 30 мин.)
	шт
	48

	2.
	Контейнер для хранения самоспасателей (УФМС) "НПК ПОЖХИМЗАЩИТА" "Шанс"-2
	шт
	24




Приложение № 2
к техническому заданию

Требования к функциональным и потребительским свойствам товара (спецификация)

	[bookmark: sub_555]N п/п
	Наименование товара
	Указание на товарный знак (модель, производитель)
	Технические характеристики
	Ед. изм.

	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение

	

	1
	Самоспасатель 
	УФМС ШАНС-Е универсальный фильтрующий малогабаритный базовый с фильтрами ФСЭ с полумаской (не менее 30 мин.)
	Назначение 
	Эвакуация
	-

	
	
	
	Состав комплекта
	рабочая часть (лицевая), руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт товара, герметичная упаковка, сумка (футляр)
	-

	
	
	
	Применение
	При пожаре
	-

	
	
	
	Исполнение капюшона фильтрующего самоспасателя
	С полумаской
	-

	
	
	
	Класс эффективности фильтров марок A, B, E, K
	Класс 3 (высокая эффективность)
	-

	
	
	
	Тип самоспасателя по способу защиты
	Фильтрующий
	-

	
	
	
	Защитные свойства
	От дыма
	-

	
	
	
	В рабочую часть товара должны входит
	комбинированный фильтр, капюшон со смотровым окном
	-

	
	
	
	Возрастная категория фильтрующего самоспасателя
	Для людей старше 12 лет
	-

	
	
	
	Время защитного действия
	Не менее 30
	мин

	
	
	
	Гарантийный срок хранения товара
	не менее 5 лет
	лет

	2
	Контейнер для хранения самоспасателей (УФМС) "НПК ПОЖХИМЗАЩИТА" "Шанс"-2
	(УФМС) "НПК ПОЖХИМЗАЩИТА" "Шанс"-2 (на 2 изделия) с пломбой и наклейками
	Материал
	металл
	-

	
	
	
	Комплектация
	Ключ, пломба, наклейка "Место расположения СИЗ" (знак F12 по ГОСТ Р 58202-2018)
	-

	
	
	
	Размеры
	246х194х163 
	мм

	
	
	
	Вместимость
	2 
	шт





