Техническое задание
на приобретение противогазов гражданских фильтрующих

	наименование товара/КТРУ
	Функциональные, технические м качественные характеристики товары

	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	противогаз
32.99.11.110-00000003








	Тип противогаза по способу защиты
	Фильтрующий

	
	Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающей среды
	Комбинированный

	
	Размер (рост) лицевой части противогаза
	Универсальный

	
	Тип противогаза по назначению
	Гражданский (для гражданского населения)

	
	Тип ремней крепления и/или оголовья противогаза
	Саморегулируемый

	
	Категория маски
	3

	
	Класс эффективности фильтрации аэрозолей
	Класс Р3

	
	Класс эффективности фильтрации газов и паров
	Класс 1


	Количество закупаемого товара - 50 штук
Требования к качеству товара: 
Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов.
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (ГОСТам, СанПиНам и другим нормам, и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством российской Федерации). Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям изготовителя и подтверждаться сертификатом или декларацией о соответствии, определенные Перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации (декларированию соответствия). Наличие у Поставщика документов, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (декларации о соответствии (сертификатами качества)).

Требования к упаковке, поставке товаров (продукции): 
Упаковка поставляемых товаров (продукции) должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товаров (продукции) при транспортировке, отгрузке и хранении.

Место поставки: 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области по адресу: 610002, г. Киров, ул. Ленина, 108.
Сроки поставки товара: 
Включая поставку и разгрузку по адресам Заказчика составляет 10 (десять) календарных дней с даты заключения Контракта.

Условия поставки:
Погрузка, разгрузка товара в месте получения товара Заказчиком производится за счёт и силами Поставщика по месту нахождения складского помещения  Заказчика. 
[bookmark: undefined]Документы, удостоверяющие качество Товара, передаются вместе с Товаром:
– Руководство по эксплуатации – не менее 1 штуки на тарное или упаковочное место;
- Паспорт или формуляр на партию – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию фильтрующих противогазов;
- Сертификат соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно требованиям законодательства Российской Федерации и международных договоров) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых фильтрующих противогазов.

Товар должен отгружаться в упаковке, предохраняющей его от загрязнений, порчи, попадания влаги, деформации Товара, и обеспечивающей его безопасную перевозку. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам, действующим в Российской Федерации для данного вида товара.


