Приложение №1 к муниципальному контракту

№ ЕП-26-14 от «   »            2026 г.

Техническое задание (Спецификация)
1. Предмет закупки: Поставка противогазов для нужд муниципального учреждения.

2. Количество поставляемого товара (спецификация):

Поставщик осуществляет поставку Товара в следующем составе и количестве:

	№ п/п 
	Наименование поставляемого товара
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена, руб. (с учётом НДС)
	Сумма, руб. (с учётом НДС)

	1
	Противогаз фильтрующий гражданский УЗС ВК ЭКРАН марки A1B1E1K1HgSXP3 R D категории 3 по маске
	шт
	26
	
	

	Итого / НДС
	


3. Место поставки товара:
Поставщик осуществляет поставку, отгрузку (передачу) Товара Заказчику (Грузополучателю): МКУ «УКС» города Березники, по адресу: 618400, Пермский край, г. Березники, пер. Ясельный, 6.
4. Сроки поставки: 30 календарных дней с даты заключения контракта. 
5. Требования поставляемому товару:

5.1. Требования к характеристикам товара. 

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	

	1
	Противогаз фильтрующий гражданский УЗС ВК ЭКРАН марки A1B1E1K1HgSXP3 R D категории 3 по маске


	Противогаз фильтрующий гражданский УЗС ВК ЭКРАН марки A1B1E1K1HgSXP3 R D категории 3 по маске комплектуется фильтром 320 и предназначен для защиты спасателей в течение 240 мин от аммиака, ацетонитрила, фтористого водорода, хлористого водорода, диоксида серы, сероводорода, циановодорода, фосгена, хлора, хлорпикрина в составе комплекса индивидуальной защиты. Противогазы применяют: при объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17%, при суммарном объемном содержании опасных химических веществ и вредных химических веществ в виде паров и газов не более 0,5%, при температуре воздуха от минус 40 С до плюс 40 С, во всех климатических регионах (поясах) стран Таможенного союза (IV, (I), III (II), II (III), IБ (IV), IA). Противогазы безопасны в процессе эксплуатации и не выделяют вредных для здоровья человека веществ.

Дополнительные характеристики

Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе при расходе воздуха 30 дм3/мин, не более 200 Па

Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе при расходе воздухе 95 дм3/мин, не более 970 Па

Сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе после запыления при расходе воздуха 95 дм3/мин, не более 1050 Па

Обозначение нормативного/технического документа
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5.2. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

- поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ на данную продукцию;

- качество товара должно подтверждаться сертификатами качества или декларациями о соответствии, в случае если такой товар подлежит обязательной сертификации или декларированию.

- условия поставки товара: Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки товара. 
5.3. Требования к упаковке:

- товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации);

- товар по своим параметрам должен соответствовать или превосходить технические параметры, которые приведены в настоящем Техническом задании.

- упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ и должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.
5.4. Требования к документации на поставляемый товар:

При поставке товара поставщик передает получателю документы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии". Все необходимые руководства пользователя (инструкции по эксплуатации) должны быть на русском языке. 

 5.5. Гарантийный срок 

Срок гарантий качества должен быть не менее срока, установленного изготовителем товара в предоставленном гарантийном сертификате соответствия с законодательством РФ. Поставщик обязан в течение гарантийного срока отремонтировать или заменить товар (в случае обнаружения в период эксплуатации дефектов или поломок) на аналогичный в течение 10 календарных дней с даты получения требования от Заказчика.

5.6. Требования к отгрузке поставляемого товара:

Поставка и отгрузка товара осуществляется силами и средствами поставщика, также в обязанности поставщика входят выгрузка и складирование товара. В случае если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества или ассортимента, получатель обязан отказаться от приемки такого товара, известив об этом Заказчика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) товар на качественный или соответствующий ассортименту товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком (получателем) такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОСТАВЩИК:

	И. о. директора МКУ «УКС»

______________/О.В. Кибанова / 
	_____________ /                        /


