Техническое задание
на поставку самоспасателей

1.	Общие требования к товарам
1.1.	 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)
1.2 Поставщик одновременно с передачей товара передает документы, предусмотренные правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательные для данного вида Товара, а также иные документы, подтверждающие качество Товара и его технические характеристики, если такие документы предусмотрены.
1.3. Товар должен быть упакован и промаркирован в отдельную упаковку изготовителя. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность оборудования при перевозке и хранении. Упаковка оборудования не подлежит возврату Поставщику. Упаковка не должна иметь механических повреждений, следов воздействия влаги.
1.4. Каждый товар должен поставляться с комплектом технической документации, руководством пользователя и документами, подтверждающими гарантию. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском или английском языке. 
2.	Требования к гарантийному сроку на поставляемые товары
2.1 Товары должны иметь гарантийный срок хранения не менее 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
3. Требования по осуществлению доставки товаров
3.1 Поставщик обязан осуществить доставку товаров до места назначения способом, обеспечивающим их сохранность и произвести разгрузку и осуществить разнос по помещениям Заказчика.
3.2. Поставщик обязан:
3.2.1. Осуществить поставку согласно графику приемки товара: понедельник-пятница с 10-00 до 16-00. Обеденный перерыв 12-00 до 12-45.
3.2.2.	Предоставить Заказчику список представителей Поставщика для взаимодействия с Заказчиком по исполнению Договора, которому необходим допуск на Место поставки товаров не менее чем за 1 (один) рабочий день до начала поставки товаров по электронной почте.
3.3. Поставка товара должна быть осуществлена в течение7 (семи) рабочих дней c даты заключения Договора по каждому адресу отдельно в установленный срок. Частичная поставка не предусмотрена.
Показатели, требования, условные обозначения и терминология, относящиеся к техническим и качественным характеристикам объекта закупки, не установленные техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, заимствованы из технических паспортов производителей оборудования и использованы в документации при описании объекта закупки с целью максимального использования возможностей выпускаемого оборудования с учетом места предполагаемой эксплуатации объекта закупки. 
4. Место и условия поставки товаров. 
Поставка товаров осуществляется по адресу заказчика:
- Российская Федерация, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 49/2 (лифт имеется) - 40 шт; 
[bookmark: _Hlk227673017]- Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул. Верхняя Масловка, д. 15 (лифт имеется) - 40 шт.
 Товар считается переданным Заказчику с момента подписания обеими Сторонами документа о приемке.
5. Требования к поставляемым товарам: 

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. измер.
	Кол-во
	Показатели закупаемого товара

	1
	 Самоспасатель универсальный фильтрующий 
ОКПД 2
 32.99.11.199

	ШТ
	80
	 Характеристики:
	НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

	Тип
	фильтрующий
	

	Защитные свойства
	
от продуктов горения и химически опасных веществ
	

	Время защитного действия
	≥ 30
	Мин.

	Рабочая температура
	 Диапазон 
от -20 до +60 
	°С

	Вес
	[bookmark: _GoBack]≥ 0,3
	Кг.

	Клапана вдоха
	≥ 2
	Шт.

	Защитные свойства
	Продукты горения (включая угарный газ), химически опасные вещества (А,B,Е,К,АХ)

	

	Паспорт на изделие 
	наличие
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