                                                            Приложение №10 к договору № _____________________   от «__»   ____ 2023г.
Требования по формированию сметной стоимости и Актов КС-2 
в ПК ГРАНД-Смета

Отражение факта выполнения работ проводиться в ПК ГРАНД-Смета на основании планового сметного расчета, сформированного выгрузкой из АИС «Стандартное ТОРО» в файл формата XML (передается Заказчиком).
ПК ГРАНД-Смета должна иметь версию не ниже 2020.
Примечание: АИС «Стандартное ТОРО» выполняет выгрузку/загрузку XML-файла ПК ГРАНД-Смета двумя различными структурами: материалы в отдельном разделе и материалы за работами в одном разделе.
1. Основные правила работы с XML-файлом, полученным из АИС «Стандартное ТОРО» при соблюдении которых возможна загрузка сметы и выполнения для корректировки плана и отражения факта выполненных работ:
1.1. В одном разделе необходимо использовать только одно основное средство;
1.2. Наименование раздела должно содержать: название основного средства и инвентарный номер;
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1.3. Инвентарный номер должен иметь не менее 5 символов, при необходимости добавить лидирующие нули;
1.4. Внутри раздела возможна детализация до конкретных единиц оборудования, входящих в основное средство;
1.5. Заголовок должен содержать: наименование единицы оборудования, диспетчерское наименование, инвентарный номер;
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1.6. Рекомендуется Индексы вводить как «Индексы», а не коэффициенты;
1.7. При выводе на форму Акта выполненных работ КС-2 не использовать опцию «Общие/Позиции, выводимые в документ/Не учитываемые позиции»;
1.8. При замене позиции необходимо у имеющейся (выгруженной из АИС «Стандартное ТОРО») установить признак «Не учитывать элемент в расчете документа», следующий строкой добавить замещающую позицию с требуемым количеством;
1.9. При добавлении новой единицы оборудования необходимо добавить новый заголовок с наименованием согласно п.5;

2.  При работе в ПК ГРАНД-Смета разрешается:
2.1. Изменение/добавление/удаление любых индексов;
2.2. Изменение/добавление/удаление любых коэффициентов;
2.3. Изменение любых количественных величин в работах/материалах/машинах и механизмах;
2.4. Изменение любых стоимостных и суммовых величин в работах/материалах/машинах и механизмах;
2.5. Добавление комментариев;
2.6. Добавление заголовков;
2.7. Изменение/добавление/удаление обоснований;
2.8. Устанавливать/снимать признак «Не учитывать в расчете документа»;
2.9. Новую позицию необходимо добавлять за имеющейся после заголовка, при этом будет применено правило наследования единицы оборудования;
2.10. Тендерный коэффициент вводить как «Единый индекс в итогах до начисления лимитированных затрат» или «Лимитированные затраты»;

3. При работе в ПК ГРАНД-Смета запрещается:
3.1. Изменение структуры документа: добавление/удаление разделов;
3.2. Удаление выгруженных разделов/заголовков, позиций работ/материалов/машин и механизмов;
3.3. Перенос работ/материалов/машин и механизмов между разделами/заголовками;
3.4. Объединение выгруженных из АИС «Стандартное ТОРО» работ/материалов/машин и механизмов;
3.5. В смете иметь строки без номера п.п.;
3.6. В смете иметь строки без количества или стоимости, за исключением строк у которых стоит признак «Не учитывать элемент в расчете документа»;
3.7. В названии раздела или заголовка использовать служебные слова «Материал»/«МТР» за исключение случаев, когда это требуется;

4.  Структура – «Материалы за работами в одном разделе»:
4.1. Материалы должны размещаться под расценкой, в которой был использован данный материал;
4.2. Материалы должны иметь признаки ПК ГРАНД-Смета:
4.2.1. Материал Заказчика;
4.2.2. Возвратный Материал;
4.2.3. Материал Подрядчика;
4.3.  При добавлении новой единицы оборудования необходимо добавить новый заголовок по вышеописанным правилам;
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5.  Структура – «Материалы в отдельном разделе»:
5.1. Материалы должны размещаться в отдельном разделе, который должен называться «Материалы заказчика» / «Материалы подрядчика» / «Возвратные материалы»;
5.2. В случае, если у «Материалов заказчика» установлена цена, то для данных позиций требуется установить признак «Не учитывать в расчете документа»;
5.3. У позиций раздела «Возвратные материалы» всегда должен быть установлен признак «Не учитывать в расчете документа».
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6. Выгруженные из ПК «Гранд смета» сметные расчеты и Акты КС-2 передаются Подрядчиком Заказчику в электронном виде (формат XML) и на бумажном носителе с подписью ответственных лиц от Подрядчика.

	                  Подрядчик: 
[bookmark: _GoBack]_______________ /_____________
«___» ______________ 2023г.
	                         Заказчик:
Директор филиала «Печорская ГРЭС» 
АО «Интер РАО-Электрогенерация»
_________________С.Г. Спицын
«___»_____________ 2023г.
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