«Утверждаю»

Главный инженер МУП «Энгельс-Водоканал»

_______________ Д.П. Барынкин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований и условий

	1
	Наименование товара
	Поставка дыхательных аппаратов «Профи-М»

	2
	Основание для поставки
	Средства муниципального унитарного предприятия

	3
	Заказчик 
	МУП «Энгельс-Водоканал» г.Энгельс

	4
	Место поставки
	Саратовская область, г.Энгельс, ул. Телеграфная, 18

	5
	Срок поставки
	Согласно графика поставки

	6
	Особые условия
	Товар должен сопровождаться сертификатом соответствия (декларацией о соответствии), паспортом качества на изделие, и иными документами, подтверждающими качество Товара

	7
	Основные показатели и характеристики:

	7.1.
	Дыхательный аппарат на сжатом воздухе «Профи-М»
ОКПД2: 32.99.11.130

(запрет)
	Количество — 3 штуки;

Масса снаряжённого аппарата: не более 10,5–11,3 кг (без спасательного устройства).
Рабочее давление в баллоне: 29,4 МПа (300 кгс/см²).
Ёмкость металлокомпозитного баллона: 6,8 литра.
Время защитного действия: не менее 60 минут (при нагрузке 30 л/мин).
Диапазон рабочих температур: от -50 до +60 °C.



Руководитель службы ОТ и ПК                                                                              Голговский М.М 
