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	                                                                                                                                                                                                                             Приложение № 2

	к извещению о проведении запроса котировок

	участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства                                                                                                                                                                                                       

	

	


Техническое задание (описание объекта закупки) на поставку самоспасателей фильтрующих
	Наименование товара, единицы измерения, количество
	Описание требований

(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)*
	Минимальные и (или) максимальные, 

неизменяемые значения характеристики

	Требования заказчика к указанию значения характеристики участником закупки**

	Самоспасатель фильтрующий 
	шт
	58

	Соответствие нормативным документам
	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53261-2019

  «Техника пожарная. Самоспасатели пожарные фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при спасании из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»
	Неизменяемое значение



	
	
	
	Назначение
	индивидуальная защита органов дыхания и зрения людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из помещений во время пожара
	Неизменяемое значение



	
	
	
	размер
	универсальный для взрослых и детей старше 12 лет
	Неизменяемое значение



	
	
	
	Комплектность самоспасателя


	рабочая часть

герметичная упаковка

руководство по эксплуатации, паспорт

сумка (футляр), каждая сумка (футляр) должны быть опечатаны пломбами предприятия-изготовителя
	Неизменяемое значение

	
	
	
	Рабочая часть
	капюшон со смотровым окном с подмасочником;

комбинированный фильтр (фильтрующе-поглощающая коробка)
	Неизменяемое значение

	
	
	
	Масса рабочей части, кг
	не более 1
	Одно конкретное значение

	
	
	
	Время защитного действия, минут, не менее
	30
	Неизменяемое значение

	
	
	
	Гарантийный срок хранения, установленный фирмой изготовителем
	не менее 7 лет
	Одно конкретное значение

	
	
	
	Дата выпуска, год, не ранее
	август 2026
	Неизменяемое значение


*Описание установленных требований изменению не подлежит.
**«Одно конкретное значение» – участник закупки указывает одно конкретное значение из установленного диапазона без каких-либо слов, знаков, символов, исключающих конкретное значение, а при наличии альтернативных значений выбирает одно конкретное из установленных значений.
«Диапазонное значение» – участник закупки указывает конкретный диапазон значений (минимальное и максимальное значение) в рамках допустимых пределов, установленных техническим заданием, без каких-либо слов, знаков, символов, исключающих конкретное значение диапазона.
«Диапазонное значение или одно конкретное значение» – участник закупки указывает конкретный диапазон значений (минимальное и максимальное значение) в рамках допустимых пределов, установленных техническим заданием, без каких-либо слов, знаков, символов, исключающих конкретное значение диапазона или одно конкретное значение из установленного диапазона без каких-либо слов, знаков, символов, исключающих конкретное значение.
«Неизменяемое значение» – участник указывает все значения, слова, знаки, символы и др., содержащиеся в соответствующей строке технического задания без изменения. 

