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[bookmark: _Hlk103593225][bookmark: _Hlk105150387]Поставка средств индивидуальной защиты для нужд ФГБУ "Связист" в 2026г.
 
1 Общая информация об объекте закупки
Объект закупки: Поставка средств индивидуальной защиты для нужд "ФГБУ "Связист" в 2026г.
1.1 Место поставки товара:
- Московская область, Наро-Фоминский городской округ, д/о Бекасово
[bookmark: _GoBack]- г. Москва, ул. Казакова, д. 16А, стр. 1, этаж 11.
- Точное место поставки Товара согласовывается с Заказчиком дополнительно, но в пределах адреса, указанного в п. 1.1 настоящего Технического задания.
1.2 Срок поставки товара:
- с даты заключения контракта по 31.12.2026 г., по заявкам Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты её получения Поставщиком.
1.3 Приложения к Техническому заданию:
· Приложение 1 - «Описание объектов закупки».
1 Стандарт товаров
2.1 Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:
· требованиям действующих государственных и международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, согласно актам, указанным в пунктах 5.8, 5.9,   настоящего Технического задания;
· функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении 1 «Описание объектов закупки» к настоящему Техническому заданию и определенным производителями Товаров, а также в пункте 7 Контракта.
​2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
2.3	Письма, запросы, заявки направляются Заказчиком в одном экземпляре по электронной почте в соответствии с контактными данными Поставщика) согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта.
2.4	Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика в срок, указанный в настоящем Техническом задании. Товар должен быть поставлен Заказчику в строгом соответствии с перечнем поставляемого Товара (Приложение 1 «Описание объектов закупки» к настоящему Техническому заданию). 
Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика, составленным по форме, установленной Приложением 4 «Форма заявки» к Контракту. Заявка Заказчиком направляется Поставщику посредством электронной почты не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты начала поставки товара, указанной в заявке. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресам, в срок, в количестве и ассортименте, указанным Заказчиком в заявке. О получении заявки Поставщик обязан уведомить Заказчика в письменной форме с использованием электронной почты в день получения заявки с последующим ее предоставлением в составе комплекта отчетных документов в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Технического задания. Форму связи для получения уведомления определяет Заказчик.
2.5   Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты фактической доставки товара.
2.6	В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке
Комплект отчетной документации должен включать:
●	сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);
●	декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
●	оригиналы документов, относящиеся к Товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.);
●	оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика (производителя) Товара (при наличии);
●	иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в разделе 5 настоящего Технического задания.
2.7	Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены. 
Товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не использовавшимся для демонстрационных целей, нигде ранее не установленным. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге и не являться предметом спора.
2.8	Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, установленных пунктом 2.7 настоящего Технического задания.
2.9	Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика в соответствии с условиями Контракта.
2.10	Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству соответственно согласно пунктам 5.8 и 5.9 настоящего Технического задания.
2.11	Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
2.12	Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.
2 Объем и сроки гарантий качества
2.1 Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара.
2.2 Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и требованиям настоящего Технического задания, в соответствии с актами, указанными в разделе 5 настоящего Технического задания.
3 Требования к безопасности товара
3.1 Соответствие товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено:
· - сертификатом соответствия и (или) декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и (или) подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
· - свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);
· - сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара (при необходимости).
3.2 Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
3.3 Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями, установленными в пунктах 5.4, 5.5, 5.10 настоящего Технического задания.
3.4 В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.
4 Требования к используемым материалам и оборудованию
4.1 Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика.
4.2 К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством содержащегося в упаковке Товара.
4.3 Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.
4.4 Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара во время транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ.
4.5 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
4.6 Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Технического задания.
5 Перечень нормативно-правовых и нормативных технических актов:
5.1 Гражданский кодекс Российской Федерации" (ГК РФ) Часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ, разд. IV, гл.30.
5.2 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании".
5.3 Сертификаты соответствия на данный вид продукции, стандарты, технические условия, действующие на территории Российской Федерации и распространяющие свое действие на данный вид продукции.
5.4 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".
5.5 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе".
5.6 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
5.7 Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
5.8 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П6).
5.9 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П7).
5.10 "ГОСТ 17527-2020. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 N 737-ст)
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Приложение 1 к Техническому заданию

	Описание объектов закупки
	№ п/п
	Наименование товара
	Примерное изображение
	Характеристики товара
	Количество/
Единица измерения
	ОКПД /КТРУ
	Страна происхождения товара
	Цена за единицу товара с учетом НДС (при наличии), руб.
	Сумма всего, с учетом НДС (при наличии), руб.

	1
	Противогаз 


	[image: ]
	Категория маски 3
Размер (рост) лицевой части противогаза
Универсальный
Тип противогаза по назначению
Гражданский (для гражданского населения)
Тип противогаза по способу защиты
Фильтрующий
Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха Комбинированный
	47/штука
	32.99.11.110/
32.99.11.110-00000003
	
	
	

	2
	Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

	[image: ]
	Форма выпуска:
герметичный пакет с тампоном из нетканого материала, пропитанным противохимическим составом
Состав пропитки:
полиоксигликоли (этилкарбитол, триэтиленгликоль), соли лантана (нитрат лантана гидратированный), вода, гидроксид натрия (для стабилизации)
Температурный режим применения:
≥ -20 и ≤ 50 Градус Цельсия (ГРАД ЦЕЛЬС)
Срок гарантированного хранения:
≥ 5 Год (ГОД; ЛЕТ)
	250/штука
	32.99.11.199/-
	
	
	

	3
	Респиратор 
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	Класс эффективности защиты 3
Тип респиратора по способу защиты
Фильтрующий
Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха Противоаэрозольный (Противопылевой)
	250/штука
	32.99.11.120/
32.99.11.120-00000003
	
	
	

	4
	Противогаз 
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	Класс эффективности фильтрации аэрозолей
Класс Р2
Класс эффективности фильтрации газов и паров
Класс 2
Размер (рост) лицевой части противогаза
Универсальный
Тип противогаза по назначению
Гражданский (для гражданского населения)
Тип противогаза по способу защиты
Фильтрующий
Тип ремней крепления и/или оголовья маски противогаза Регулируемый
Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха Комбинированный
	250/штука
	32.99.11.110/
32.99.11.110-00000003
	
	
	

	5
	Костюм для защиты от химических воздействий 
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	Назначение:
Костюм защищает кожу, одежду и обувь от капельно-аэрозольных отравляющих веществ, растворов кислот и щелочей, нефтепродуктов, а также от радиоактивной пыли и вредных биологических факторов
Конструкция
куртка с капюшоном, цельнокроеные брюки с чулками, трёхпалые рукавицы. На рукавах куртки — манжеты, облегающие запястье. Швы проклеены защитной лентой. Застёжка — на пластмассовых "шпеньках"
Размер 4
Состав костюма Прорезиненная ткань
	250/штука
	32.99.11.199/-
	
	
	

	6
	Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки. Комплект знаков ограждения
	[image: ]
	
Состав комплекта
Щиты с маркировкой «Заражено» — 10 шт. жёлтого цвета с обеих сторон; Телескопические металлические стойки с держателем для щита — 10 шт. Противоположный от заострённого конца стойки имеет Т-образный пластиковый держатель; Светодиодные фонари — 5 шт. Время непрерывной работы — до 48 часов; Металлический штырь (бур) с прорезиненной или пластиковой ручкой — 1 шт; Восковой карандаш — 1 шт.; Чехол (сумка) для переноски и хранения — 1 шт.; Паспорт и техническое описание — по 1 шт
	1/комплект
	32.99.59.000/-
	
	
	

	7
	Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки. Индивидуальный дегазационный комплект.
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	Состав комплекта
сумка тканевая — 1 шт.; крышка специальная — 1 шт.; брандспойт — 1 шт.; рукав с краном — 1 шт.; рукав — 1 шт.; щётка — 1 шт.; скребок — 1 шт.; накладка прямая — 1 шт.; скоба — 1 шт.; накладка — 1 шт.; колпачок Ø1,5 мм (установлен на брандспойте) — 1 шт.; колпачок Ø2 мм (в пакете с запасными частями) — 1 шт.; сердечник (на брандспойте) — 1 шт.; ветошь (1 м²); перчатки защитные (1 пара); ключ рожковый №17 — 1 шт.; отвёртка — 1 шт.; хомут червячный Ø16–27 мм — 2 шт.; паспорт комплекта — 1 экз.; комплект специальной обработки (мыло, обтирочная ткань) — 1 шт
	25/комплект
	32.99.11.199/-
	
	
	

	Итого:
	


«В случае, если в настоящем техническом задании содержатся указания на товарные знаки или маркировки конкретных производителей, считается, что каждое такое указание сопровождается словами «или эквивалент».
Обоснование дополнительных характеристик: Дополнительные характеристики указаны в связи с недостаточным количеством, установленных в КТРУ характеристик и их значений, для наиболее полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 закона № 44-ФЗ, перечень характеристик расширен»
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