Приложение к контракту
№ __  от « __ » __________ 2026г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

        на поставляемые товары

1. Предмет настоящего Муниципального контракта: по приобретению противопожарных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре.
2. Адрес поставки: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Парковая, д.17/30.

3. Срок поставки: в течении 5 дней с момента подписания контракта. 
4. Условия поставки: поставка (включает в себя доставку) товаров осуществляется по адресу Заказчика за счет средств Поставщика в сроки, установленные п.3.

5. Гарантия. Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара, если данный товар подлежит сертификации (декларированию) в соответствии с требованиями законодательства РФ.
6. Оплата безналичным расчётом в течение 5 рабочих дней после подписания товарной накладной.
7. Поставка товара должна осуществляться в рабочие дни с 8:00 до 16:30 по согласованию с Заказчиком. 

8. Работа в системах ЕАСУЗ ПИК и электронном магазине с использованием ЭЦП.

9. Требования к качеству: поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), должен соответствовать  государственным стандартам  Российской Федерации, подтверждаться и сопровождаться  необходимыми документами о качестве, действующим сертификатом соответствия или копией сертификата соответствия либо декларацией о соответствии, которые должны быть оформлены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед.

изм.
	Кол-во.

	1

	Самоспасатель 
	Самоспасатель фильтрующий усиленный Шанс-Е (35 минут) -   фильтрующий самоспасатель, предназначенный для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от всех продуктов горения при эвакуации из задымлённых помещений во время пожара. Тип защиты - неорганические газы и пары, продукты горения. Устройство обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и лица человека от продуктов горения и опасных химических веществ (АХОВ) во время пожаров и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, самоспасатель может применяться для непродолжительного обеспечения безопасной ликвидации возгорания и локализации пожара первичными средствами пожаротушения. Время приведения в действие 60 секунд. Размер универсальный. Возрастная категория – взрослый. Комплектация - паспорт, сумка для хранения. Время защитного действия самоспасателя составляет не менее 35 минут. Класс защиты: АВЕКSXCOAX, соответствие нормативным документам: ТР ТС 019/2011. Срок хранения 7 лет.

	шт.
	3


10.Требования к срокам годности поставляемого товара: гарантийный срок на поставляемые товары начинает исчисляться с момента передачи товара Заказчику и действует на условиях и в течение срока, указанного производителем в технической документации к товару.
11. Спецификация и технические характеристики поставляемого товара:
Требования к оформлению документов: предоставление всех сертификатов на поставляемые товары (в том числе указывающий на страну происхождения товара).

	Заказчик:

Директор МБУ «Центр по 

профориентации и трудоустройству молодежи»

_________________ Н.В. Еремина 

м.п.
	Поставщик: 




